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 华东交通大学2019—2020学年第二学期测试试卷
                                                       （A）卷
课程名称：大学物理实验    考试时间：分钟   考试方式： 
学生姓名：         学号：             班级：             教学小班序号：   
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1、 写出下列2种情况的测量结果表示。（6分）
（1）用10分度的游标卡尺测量某物体长度为1.26cm；
（2）用50分度的游标卡尺测量某物体长度为43.28mm。
2、现测量A和B两个物体的长度，得到测量结果分别为： 和；问其中哪个绝对误差大？哪个相对误差大？从比较的结果说明了什么问题？（8分）
3、测量两个电压，得到测量结果分别为U1=10.2V, U2=1.1V,它们的实际值分别为U1A=10.0V, U2A=1.0V，求两个测量的绝对误差和相对误差。（8分）
4、下列测量数据各有几位有效数字？ （8分）
（1）5.200         （2）2.08×102        （3）0.130       （4）0.0005
5、采用科学计数法以毫米为单位表示下列测量值。（6分）
[bookmark: _Hlk38528863][bookmark: _Hlk38528998][bookmark: _Hlk38529056]（1）0.056km     （2）228.40m     （3）80.5μm
[bookmark: _Hlk38463609]6、将下列数据保留三位有效数字。（8分）
（1）7.0952       （2）4.550        （3）0.030842    （4）5.227×103
7、按有效数字运算法则计算出下列各式结果。（12分）
（1）；          （2）；  
（3）；         （4）；
（5） ；                       （6）
8、某地重力加速度值为9.801m/s2，若甲的测量结果是：9.793 m/s2，9.794 m/s2，9.799 m/s2；乙的测量结果为：9.808 m/s2，9.807 m/s2，9.811 m/s2。试比较甲乙两人测量结果的准确度和精密度。（精密度以标准偏差表示之。）（10分）
9、检定一台5mA，3.0级电流表的误差。按规定，要求所使用的标准仪器产生的误差不大于受检仪器允许误差的1/3。现有下列2台标准电流表：
（1）10mA，1.0级；（2）15mA，0.2级，
问选用哪一只最为合适？（8分）



10、用螺旋测微器测量一物体的长度，测得的数值为3.198 mm、3.198cm、3.200 mm、3.196 mm 、3.195mm 及3.197 mm，试求其平均值，算术平均绝对误差和相对误差，并表示出测量结果（±）。（8分）


11、已知,式中X=98.7±0.3mm，Y=6.238±0.006mm，Z=14.36±0.08mm，试计算标准偏差和结果表达式N。（8分）

12、已知质量为m=（213.04±0.05）g的铜圆柱体，用游标卡尺和千分尺分别测量得高和直径为h=（80.37±0.02）mm，D=（19.466±0.002）mm，请表示此圆柱体的密度，标准偏差以及测量结果。（计算中取3.142）（10分）








19-20学年第二学期测试试卷参考答案

1、（1）

（2）


[bookmark: _Hlk38464886][bookmark: _Hlk38529520]2、物体A：绝对误差


相对误差


物体B：绝对误差


相对误差



[bookmark: _Hlk38465367]比较得：，则B物体的绝对误差大；，则A物体的相对误差大。

从结果看出相对误差和绝对误差之间大小没有必然的联系，绝对误差大的，相对误差不一定大。
3、解：对于测量的第1个电压

[bookmark: _Hlk38529857]ΔU1= U1-U1A=10.2-10.0=0.2V



对于测量的第2个电压

ΔU2= U2-U2A=1.1-1.0=0.1V



4、（1）4位        （2）3位       （3）3位       （4）1位
5、（1）5.6×104mm       （2）2.2840×105mm       （3）8.05×10-2 mm
6、（1）7.10        （2）4.55       （3）0.0308     （4）5.23×103
[bookmark: _Hlk38524896]7、（1）54.5        （2）600       （3）6.5×103
（4）1.00×104   （5）7.0        （6）1.58×103



[bookmark: _Hlk38529995]8、解：甲： 







乙： 






由上面可知，甲的准确度比乙高，可知乙的精密度比甲高。······2分

[bookmark: _Hlk38529456]9、解：由题意可知：受检电流表最大允许误差为：5mA×3.0%=0.15 mA 

仪器允许误差的1/3，即0.15×1/3=0.05 mA 

[bookmark: _Hlk38530042]第一台，最大绝对误差为：10mA×1.0%=0.1 mA，大于0.05 mA  

[bookmark: _Hlk38525353]第二台，最大绝对误差为：15mA×0.2%=0.03 mA，小于0.05 mA 

通过以上分析可知，第二台标准电流表最合适。
10、解: 







11、解：








12、解：铜密度计算公式为
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