《 机械制图》试卷一
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	阅卷人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


一、已知A点的三面投影,B点在A点上方16、左方20、 前方18，求作B点的三面投影。（10分）
[image: image1.wmf]
二、过已知点作直线。（15分）

（1）过A点作一直线与直线EF平行； （2）过A点作一直线与直线EF相交，交点B距V面为10。
[image: image2.wmf]
三、补齐图形中的线条。（10分）

[image: image3.wmf]
四、补画第三视图。（2×10分）
[image: image4.wmf]
                             三（1）
[image: image5.wmf]
                           三（2）
五、将主视图改画成全剖视图。（15分）
[image: image6.wmf]
六、补全螺栓联结图中所缺的线条。（15分）
[image: image7.wmf]
七、在下面零件图中：（1）在A、B、C、D面标注粗糙度（Ra值为6.3）（5分）。（2）标注其余粗糙度为Ra12.5（5分）。（3）指出长、宽、高三个方向的尺寸基准（5分）。
《 机械制图》试卷一答案
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1、 已知A点的三面投影,B点在A点上方1６、左方２０、前方１8，求作B点的三面投影（10分）。
[image: image8.wmf]
2、 过已知点作直线。（15分）

（1）过A点作一直线与直线EF平行； （2）过A点作一直线与直线EF相交，交点B距V面为10。
[image: image9.wmf]
三、补齐图形中的线条。（10分）

[image: image10.wmf]
四、补画第三视图。（2×10分）
[image: image11.wmf]
                             三（1）
[image: image12.wmf]
                           三（2）
五、将主视图改画成全剖视图。（15分）
[image: image13.wmf]
六、补全螺栓联结图中所缺的线条。（15分）
[image: image14.wmf]
七、在下面零件图中：（1）在A、B、C、D面标注粗糙度（Ra值为6.3）（5分）。（2）标注其余粗糙度为Ra12.5（5分）。（3）指出长、宽、高三个方向的尺寸基准（5分）。
[image: image15.wmf]
