《 机械制图》试卷十
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一、在平面ABC内作一点，使其到H面的距离为15mm，到V面的距离为12mm。（10分）
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二、作直线和平面的交点，并判别可见性。（15分）
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三、补画剖视图中所缺的图线（10分）

[image: image3.wmf]
四、根据轴测图画三视图，尺寸用1:1的比例从轴测图中直接量取（10分）

[image: image4.wmf]
五、根据两视图补画第三视图（15分）

[image: image5.wmf]
六、用阶梯剖的方法将俯视图画成全剖视图（15分）

[image: image6.wmf]
七、在指定位置将主视图画成半剖视图（15分）

[image: image7.wmf]
八、根据标注的螺纹代号或标记，填空说明各要素的含义（10分）

[image: image8.wmf]
该螺纹为                  螺纹；

公称直径d:               毫米；

旋向：                旋；

线数：        ；

大径公差带为       ；

中径公差为        。

《 机械制图》试卷十答案
	试  题
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一、在平面ABC内作一点，使其到H面的距离为15mm，到V面的距离为12mm。（10分）
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二、作直线和平面的交点，并判别可见性。（15分）
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三、补画剖视图中所缺的图线（10分）

[image: image11.wmf]
四、根据轴测图补画全三视图，尺寸用1:1的比例从轴测图中直接量取（10分）

[image: image12.wmf]
五、根据两视图补画第三视图（15分）

[image: image13.wmf]
六、用阶梯剖的方法将俯视图画成全剖视图（15分）

[image: image14.wmf]七、在指定位置将主视图画成半剖视图（15分）

[image: image15.wmf]
八、根据标注螺纹代号或标记，填空说明各要素的含义（10分）

[image: image16.wmf]
该螺纹为 粗牙普通螺纹                 螺纹；

公称直径d:  24             毫米；

旋向：   右             旋；

线数：  单线      ；

大径公差带为   6H    ；

中径公差为    6H    。

