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华东交通大学2018 —2019 学年第  学期考试卷

                                                       （A）卷
课程名称：   数字电路     考试时间： 120  分钟  考试方式：开卷 
学生姓名：         学号：            教学班级：        教学小班序号：   
	题号
	一
	二
	三
	四
	五
	六
	七
	八
	九
	十
	总分

	得分
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	阅卷人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	得分
	


1、 选择题(每题2分，共20分) 　 
1. （34.75）10 ==（         ）2 ==（       ）16
2. 逻辑代数中的三种基本运算是与、（    ）和非。
3. 4位数据输入端的二进制译码器，共有（     ）个输出端。对于每一组4位数据输入代码，有（　　　）个输出端为有效电平。
4．JK触发器的特征方程是（                         ）。
5. 单稳态触发器具有一个稳态和一个（　　    　）。
6. 编码器是一种（     ）。
A.组合逻辑电路      B.时序逻辑电路       C.脉冲整形电路
7. 某移位寄存器输出为Q3Q2Q1Q0，当预先置入D3D2D1D0=1011后，其串行输入固定接0，在4个移位脉冲CP作用下往高位方向移位，数据输出Q3Q2Q1Q0的移位过程是（ ）
A. 1011→0110→1100→1000→0000     B. 1011→0101→0010→0001→0000

C. 1011→1100→1101→1110→1111      D. 1011→1010→1001→1000→0111

 8．8线-3线优先编码器的输入为I0~I7 ，当优先级别最高的I7有效时，其输出
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的值是（       ）

  A、111       B、 010         C、 000       D、 101

9. 在逻辑运算中，下面说法正确的是（   ）
A. 若A+B=A+C，则B=C      B. 若AB=AC，则B=C
C. 若A+B=A，则B=0        D. 若A+B=AB，则A=B
10. 已知两个二进制数A=1110，B=0110，则下图的结果是（         ）。
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	得分
	


二、卡若图化简题(每题4分，共4分) 　　 
1、
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	得分
	


三、组合逻辑电路分析题(每题8分，共8分) 　　 
1、分析下列SSI组合逻辑电路，写出逻辑表达式，画出真值表。
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	得分
	


四、组合逻辑电路设计题(每题10分，共10分) 　　
1、旅客列车分特快、直快和普快，并依此为优先通行次序。某站在同一时间只能有一趟列车从车站开出，即只能给出一个开车信号，试用与非门画出满足上述要求的逻辑电路。假设A、B、C 分别代表特快、直快、普快开车信号分别为YA、YB 、YC。
	得分
	


五、画图题(共12分) 　　 
1、分析下列时序逻辑电路，要求：写出电路的驱动方程，状态方程，输出方程，画出状态表、状态图，画出Q和Z的波形，Q的初态为0（8分）
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2、逻辑电路如图题所示，已知CP的波形，画出触发器Q端的波形，设触发器的初始状态为0。（4分）
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	得分
	


六、时序逻辑电路分析题(每题12分，共12分) 　　
1、同步时序电路如图所示，试求： 
（1）写出电路的激励方程，状态方程；
（2）列出状态表和状态图；
	得分
	


七、时序逻辑电路设计题(每题 12分，共 12分) 　　 
1、根据所示状态图设计一个同步计数器，用D触发器。要求列出状态表,求出状态方程,写出各触发器的驱动方程，状态方程要求最简，并检查能否自启动。
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	得分
	


八、芯片设计题(共24分) 　
1、用741LS158和少量逻辑门实现该电路的功能
[image: image8.wmf]YABACBC

=++

。（6分）

2、用741LS138和少量逻辑门实现该电路的功能
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。（6分）
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3、.采用两种方法用74LS161组成九进制计数器，计数规律Q3Q2Q1Q0为：

  0000→0001→0010→0011→0100→0101→0110→0111→1000→0000（要求标明使用何种方法）（12分）
 
	得分
	


九、555定时器题附加题(每题10分，共10分) 　　 
1、电路如下图所示，要求

（1）对应画出VC、V01、A、B的波形(触发器的初态为0,至少画出多谐振荡器的两个时钟周期)

（2）计算出V01波形的周期T=？
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