数电考点总结
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第4章 组合逻辑电路
1. 编码器74LS148
真值表及各功能引脚：
[image: IMG_20171212_104800]
拓展及联16线-4线编码器
[image: IMG_20171212_104843]
2. 集成3线-8线译码器74LS138
引脚示意图及逻辑功能表示图

真值表
[image: 111]
拓展及联
[image: 5]
[image: 7]

用138实现逻辑函数：
[image: 222]
3. 数据选择器
[image: 112]
4. 集成显示译码器：
引脚示意图及逻辑功能表示图

Yg
A3
A2
A1
A0
LT
°
°
RBI
BI/RBO
°
Ya
Yb
Yc
Yd
Ye
Yf

真值表
[image: 113]
功能分析：


例题分析：
[image: P1020794]
5. 数据选择器
集成双4选1数据选择器74LS153
引脚示意图及逻辑功能表示图



真值表：


集成8选1数据选择器74LS151D7

Y
EN
74LS151
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
A2
A2
A1



真值表
[image: 114]



拓展及联


[image: 115]
6.数据分配器
数据选择器一般用来实现逻辑函数，例题如下：
[image: 116]7.数据比较器
四位数值比较器74LS85
引脚图及功能示意图：74LS855




	
	




真值表：
[image: 117]
级联拓展







数电考点总结
第6章. 时序逻辑电路（重点中的重点！！！）
1. 掌握同步时序逻辑电路的分析
 知识点回顾：

RS触发器特性方程：
JK触发器特性方程：

D触发器特性方程：

T触发器特性方程：

T’触发器特性方程：

同步时序电路考点（主要为大题形式）：
1. 分析电路的驱动方程、状态方程、学会画状态图、波形图。
2. 根据状态表设计同步时序电路。
3. 根据电路图写出输入方程并作出状态图，判断几进制计数器。（重点掌握161、194芯片功能）
4. 利用161、194芯片设计XX进制计数器，要求按照8421BCD码、自然二进制码码计数。
习题集合：

1、下列说法是正确的是            （    A   ）
A、异步计数器的计数脉冲只加到部分触发器上    B、异步计数器的计数脉冲同时加到所有触发器上   C、异步计数器不需要计数脉冲的控制
14．四个触发器组成的环行计数器最多有(   D  )个有效状态。
    A.4             B. 6             C. 8           D. 16
5、利用反馈归零法获得N进制计数器时，若为异步置零方式，则状态SN只是短暂的过渡状态，不能稳定而是立刻变为0状态。（   ✔    ）

[image: ]12. 某计数器的输出波形如图1所示，该计数器是（     十   ）进制计数器。






6.9电路如图所示，试写出电路输入方程并作出状态图，说明它是几进制计数器。

6.17试用74161设计一个24进制计数器，要求按照自然二进制码计数
[image: 24][image: 波形图]



1. 画波形图 （每题5分，共10分）
[image: ]1、[image: ]
   



[image: ]2、
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第7章. 半导体存储器
考点：
1. 基本概念（选择填空题）
了解掌握基本存储单元、字存储单元、字长、存储容量概念
了解存储器分类：
存储功能不同分为：只读存储器（ROM）、随机存储器（RAM）
输入输出方式不同分为：串行存储器、并行存储器
制造工艺不同分为：双机型存储器、MOS型存储器
只读存储器又分为：掩膜ROM、可编程只读存储器(PROM)、可擦除只读存储器(EPROM、E^2PROM)、快闪存储器
2. 用存储器实现组合逻辑函数
   掌握用PROM实现多输出函数
掌握点阵图原理和画法
3.存储器的扩展
例题：

1.64Kx4的RAM有（  ）根地址线，（  ）根数据线。答案： 16  4
2.	某 RAM 有 10 根地址线，8 根数据线，其存储容量为 2Kx8
3.电可擦除可编程存储器是（ C）
（A）EPROM （B）RAM 
（C）EEPROM （D）PROM 
7. 随机存取存储器具有(    A    )功能。
A.读/写   B.无读/写   C.只读      D.只写

4．将一个包含有32768个基本存储单元的存储电路设计16位为一个字节的ROM。该ROM有（   11      ）根地址线，有（     16    ）根数据读出线。（16位即16根数据输出线，32768=16x2^11 所以有11根地址线）
10. 两片中规模集成电路10进制计数器串联后，最大计数容量为（    100     ）位。


[image: 5]4． 请用 ROM 实现逻辑函数 F1 = AC + AB + ABC , F2 = A + BC （4 分） 


第8章. 脉冲波形的产生和整形
考点：
1. 了解掌握单稳态触发器、施密特触发器、多谐振荡器
2. 学会算周期频率
3. 学会画三种电路的波形图
4. 了解掌握555定时器以及组成单稳态、施密特触发器以及多谐振荡器
例题：
1、下列说法正确的是           （    C   ）
A、多谐振荡器有两个稳态   B、多谐振荡器有一个稳态和一个暂稳态
C、多谐振荡器有两个暂稳态

2、下列说法正确的是          （    A   ）
A、555定时器在工作时清零端应接高电平  
B、555定时器在工作时清零端应接低电平
C、555定时器没有清零端

3．由555定时器构成的三种电路中，（     施密特触发器      ）和（     单稳态触发器     ）是脉冲的整形电路。
19．若将一个正弦波电压信号转换成同一频率的矩形波，应采用 多谐振荡器    电路。

  3、单稳态触发器它有一个稳态和一个暂稳态。             （     ✔   ）
4、施密特触发器有两个稳态。                           （     ✔   ）
5、多谐振荡器有两个稳态。                             （     ✖   ）

八.由555定时器组成的多谐振荡器。已知VDD=12V、C=0.1μF、R1=15KΩ、R2=22KΩ。试求：
1. 多谐振荡器的振荡频率。
1. 画出的uc和uo波形。
[image: ]  









八、答案
  T=0.7（R1+2R2）C=0.7×（15+2×22）×0.1=4.13 s




[image: 55多谢震荡][image: ]



第9章. 模数与数模转换电路
考点：（重点必考送分题）
1. D/A转换器（数模转换器）分辨率：

2. A/D转换器（模数转换器）分辨率：
例题：
1. 对于一个八位的D/A转换器，若最小输出电压增量为0.02V，试问当输入代码为01001101时，输出电压为多少？
解：
77x0.02=1.54v
2. 已知某热电偶输出电压范围为 0~0.025V(对应的温度范围为 0~450℃)，要求能分辨的温度为 0.1℃，若要求对该电压进行 A/D 转换，最少需要选择（ 13）位的 A/D 转换器
3.下面几种说法正确的是（C ） 
（A）A/D 转换器中，逐次比较型 A/D 转换器转换速度最快
（B）时序逻辑电路的输出只与当前状态有关，与前一刻的状态无关
（C）一个触发器可以存储一位二进制信息 
（D）JK 触发器不可连接成 D 触发器使用
3、D/A转换器是将模拟量转换成数字量。                 （   ✖     ）
4、A/D转换器是将数字量转换成模拟量。                 （   ✖     ）
2、D/A转换器的位数越多，能够分辨的最小输出电压变化量就越小（    ✔    ）。 

11． 有一个4位的D/A转换器，设它的满刻度输出电压为10V，当输入数字量为1101时，输出电压为（    A   ）。
A． 8.125V      B.4V      C. 6.25V      D.9.375V










第5章 触发器
1. 1与非结构基本RS触发器
1.1.1基本结构


1.1.2逻辑功能表
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	0

	1
	1
	1
	1

	0
	1
	0
	1

	0
	1
	1
	1

	1
	0
	0
	0

	1
	0
	1
	0

	0
	0
	0
	不定

	0
	0
	1
	不定



1.1.3次态的卡诺图                


1.1.4约束条件


1.1.5状态图
[image: ]
1.1.6时序图
[image: ]
1.2或非结构基本RS触发器
1.2.1基本结构 
RR
S
 
Q
Q
    
RRS
  
R
   
Q
  
Q
(a)  
逻辑图
(b)  
逻辑符号
 
S
R















1.2.2特性表
[image: 119]
1.2.3状态图及特性方程
[image: 120]
1.3基本RS触发器存在的问题
1.3.1由与非门组成的基本RS触发器可以实现记忆元件的功能，但是当RS端从“00”变化到“11”时，触发器的下一个状态不能确定，在使用中要加以约束，给使用带来不便。
1.3.2实际应用的触发器是电平型或脉冲型触发器，电路的抗干扰能力差。
2. 门控RS触发器
2.1电路结构及逻辑符号
[image: 122]
2.2真值表
[image: ]
2.3时序图
[image: ]
3. 门控RS锁存器构成门控D锁存器
3.1电路结构、逻辑符号及特性方程
[image: 125]
3.2D锁存器的动态特性
[image: 126]
3.3时序图
[image: 127]
4主从JK触发器
4.1电路结构及逻辑符号
[image: 128]
4.2特性方程
[image: 129]
4.3功能表
[image: 130]
4.4状态转换图
[image: 131]
4.5真值表
[image: 132]
4.6时序图
[image: 133]
5维持－阻塞型D触发器
[image: 134]
[image: 135]
6. T触发器
[image: 138]
7. T’触发器
[image: 139]
8. 触发器动态特性（以边沿D触发器为例）
[image: 140]
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由真值表可以看出，为了增强器件的功能，在74LS48中还设置了一些辅助端。这些辅助端的功能如下：


（1）试灯输入端
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：当

[image: image2.wmf]LT


＝0时，数码管的七段应全亮，与输入的译码信号无关。本输入端用于测试数码管的好坏。


（2）动态灭零输入端

[image: image3.wmf]RBI


：当
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＝1、
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＝0且译码输入全为0时，该位输出不显示，即0字被熄灭；当译码输入不全为0时，该位正常显示。本输入端用于消隐无效的0。如数据0034.50可显示为34.5。


（3）灭灯输入/动态灭零输出端
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：这是一个特殊的端钮，有时用作输入，有时用作输出。当

[image: image7.wmf]RBO


BI


/


作为输入使用，且
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＝0时，数码管七段全灭，与译码输入无关。当
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作为输出使用时，受控于
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＝1且

[image: image13.wmf]RBI


＝0时，
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＝0；其它情况下
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＝1。本端主要用于显示多位数字时，多个译码器之间的连接。
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