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华东交通大学2006—2007学年第一学期考试卷

　　　　　　　公布日期：2007.6　　　　　　　试卷编号：　　　　（A）卷

  数字电子技术 课程  课程类别：必 闭卷　考试日期：06.12.28
	题号
	一
	二
	三
	四
	五
	六
	七
	八
	九
	十
	总分
	累分人签名

	题分
	12
	35
	25
	28
	
	
	
	
	
	
	100
	

	得分
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


考生注意事项：1、本试卷共6页，总分100分，考试时间120分钟。

2、考试结束后，考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

3、考生不得拆卷，撕下草稿纸后请在草稿纸上写上姓名。

	得分
	评阅人

	
	 


一、判断题(每题 2分，共12分) 　　
1. TTL数字集成电路输入端悬空相当于输入高电平。（    ）
2. 电路负载加重是指负载电阻增加。（    ）

3. 工程上可以将数字集成电路的输入端连接在一起。（    ）

4. 工程上也可以将数字集成电路的输出端连接在一起。（    ）

5  OC输出器件如果在输出端不接上拉电阻，则只有输出低电平时是正常的。（    ）

	得分
	评阅人

	
	


6. 三态输出器件的输出端可以无条件地连接在一起。（    ） 
二、基本题 (共35分) 　　
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（4分）
2．逻辑函数
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3. 64K×4的RAM有（        ）根地址线和（          ）数据线。（3分）
4. 3输入—8输出译码器74138，若其输出
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时，对应的输入代码
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5. 对于一个8位的D/A转换器，若最小输出电压增量为0.02V，试问当输入代码为01001101时，输出电压为多少？（3分）
5．用卡诺图法将下列函数化简成最简“与-或”表达式。（7分）
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6. 图2.1所示各电路均为TTL电路，试画出在输入信号A、B作用下各输出端的波形(设D触发器和JK触发器的初态为零，
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三、分析题(共25分)
1. 分析图3.1所示电路功能，列出真值表并写出输出F的最简表达式。74153的功能表见表3-1（7分）

	表3-1         四路选择器74153真值表

	使能输入
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2. 分析图3.2所示电路，写出电路的输入表达式并作出状态图。74161功能表见表3-2。（8分）
	表3-2           74LS161的功能表      
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3.下图所示电路为由555定时器构成的多谐振荡器，求它的振荡周期，并对应画出
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四、设计题（共 28 分）
1. 试用集成计数器74161设计一个8421BCD码十进制计数器，74161功能表见表3-2。（8分）
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2. 试用D触发器设计一同步时序电路，其状态图如图4.1所示。（12分）
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3. 试用四位加法器74LS283和适当的门电路设计一个对A的求补码电路，
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承诺：我将严格遵守考场纪律，知道考试违纪、作弊的严重性，还知道请他人代考或代他人考者将被开除学籍和因作弊受到记过及以上处分将不授予学士学位，愿承担由此引起的一切后果。
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