	华东交通大学2010—2011学年第二学期试卷

	试卷编号：　　　　(A)卷
   计算机组成原理   课程           课程类别：必             开卷
考生注意事项：1、本试卷共6页，总分100分，考试时间120分钟。
              2、开卷范围：上课指定教材。
3、考试结束后，考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。
4、所有答案写在答题纸上。

1、 填空题（每空1分，共18分）

1、从计算机系统结构的发展和演变来看，早期的计算机是以   （1）     为中心的系统结构，而近代的计算机是以     （2）       为中心的系统结构。

2、若X=-0.X1X2…Xn，则[X]原=   （3）      ，[-X]补=    （4）       。

3、两个N位（不包括符号位）定点数相乘，则原码一位乘需要重复进行 （5）    次加法和 （6）    次移位操作。
4、采用海明码发现两位错误，并纠正一位差错，若信息位为12位，则冗余位至少应为 （7）    位。

5、已知基址寄存器的内容为1000H；变址寄存器的内容为03A0H，指令的地址码部分为3FH，当前正在执行的指令所在地址为2B00H，则在考虑基址的前提下，采用变址寻址方式，访存的有效地址为  （8）         ；采用相对寻址方式，访存的有效地址为    （9）         。

6、动态MOS存储器的集中式刷新方式的缺点是   （10）           。

7、相联存储器是按    （11）     进行寻址的存储器。

8、    （12）       型微指令的控制字段中的每一位定义一种微操作。
9、目前80X86微机采用的总线结构是 （13）总线结构，按照总线上传输信息类型的不同，常有 （14）     、  （15）    、  （16）      三种总线。

10、在     （17）      编址方式下，CPU访问I/O端口时必须使用专用的I/O命令。

11、RISC的中文含义是              （18）                          。
二、选择题(每题2分，共26分) 
1、在定点运算器中，无论采用双符号位还是采用单符号位，都必须要有溢出判断电路，它一般用（    ）来实现。
A.与非门           B.  或非门           C.  异或门        D.与或非门

2、运算器虽由许多部件组成，但核心部分是（     ）。

A.数据总线         B.ALU               C.多路开关        D.累加寄存器
3、假定下列字符码中有奇偶校验位，且无数据错误，采用奇校验的字符码是______。

A. 11001011       B. 11000110          C.01000001      D.0111001
4、下列数中最大的数是（     ）。

A.（1010010）2    B.（00101000）BCD    C.（512）8      D.（14F）16
5、加法器采用先行进位的目的是______ 。
A.优化加法器的结构 B.节省器材     C.加速传递进位信号   D.增强加法器结构
6、在大多数磁盘中（        ）

A.各磁道的位密度相同                    B.最内圈磁道的位密度最大

C.最外圈磁道的位密度最大                D.最外层扇区的位密度大
7、在采用DMA方式的I/O系统中，其基本思想是在（     ）之间建立直接的数据通路。

A.CPU与存储器  B.  主机与外围设备  C.  外设与外设  D.  CPU与主存
8、指令周期是           。

A.CPU从主存取出一条指令的时间    B.CPU执行一条指令的时间

C.时钟周期时间                    D.CPU从主存取出一条指令加上执行一条指令的时间。

9、存放欲执行指令的寄存器是______。
A.MAR           B.PC              C.MDR           D.IR   
10、汉字在存储时采用           。

A.ASCII码           B.区位码              C.机内码           D.点阵  

11、常用存储器中读写时间最快的是               
A.寄存器组           B.主存             C.高速缓存         D.硬磁盘  

12、某一SRAM芯片，其容量为1024×8位，除电源端和接地端外，该芯片引出线的最小数目为    。

A.13              B.15             C.18               D.20

13、在指令格式中采用扩展操作码的设计方案是为了(    )

A.减少指令字长度              B.增加指令字长度
C.保持指令字长度不变          D.保持指令字长度不变,而增加指令种类

三、简答题(每题5分，共20分) 
1、简述存储系统的层次结构，说明每个层次所起的作用。
2、简试组合逻辑控制器和微程序控制器的设计思想，并指出其优缺点。

3、简述中断处理的过程，并指出其中哪些工作是由硬件完成的，哪些工作是由软件完成的？
4、为什么外围设备需要通过接口与CPU相连？接口有哪些功能？
四、分析及计算题（8+6=14分）

1、 设阶码取3位，尾数取6位（均不包括符号位），按浮点补码的运算规则计算

[25
[image: image1.wmf]16

9

´

] + [24
[image: image2.wmf])

16

11

(

-

´

]。采用0舍1入法，请给出完整的运算步骤。

2、 设一条指令的执行过程分为“取指”、“分析”和“执行”三段，每一段的时间分别为△t、2△t和3△t。在下面各种情况下，分别写出连续执行N条指令（N>3）所需要的时间表达式。 
（1）顺序执行方式。 
（2）“取指令”、“分析”和“执行”重叠。
五、设计、综合题（10+12=22分）

1、假设在一个采用组相联映像方式的 Cache中，主存有B0-B15共16块组成，Cache有C0-C3共4块，采用2路组相联。每块16个字节，采用LRU块替换算法。在一个程序的执行过程中依次访问块地址流如下：B1, B6, B4, B3, B1 , B10, B3, B7, B4, B12, B0, B3, B1, B3, B15, B12
（1）写出主存地址的格式，并标出各字段的长度。

（2）写出Cache地址的格式，并标出各字段的长度。

（3）画出主存与Cache之间各个块的映像对应关系。
（4）以列表形式表示执行过程中Cache的块地址流的分布情况，并计算Cache的块命中率。
2、某机CPU可输出数据线8条，地址线20条（A19-A0），控制线1条（WE）。目前使用的存储空间为48KB。其中：16KB为ROM，拟采用8K*8位的ROM芯片；32KB为RAM，拟采用16K*4位的RAM芯片。
（1）需ROM和RAM芯片各多少片？
（2）画出CPU与存储器之间的连接图。
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	答题纸
   计算机组成原理   课程       课程类别：必修                 开卷
题号
一
二
三
四
五
总分
计分人签名
题分
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100

得分
1、 填空题（每空1分，共18分） 
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2、 选择题(每题2分，共26分)
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三、简答题(每题5分，共20分) 
得分
评阅人

得分
评阅人

四、分析及计算题（8+6=14分）
得分
评阅人

五、设计、综合题（10+12=22分）



承诺：我将严格遵守考场纪律，知道考试违纪、作弊的严重性，还知道请他人代考或代他人考者将被开除学籍和因作弊受到记过及以上处分将不授予学士学位，愿承担由此引起的一切后果。
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