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样卷A部分参考答案
一.填空题（每空1分，共15分）

	1、补码
	2、-215  ~ （215  -1）

	3、01011011
	4、指令周期

	5、机器周期或CPU周期
	6、8K 或213

	7、5
	8、硬布线

	9、微程序
	10、解决CPU和主存之间的速度匹配问题

	11、扩大主存储器的存贮空间，并能进行自动管理和调度
	12、内容

	13、寄存器间接
	14、输入输出设备和外存储器

	15、内
	


二.选择题答题（每题2分，共20分）

	1.  B
	2.  A
	3.   A D
	4.   C
	5.   A


	6.  A
	7.  B
	8.   C
	9.   C
	10． A


三、简答题（共5题，每题5分，共25分）
1.答：（1）机器指令是与计算机处理器所能实现的具体的指令集合，用户编程可以使用机器指令或用助记符式的汇编语言。在微程序控制的计算机中，将由同时发出的控制信号所执行的一组微操作称为微指令，用户不能使用微指令。（3分）

（2）将完成相关任务机器指令的组合在一起就是程序，程序可以由用户编写；而微程序是微指令序列，每一条机器指令由一段微指令编写的微程序来解释执行，计算机用户不能对微程序进行修改。（2分）
2.答：相同点在于从功能上都是为了形成指令执行时的操作控制信号，没有本质的差别。（2分）。不同点表现在（1）实现方式不同  微程序控制器的控制功能是由执行存放在控制存储器中的微程序来形成指令执行时的操作控制信号。硬布线控制器由逻辑门组合实现。（2分）（2）性能不同  微程序控制比硬布线控制的速度低。（1分）

3.答：CPU中的寄存器有：（每个1分）
（1）程序计数器PC：即指令地址寄存器，用来存放将要执行的下一条指令地址。

（2）指令寄存器IR：用来存放当前正在执行的指令。

（3）程序状态寄存器PSR：用来保存机器运行的状态，即程序状态字PSW。

（4）存储器地址寄存器（AR）：用来保存访问主存的地址。

（5）存储器数据寄存器（DR）：用来存放从存储器取出的数据。

注：若回答的是CPU的运算寄存器，只要列举出5个及其功能，同样给分。

4.答:Cache中保存的字块是主存中相应字块的一个副本。如果程序执行过程要对某个单元进行写操作，就会遇到如何保持Cache与主存的存储内容一致性问题。通常有两种写入方式：一种方式是暂时只向Cache写入；第二种方式是每次写入Cache时也同时写入主存，使Cache和主存保持一致。前一种方式称为标志交换或写回法。主存中的字块未经随时修改而可能失效。后一种方式称为通过式写或写通法，能随时保持主存数据的正确性。 
四、分析与计算（共2题，每题15分，共30分）

1.解：设X的尾数为Mx，阶码为Ex ；Y的尾数为My，阶码为Ey

[ Mx ]补 = 00.1001    (双符号补码)

[ My ]补 = 11.1011    (双符号补码)

将Y的尾数规格化得[ My ]补 = 11.0110    Ey＝100    

    阶符      阶码         数符       尾数   

X：        00       011          00         1001

Y：        00       100          11         0110       

计算步骤（每步3分）：
1）对阶操作

阶差△E = [ Ex ]补 + [ -Ey ]补 = 00011 + 11100= 11111

X阶码小，Mx右移1位，保留阶码E = 00100

[ Mx ]补 = 00.01001                                    

2）尾数相加

[ Mx ]补+[ My ]补= 00.01001 + 11.01100 = 11.10101      

3）规格化操作

左规，移1位，结果=11.0101；阶码-1 = 00011             

4）舍入

由于结果尾数除符号只有4位，无需舍入。                 

5）判溢出

阶码符号为00，故不溢出，最终结果为：                  

X＋Y = （-0.1011）×2011
2.解：由题设知该存储器容量扩展方式为字位扩展方式(1分)
共需存储器芯片数(64K×16)/( 16k×8) = 8 片(2分)
存储器地址线为16位,A0-A15,其中片内地址14位，片选2位(1分)
数据线为16位,D0-D15(1分)
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以下为组成逻辑图（10分）
评分：A0-A13为片内地址;A14-A15为高位地址用于片选译码; D0-D15为地址线，每组两片; WE为读写控制信号; MREQ地址有效信号。（各信号每个2分，图形潦草不清酌情扣分）。
五、综合题（共1题，每题10分）
1. 解：(1)流水线的操作时钟周期 t按四步操作中最长时间来考虑,所以t=100ns. (4分)
  (2)两条指令发生数据相关冲突情况:

   ADD  R1,R2,R3  ;    R2+R3→R1

   SUB  R4,R1,R5  ;    R1-R5→R4

  两条指令在流水线中执行情况如下表所示:

	时钟

指令
	  1
	   2
	   3
	   4
	   5  
	   6
	   7  

	ADD
	 IF
	  ID
	EX
	 WB
	
	
	

	SUB
	
	  IF
	ID
	 EX
	 WB
	
	


ADD指令在时钟4时将结果写入寄存器堆(R1),但SUB指令在时钟3时读寄存器堆(R1).本来ADD指令应先写入R1,SUB指令后读R1,结果变成SUB指令先读R1,ADD指令后写R1,因而发生两条指令间数据相关.如果硬件上不采取措施,第2条指令SUB至少应推迟2个操作时钟周期(2×100ns).  (6分)
注意：给出指令在流水线中执行情况给2分，数据相关的概念给2分，最后给出正确答案，给2分。
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