样卷B参考答案
一、填空题（每空1分，共18分） 
	1
	运算器
	10
	存在死区

	2
	存储器
	11
	内容

	3
	1.X1X2…XN
	12
	水平

	4
	0.X1X2…XN
	13
	单

	5
	N
	14
	数据总线

	6
	N
	15
	地址总线

	7
	6
	16
	控制总线

	8
	13DFH
	17
	独立（单独）

	9
	2B3FH
	18
	精简指令集计算机


注：14、15、16的内容可以交换顺序

2、 选择题(每题2分，共26分)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	C
	B
	A
	D
	C
	B
	B
	D
	D
	C
	A
	D
	D


三、简答题(每题5分，共20分) 
1、存储系统可分为三个层次：Cache - 主存 - 辅存。（1分）
在计算机中，主存是必不可少的，当前正在执行的程序和数据都必须放在主存中。Cache的引入，是为了解决速度与价格之间的矛盾，加快存储系统提供给CPU指令和数据的速度，让计算机拥有Cache的速度和主存的容量。（2分）
辅存用来存放大量的暂时不用的程序和数据。它的引入，是为了解决容量与价格之间的矛盾，。（2分）
2、组合逻辑控制器采用逻辑门电路组合产生操作控制的信号（1分），修改与增加都较困难（1分）；微程序控制器采用存放微程序的控制存储器和存放当前正在执行的微指令的寄存器直接控制产生操作控制的信号（2分），修改与增加都容易（1分）。
3、中断处理过程如下（3分）：

（1）关中断。

（2）保存断点。

（3）将中断服务程序入口地址送PC,转向中断服务程序。
（4）保护现场，置屏蔽字，开中断，即保护CPU中某些寄存器的内容，设置中断处理次序，允许更高级的中断请求得到响应，实现中断嵌套，由软件实现。

（5）中断服务。

（6）退出中断。在此时间段内不允许中断。即关中断、恢复屏蔽字、恢复现场、开中断、中断返回。

硬件实现：关中断，保存断点，开中断，恢复断点。

软件实现：保护现场，转入中断服务程序，保护现场，恢复现场，中断服务。

判别中断源既可以通过硬件实现，也可以通过软件确定。  (2分)
4、CPU在与I/O设备进行数据交换时存在速度不匹配、时序不匹配、信息格式不匹配、信息类型不匹配等问题 。（2分）基于以上原因，CPU与外设之间的数据交换必须通过接口来完成，通常接口有以下一些功能：

（1）实现主机和外围设备之间的数据传送控制。其中，包括同步控制，设备选择和中断控制等。DMA设备还应具有直接访问存储器的功能，并给出存储器地址。

CPU发I/O数据传送命令时，必须指明设备地址码，经各设备接口译码后，让选中设备参加数据传送。

（2）实现数据缓冲，以达到主机同外围设备之间的速度匹配。在接口电路中，一般设置一个或几个数据缓冲寄存器。在传送过程中，先将数据送入数据缓冲寄存器，然后再送到目的设备（输出）或主机（输入）。

（3）接受主机的命令，提供设备接口的状态，并按照主机的命令控制设备。（3分）
四、分析及计算题（8+6=14分）
1、解：设X的尾数为MX,阶码为EX ; 设Y的尾数为My,阶码为Ey。

[MX]补=00.100100  （双符号补码）（1分）
[My]补=11.010100  （双符号补码）（1分）
    阶符        阶码        数符          尾数    

X：  00         101         00           100100

Y：  00         100         11           010100      （1分）
计算步骤：

（1）对阶  (1分)

△E= [EX]补+[-Ey]补 = 00101 + 11100 = 00001

即△E = 1，则y的尾数向右移一位，阶码相应加1，保留阶码E=00101，即

[My]补= 11.101010 0

（2）尾数相加 （1分）
  [MX]补+[My]补=  00.100100 + 11.101010 0
  = 00.001110 0
即
    [X+Y]补 = 00,101; 00.001110

尾数出现“00.0”，需左规。
（3）规格化 （1分）
  左规,移2位，结果=  00.111000 ，阶码-2=00011 

（4）舍入 由于结果尾数除符号位只有6位，无需舍入。 （1分）
（5）判溢出  阶码符号为00，故不溢出，

最终结果为： X+Y=0.111000*2011   （（1分）
2、（1）顺序执行方式 

连续执行n条指令所需要的时间=N*（△t+2△t+3△t）=6△t*N                  (3分)
（2）“取指令”、“分析”和“执行”重叠。 
T取+MAX(T分，T取)+MAX(T取，T分，T执)*（N-2）+MAX(T分，T执)+T执

=△t+2△t+3△t*（N-2）+3△t+3△t=9△t+3*N*△t-6△t=3△t*(N+1)              （3分）
五、设计、综合题（10+12=22分）

1、 （1）主存地址的格式：（3分）

          3bit                        1bit                 4bit

	主存字块标记
	组号
	块内地址


（2）Cache地址的格式： （1分）

  1bit                        1bit               4bit

	组号
	块号
	块内地址


（3）主存与Cache之间各个块的映像对应关系（2分）
主存中偶数号块映射到Cache的第0组，奇数号块映射到Cache的第1组。




	0
	第0组

	1
	

	2
	第1组

	3
	







（4） 块命中率=6/16*100%=37.5%   (4分)
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2、 ROM需要的片数=16*8/8*8=2   （2片）

RAM需要的片数=32*8/16*4=4   （2片）

地址线（2分）   

数据线（2分）

片选（3分）

读写信号（1分）
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