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华东交通大学2012—2013学年第一学期考试卷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　试卷编号：　　　　（　A  ）卷

        计算机网络           课程   课程类别：必  
闭卷      考试日期：　　　 
	题号
	一
	二
	三
	四
	五
	六
	七
	八
	九
	十
	总分
	累分人签名

	题分
	40
	10
	20
	30
	
	
	
	
	
	
	100
	

	得分
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


考生注意事项：1、请考生将答案填写在答题纸上。
2、本试卷共  页，总分100分，考试时间　120　分钟。

3、考试结束后，考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

	得分
	评阅人

	
	 


一、选择题（单项选择，每题2分，共40分)
1. 光纤分为单模光纤与多模光纤，这两种光纤的区别是  （         ）。 

A. 单模光纤的纤芯大，多模光纤的纤芯小 

      B. 单模光纤比多模光纤采用的波长长 

      C. 单模光纤的传输频带窄，而多模光纤的传输频带宽 

      D. 单模光纤的光源采用发光二极管，而多模光纤的光源采用激光二极管。  
2. 在光纤通信标准中，OC-3的数据速率是  （   ）。 

A. 51Mb/s          B. 155Mb/s    C. 622Mb/s    D. 2488Mb/s 

3. 关于曼彻斯特编码，下面叙述中错误的是（    ） 。
A. 曼彻斯特编码是一种双相码 

B. 采用曼彻斯特编码，波特率是数据速率的2倍 

C. 曼彻斯特编码可以自同步 

D. 曼彻斯特编码效率高 
4. EIA/TIA 568B标准的RJ45接口线序的第3、4、5、6四个引脚的颜色分别为 （     ）。 

A．白绿、蓝色、白蓝、绿色　　B．蓝色、白蓝、绿色、白绿 

C．白蓝、白绿、蓝色、绿色　　D．蓝色、绿色、白蓝、白绿
5. T1载波把24个信道按时分多路方式复用在一条高速信道上，其编码效率是（__ __）。
A．6.25%       B．13%      C．87%        D．93.75%

6. 采用CRC进行差错校验，生成多项式为G(X)＝X4+X＋1，信息码字为10110，则计算出的CRC校验码是（     ）。 

A.    0000    B．0100     C．0010     D．1111 
7.  关于ARP表，以下描述中正确的是（     ）
A. 提供常用目标地址的快捷方式来减少网络流量
B. 用于建立IP地址到MAC地址的映射
C. 用于在各个子网之间进行路由选择
D. 用于进行应用层信息的转换

8. 下列（     ）设备可以隔离ARP广播帧。

　　A.路由器　　　　B.网桥　　　　　　C.以太网交换机　D.集线器

9. 设信道带宽为3400Hz，调制为4种不同的码元，根据Nyquist定理 ，理想信道的数据速率为（     ）。
A．3.4Kb/s

B．6.8Kb/s
C．13.6Kb/s
D．34Kb/s

10. 在TCP/IP 网络中，为各种公共服务保留的端口号范围是（     ）。 

A. 1~255    B. 256~1023    C. 1~1023    D. 1024~65535  
11. ICMP协议在网络中起到了差错控制和交通控制的作用。如果在IP数据报的传送过程中，如果出现拥塞，则路由器发出（     ）报文。
A．路由重定向

B．目标不可到达

C．源抑制

D．超时

12. 通过交换机连接的一组工作站（     ） 。 

A. 组成一个冲突域，但不是一个广播域 

B. 组成一个广播域，但不是一个冲突域 

C. 既是一个冲突域，又是一个广播域 

D. 既不是冲突域，也不是广播域
13. 用来查看用户所在主机的网卡物理地址的网络命令是? （    ）
A. Ping   B. Ipconfig     C. arp       D. Route
14. 下面哪个设备可以转发不同VLAN之间的通信? （    ）
A. 二层交换机




B. 三层交换机




C. 网络集线器




D. 生成树网桥

15. 以太网协议中使用了二进制指数后退算法，这个算法的特点是（     ）。 

A. 容易实现，工作效率高

B. 在轻负载下能提高网络的利用率  

C. 在重负载下能有效分解冲突




D. 在任何情况下不会发生阻塞
16. 在以太网中，最大传输单元（MTU）是（     ）字节。
A. 46
B. 64
C. 1500
D. 1518
17. 某公司网络的地址是202.110.128.0/17，下面选项中，（    ）属于这个网络。 

A. 202.110.44.0/17        B. 202.110.162.0/20 

C. 202.110.144.0/16        D. 202.110.24.0/20 

18. 私网地址用于配置公司内部网络，下面选项中，（     ）属于私网地址。 

A. 10.128.10.1           B.  128.168.10.1 

C. 127.10.0.1            D. 172.15.0.1 

19. 关于RIP，以下选项中错误的是（     ）。
A. RIP使用距离矢量算法计算最佳路由

B. RIP规定的最大跳数为16

C. RIP默认的路由更新周期为30秒

D. RIP是一种内部网关协议

20. 下列关于UDP协议描述错误的是：（     ）。
A.UDP协议具有高效性。
B.提供协议端口，以提供进程通信的能力。
C.建立在IP之上，同IP一样提供无连接的数据报服务，但其可靠性较高。
D.基于UDP的应用程序，其通信的可靠性必须自己（应用程序）解决。

二、填空题（每空2分，共10分） 　

1. OSI参考模型中，（       ）层提供端到端的通信服务。
2. IEEE802.3的CSMA/CD协议中，MAC帧的最小帧长为（     ）个字节，最大帧长为1518个字节。

3. 最常用的两种多路复用技术为（                   ）和时分多路复用TDM，其中，前者是同一时间同时传送多路信号，而后者是将一条物理信道按时间分成若干个时间片轮流分配给多个信号使用。
4. 一个PPP帧异步传输时数据部分（用十六进制写出）是CD 5E 7D 5E 9A 7D 5D EF 7D 5E AE，那么传输的真正的数据是（                            ）。

5. ARP协议的请求报文的十六进制目的地址是（                         ）。
	得分
	评阅人

	
	


三、分析解答题（每题10分，共20分）
1．（10分）下图1-1表示有五个站分别连接在三个局域网上，并且用网桥B1和B2连接起来。每一个网桥都有两个接口（1和2）。在一开始，两个网桥中的转发表都是空的。以后有以下各站向其他的站点发送了数据帧：A发送给D，C发送给B，E发送给C，D发送给E。试把有关数据填写在表1-1中。

[image: image1]
	发送的帧
	B1的转发表
	B2的转发表
	B1的处理

(转发?丢弃?登记)
	B2的处理

(转发?丢弃?登记)

	
	地址
	接口
	地址
	接口
	
	

	A → D
	
	
	
	
	
	

	C → B
	
	
	
	
	
	

	E → C
	
	
	
	
	
	

	D → E
	
	
	
	
	
	

	D → A
	
	
	
	
	
	

	表1-1 


2.（10分）假定网络中路由器A的路由表如下图2-1所示，现在A收到从路由器B发来的路由信息如图2-2所示。请根据RIP协议将A更新后的路由表填写在图2-3中。
	目的网络
	距离

	Net1
	1

	Net3
	2

	Net4
	3

	Net5
	2

	图2-2路由器B的路由表

	目的网络
	距离
	下一跳路由器

	Net1
	3
	B

	Net2
	2
	D

	Net3
	5
	F

	Net4
	4
	E

	图2-1 路由器A的路由表


路由器A更新后的路由表：
	目的网络
	距离
	下一跳路由器
	更新的理由

	Net1
	
	
	

	Net2
	
	
	

	Net3
	
	
	

	Net4
	
	
	

	Net5
	
	
	

	图2-3 路由器A更新后的路由表


四、网络设备配置分析题（共3题，每题10分，共30分）
1、跨交换机VLAN配置

要求：填写命令行不完整部分，并在“#”后解释相关命令行的含义，回答提出的问题。

拓扑图如下：
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交换机Switch0命令如下：

Switch(config)#hostname Switch0  #将交换机名字改为Switch0
Switch0(config)#interface fastethernet 0/1  #进入接口F0/1配置模式
Switch0(config-if)#switchport mode access  #（1                            ）
Switch0(config-if)#switchport access vlan 2       #将F0/1分配给VLAN 2

Switch0(config-if)#exit

Switch0(config)#interface fastethernet 0/2 #进入接口F0/2配置模式
Switch0(config-if)#switchport mode access
Switch0(config-if)#switchport access vlan 3       #将 F0/2分配给VLAN 3

Switch0(config-if)#exit

Switch0(config)#interface fastethernet 0/24 #进入接口0/24配置

Switch0(config-if)#switchport mode trunk       #配置Trunk模式
Switch0(config-if)# （2                            ）
#设置只允许VLAN 2和3能通过TRUNK接口
Switch0(config-if)#end   # 退出到特权模式

Switch0 #show vlan             # 显示VLAN配置信息
交换机Switch1的VLAN配置也同交换机Switch0一样配置。

为了使PC0能通过telnet方式管理交换机Switch1，还要在Switch1上做如下配置：
Switch1>enable             #进入特权模式

Switch1#configure terminal   #进入全局配置模式
Switch1(config)# （3                            ）  #进入VLAN配置模式

Switch1(config-if)#ip address 192.168.0.254 255.255.255.0  #配置交换机管理IP地址

Switch1(config-if)#no shutdown      #激活（开启）交换机端口

Switch1(config-if)#exit    #返回上级配置模式（视图）

Switch1(config)#enable password 111111   #设置进入特权模式的密码

Switch1(config)#line vty 0 4              # 进入线路配置模式

#配置管理虚拟终端用户0~4，共5个用户

Switch1(config-line)#password 222222    #设置telent的密码

Switch1(config-line)#login              #密码设置为登录（login）交换机时有效

Switch1(config-line)#end               #等价于Ctrl+Z快捷键，返回特权模式提示符

Switch1 #

问题1：请问交换机Switch1配置完成后，计算机PC1、PC2、PC3中，哪些计算机不能使用telnet远程登录交换机Switch1？为什么？

（4                                                   
问题2：在PC0上使用telnet登录交换机，输入的第一个密码是什么？

（5                                                 
2、静态路由配置

要求：填写命令行不完整部分，并在“#”后解释相关命令行的含义。

拓扑图如下：
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路由器A:

RouterA>enable

RouterA#configure terminal

……
RouterA(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 172.16.1.2  #设置静态路由
RouterA(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 172.16.1.2  #设置静态路由

RouterA(config)# （1                            ）  #设置静态路由
路由器C:

RouterC>enable

RouterC#configure terminal

……
RouterC(config)# （2                                     ）  #设置缺省路由

路由器B上使用命令查看路由表，显示的结果不完整，请填写画线部分空白。
RouterB#（3                           ）   #查看路由表

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    192.168.10.0/24 [1/0] via （4                         ）
C    192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

S    192.168.30.0/24 [1/0] via 172.17.1.2

C    172.17.1.0/24 is directly connected, （5                  ）
C    172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
3、扩展IP访问控制列表配置

拓扑图如下：
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路由器Router0配置命令如下：

Router>en

Router#conf  t

Router(config)#int fa0/0    

Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 （1                ）  #配置以太口IP地址

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#int fa0/1
Router(config-if)#ip add 192.168.0.1 255.255.255.0   #配置以太口IP地址
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#int s0/0

Router(config-if)#ip add 172.16.1.1 255.255.255.0   #配置串口IP地址

Router(config-if)#clock rate 64000          #（2                            ）
Router(config-if)#no shut

在路由器Router0上创建ACL 101，并应用到接口S0/0的out方向上：

Router(config)# （3                                                    ）
             #允许网段IP地址在192.168.1.1~192.168.1.62的计算机能访问外网

Router(config)#access-list 101 deny ip 192.168.1.128 0.0.0.127 any
#（4                                                     ）
Router(config)#access-list 101 deny ip host 192.168.0.3 192.168.2.100 0.0.0.0 
            #拒绝PC2（192.168.0.3） 访问外网

Router(config)#access-list 101 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any
            #（5                                                    ）。

Router(config)#int s0/0

Router(config-if)#ip access-group 101 out #将ACL 101列表应用在S0/0接口的out方向上
Router(config)#end
五、附加选做题（共2题，20分）
1、利用最短路径选择算法的逐步搜索方法，求出下图中节点A到其他所有节点的最短路，给出详细的算法步骤，并画出从A到其他所有节点的最短路径的形成的树，画出A的路由表。

[image: image5]
2、为某单位配置一个大型的网络，网络设备包括核心路由交换机、接入路由器、汇聚交换机、接入交换机、硬件防火墙等网络设备，网络配置完成后，开始能正常运行，但某天网络用户发现网络时断时通，访问互联网速度很慢，几乎打不开网页。如果你是网络管理员，请列完成以下要求：

(1) 列出至少两条可能的原因；

(2) 给出网络故障检查原则；

(3) 给出网络故障检查的详细步骤；

(4) 至少给出三条查看网络设置配置情况的相关操作命令；

(5) 列举至少两个可用的工具软件及用途。
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2、本试卷共 10 页，总分100分，考试时间　120　分钟。

3、考试结束后，考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

一、选择题（单项选择，每题2分，共40分)
	1.B
	2. B
	3. D
	4. A
	5. C

	6.D
	7. B
	8. A
	9.C
	10.C

	11.C
	12.B
	13. B
	14. B
	15.C

	16.C
	17. B
	18. A
	19.B
	20.C

	得分
	评阅人

	
	 


二、填空题（每空2分，共10分） 　

	1. 传输

	2. 64

	3. 频分多路复用FDM

	4. CD 5E 7E 9A 7D EF 7E AE

	5. FFFF FFFF FFFF  

	得分
	评阅人

	
	


三、分析解答题（每题10分，共20分）
1． 
	发送的帧
	B1的转发表
	B2的转发表
	B1的处理

(转发?丢弃?登记)
	B2的处理

(转发?丢弃?登记)

	
	地址
	接口
	地址
	接口
	
	

	A → D
	A
	1
	A
	1
	转发，写入转发表
	转发，写入转发表

	C → B
	C
	2
	C
	1
	转发，写入转发表
	转发，写入转发表

	E → C
	E
	2
	E
	2
	 写入专发表，丢弃不转发
	转发，写入转发表

	D → E
	/
	/
	D
	2
	接收不到此帧
	 写入专发表，丢弃不转发

	D → A
	D
	2
	-
	-
	转发，写入转发表
	转发

	表1-1 


2．路由器A更新后的路由表：
	目的网络
	距离
	下一跳路由器
	更新的理由

	Net1
	2
	B
	相同下一跳，更新

	Net2
	2
	D
	无新信息，不更新

	Net3
	2
	B
	不同下一跳，距离更短，更新

	Net4
	4
	E
	不同下一跳，距离一样，不更新

	Net5
	3
	B
	新项目，添加进来

	图2-3 路由器A更新后的路由表

	得分
	评阅人

	
	


四、网络设备配置分析题（共3题，每题10分，共30分）
1、（10分）

答：（1）   将接口设置为接入模式                
（2）   switchport trunk allowed vlan 2-3         
（3）   interface vlan 2                      
（4）问题1   PC1、PC3不能，不同VLAN     
（5）问题2    222222                      
2、（10分）

答：（1） ip route 172.17.1.0 255.255.255.0 172.16.1.2    
（2） ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.1.1           
（3） show ip route                          
（4） 172.16.1.1                           
（5）  Ethernet1/0                         
3、（10分）

答：（1）  255.255.255.0                        
（2）  设置串口时钟频率                   
（3） access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.63 any   
（4）  拒绝网段IP地址在192.168.1.129~192.168.1.254的计算机访问外网        
	得分
	评阅人

	
	


（5）  允许地址段192.168.0.0其他的计算机访问外网                   
五、附加选做题（共2题，20分）
答案请写在背面
承诺：我将严格遵守考场纪律，知道考试违纪、作弊的严重性，还知道请他人代考或代他人考者将被开除学籍和因作弊受到记过及以上处分将不授予学士学位，愿承担由此引起的一切后果。


专业                 班级             学号             学生签名：               
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承诺：我将严格遵守考场纪律，知道考试违纪、作弊的严重性，还知道请他人代考或代他人考者将被开除学籍和因作弊受到记过及以上处分将不授予学士学位，愿承担由此引起的一切后果。
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