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华东交通大学2011—2012学年第一学期考试卷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　试卷编号：　　　　（　A  ）卷

        计算机网络(B)           课程   课程类别：必  

开卷（√）范围：仅允许参考教材(谢希仁)考试日期：　　　 
	题号
	一
	二
	三
	四
	五
	六
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	八
	九
	十
	总分
	累分人签名

	题分
	50
	10
	15
	25
	
	
	
	
	
	
	100
	

	得分
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


考生注意事项：1、请考生将答案填写在答题纸上。

2、本试卷共  页，总分100分，考试时间　120　分钟。

3、考试结束后，考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

	得分
	评阅人

	
	 


一、选择题（单项选择，每题2分，共50分)
在OSI 模型中，N层提供的服务是（  A ）与对等层交体交换信息来实现的。 

A.利用N-1层提供的服务以及按N层协议

B.利用N层提供的服务以及按N-1层协议

C.利用N+1层提供的服务以及按N层协议

D.利用N层提供的服务以及按N+1层协议

CDMA 系统中使用的多路复用技术是（  B ）。
 A. 时分多路　　B. 码分多址　C. 波分多路  　D. 空分多址 
完成路径选择功能是在OSI模型的(  C  )

A.物理层    B.数据链路层    C.网络层    D.运输层
SMTP所使用的端口号为（　D　　）


A．20
B．21
C．25
D．110 
在CSMA/CD网络中，多个主机同时发送数据导致冲突时，（C）。
A．主机将一直等待，直到所有数据发送完，再发送

B．主机将立即发送数据，不管其他情况

C．主机将等待一个随机时间，再次发送数据

D．主机将不再发送数据

以太网中的最小帧长是根据 （ C   ） 来设定的。 

A．网络中传送的最小信息单位 　　　B．物理层可以区分的信息长度 

　　　C．网络中检测冲突的最长时间 　　　D．网络中发生冲突的最短时间 

预防拥塞的分组丢弃策略用于（　A　）


A．网络层
B．传输层   C．数据链路层
D．表示层
下列关于UDP协议描述错误的是 ( A  )。

A．建立在IP之上，同IP一样提供无连接的数据报服务，但其可靠性较高。
B．基于UDP的应用程序，其通信的可靠性必须自己（应用程序）解决。
C．UDP协议具有高效性.
D．提供协议端口，以提供进程通信的能力。

在TCP协议中，采用  （D）  来区分不同的应用进程。
A．MAC地址

B．IP地址

C．协议类型

D．端口号

在TCP/IP 网络中，为各种公共服务保留的端口号范围是 （ C ） 。 

A. 1~255    B. 256~1023    C. 1~1023    D. 1024~65535
DNS的作用是（  B ）
A．为客户机分配ip地址      B．将计算机名翻译为ip地址
C．访问http的应用程序       D．将mac地址翻译为ip地址
关于拥塞控制叙述不正确的是？（ C ）
A.拥塞控制主要用于保证网络通畅地传送数据，是一种全局性的控制措施。

B.网络拥塞现象是由于网络数据流量或交通量超过网络额定容量而引起的。

C.现代网络系统大都采用开环控制算法来解决网络拥塞问题。

D.拥塞控制关键技术在于：检索机制，反馈机制，调整机制。

开放最短路径优先协议（OSPF）采用 （  C ） 算法计算最佳路由。

A. Dynamic-Search



B. Bellman-Ford


C. Dijkstra





D. Spanning-Tree
  
 下列（ A  ）不属于内部网关协议。
   A.  BGP-4 B．RIP    C．IGRP     D．OSPF 
在RIP中距离等于（ C  ）为不可达。
A．4　    B．8　 　C．16　 　D．2
关下列不属于多路复用技术的是（ D   ）

A．码分多路复用
B．时分多路复用 C．频分多路复用 
D．层分多路复用

集线器是一种物理层联网设备，下面论述中，错误的是　B　。
　　A．集线器没有自动寻址能力
　　B．集线器可以隔离广播风暴
　　C．连接在集线器上的故障设备不会影响其他结点通信
　　D．连接在集线器上的所有结点构成一个冲突域
以太网交换机是按照  （  A  ）   进 行 转 发 的 。
A. MAC 地址 
B. IP 地址
C.  协议类型
D.  端口号

一个vlan可以看作是一个（  D  ）
A． 冲突域     B．阻塞域     C． 管理域    D、 广播域
当路由器接收的IP报文的TTL值等于1时，采取的策略是 （  A  ）

　　A．丢掉该分组　　B．将该分组分片

　　C．转发该分组　　D、以上答案均不对

下列项目中不属于网络协议三要素的是(  D    )

语义
B．接口 C．语法
D．定时

某校园网用户无法访问外部站点210.102.58.74，管理人员在windows 操作系统下可以使用___(B)___判断故障发生在校园网内还是校园网外。

　A. ping 210.102.58.74　　　　　　  B. tracert 210.102.58.74
　C. netstat 210.102.58.74　　　　　　D. arp 210.102.58.74 
某主机的IP地址为220.117.131.12/21，其子网掩码是　（A ）　。
　　      A．255.255.248.0 　　　　　　　　B．255.255.240.0

　　　　　C．255.255.252.0 　　　　　　　　D．255.255.255.0

一个B类网络的子网掩码为255.255.224.0，则这个网络被划分成了　（ D  ）　个子网。
　    　A．2 　　 　　B．4 　　 　　C．6 　 　　D．8




 以下给出的地址中，不属于网络202.110.96.0/20的主机地址是　（ D  ）　。
　　      A．202.110.111.17　　　　　　　　 B．202.110.104.16

　　　　　C．202.110.101.15　　　　　　　　 D．202.110.112.18




二、填空题（每空2分，共10分） 　

ADSL的非对称技术是指用户线的上行速率与下行速率不同，上行速率比下行速率__低__，特别适合传输多媒体信息业务。

根据光波的传输模式，光纤可分为两种：单模光纤和（多模光纤）。
IEEE802.3的CSMA/CD协议中，MAC帧的最小帧长为（  64 ）个字节，最大帧长为1518个字节。

OSI参考模型中，物理层以比特（bit）为单位传输数据，数据链路层以（ 帧）为单位传输数据。
所谓“三网合一”所融合的三网包括传统电信网、计算机网络和___有线电视网络___。
	得分
	评阅人

	
	


三、简答题（每题5分，共15分）

1、简述带宽、波特率、码元和位传输率的区别。

答出四个概念即可。

2.简述家庭用户利用PPP协议与Internet服务提供商网络的连接过程。
链接过程完整描述，酌情给分。

3、简述UDP的段结构中各个字段的名称及其含义。

按照完整度，视情况扣分。

计算题（共3题，共25分）

1、香农定理的计算题（7分）
2、设要发送的二进制数据为10110011，若采用CRC校验方法，生成多项式为P（X）=
[image: image2.bmp]，试求出实际发送的二进制数字序列。（要求写出计算过程）（8分）
3、设UDP数据报的数据部分长度为1000字节，封装该数据报的IP数据报的IHL字段值为5，而IP数据报又封装在协议字段和校验字段长度均为2字节的PPP帧中，试求出PPP帧的长度。（10分）
承诺：我将严格遵守考场纪律，知道考试违纪、作弊的严重性，还知道请他人代考或代他人考者将被开除学籍和因作弊受到记过及以上处分将不授予学士学位，愿承担由此引起的一切后果。


专业                 班级             学号             学生签名：               
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