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一、填空题（每题2分，共10分）
1. 在数字通信中使用曼彻斯特编码的目的是( 能在信号中提取时钟信息进行时钟同步 )

2. 地址块192.168.128.0/23中共有多少个可分配给主机的IP地址( 29-2=510                 )
3. 交换机划分VLAN的目的是(  隔离广播风暴、便于网络管理 )
4. ARP协议的作用是 ( 将IP地址解析为硬件MAC地址 )
5. RIP协议与OSPF协议相比，( 协议简单易于实现，但容易成环，网络带宽占用率高 )
二、分析解答题（共3题，共30分）

1．（10分）下面为捕获的以太网数据帧的十六进制格式（不含前同步码和CRC码），左边为地址，阴影部分为IP首部，该IP报文内封装了TCP数据，请分析并填写相关内容：
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· 此帧的源MAC地址为（ c8 d7 19 38 8c e8），目的MAC地址为（ 64 09 80 13 5d 4d ），帧的总长度（包括CRC校验码）为（ 66+4=70 ）字节， 

· 该IP报文中的源IP地址为（192.168.31.166），源端口号为（ 2059 ），目的IP地址为（ 182.106.195.45 ），目的端口号为（  80     ）；

· 该报文最有可能是由（ http ）协应用层议产生的；

· 已知该报文为TCP连接建立请求报文则SYN标志为（    1      ），ACK标志为（     0    ）。

2．（10分）下图表示有五个站分别连接在三个局域网上，并且用网桥B1和B2连接起来。每一个网桥都有两个接口（1和2）。在一开始，两个网桥中的专发表都是空的。以后有以下各站向其他的站点发送了数据帧：E发送给C，B发送给D，A发送给B，C发送给D。试把有关数据填写在下面的表格中。
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	发送的帧
	B1的转发表
	B2的转发表
	B1的处理

(转发?丢弃?登记)
	B2的处理

(转发?丢弃?登记)

	
	地址
	接口
	地址
	接口
	
	

	E→ C
	E
	2
	E
	2
	转发  登记
	转发  登记

	B→ D
	B
	1
	B
	1
	转发  登记
	转发  登记

	A → B
	A
	1
	/
	/
	丢弃  登记
	接收不到帧

	C → D
	C
	2
	C
	1
	转发  登记
	转发  登记

	


3.（10分）假定网络中路由器R1的路由表如图1所示，现在R1收到路由器R3发来的路由信息如图2所示。请根据RIP协议将R1更新后的路由表填写在图3中。

	目的网络
	距离
	下一跳路由器
	
	目的网络
	距离

	Net1
	4
	R5
	
	Net1
	2+1=3

	Net2
	2
	R3
	
	Net2
	4+1=5

	Net3
	5
	R4
	
	Net5
	3+1=4

	Net7
	7
	R2
	
	Net7
	6+1=7

	图1 R1的路由表
	
	图2 R3发送的路由表

	目的网络
	距离
	下一跳路由器
	更新的理由

	Net1
	3
	R3
	下一跳不同，新的距离更短，更新

	Net2
	5
	R3
	相同下一跳，更新

	Net3
	5
	R4
	无新信息，不更新

	Net5
	4
	R3
	新项目，添加进来

	Net7
	7
	R2
	不同下一跳，距离一样，不更新

	图3 R1更新后的路由表


三、分析解答题（共1题，共20分）
设所有交换机地址映射表为空，路由器Router1上实现向左方向的NAT，根据拓扑图上的信息回答问题或填写命令及解释：
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NAT策略如下：

192.168.2.0/24网段 动态端口NAT方式，地址池为202.101.208.10-20

192.168.3.0/24网段 动态端口NAT方式，地址池为202.101.208.40-60

ACL策略如下：

禁止 192.168.2.（129-254）通过NAT
禁止192.168.3.（65-254）访问192.168.2.0/24网段

回答下列问题：
1、PC2的默认网关是（   192.168.2.1    ），Router1上使用默认路由，命令行是：
     ip route  0.0.0.0 0.0.0.0 202.101.208.1             

2、请写出Router1的路由表（全部路由）：
    192.101.2.0/24    直接相连                                   

    192.168.2.0/24    直接相连                                    
    202.101.208.0/24  直接相连                                   

    192.168.3.0/24    192.101.2.2                                 

    0.0.0.0/0         202.101.208.1                              

2、下面的操作需要用到哪些设备（交换机0、1、2，路由器0、1、2）？涉及哪些协议（ARP、IP、ICMP、RIP中的一种或几种）？结果是怎样的？为什么？
（1）在PC3上 ping PC2
交换机1；ARP 、IP、ICMP ；通；同一网段，没有VLAN
（2）在PC4上 ping PC2
交换机1、2、路由器1、2；ARP 、IP、ICMP ；可通；允许192.138.3.1-64访问192.168.2.0/24
（3）在PC0上 ping PC2
交换机0，路由器0；ARP 、IP、ICMP；不通；禁止NAT外网访问内网
（4）写出上述操作结束后交换机1（中间那个交换机Switch1）的地址映射表
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1 0002.4a43.32as  DwAMIC  Fao/1
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3、设所有ARP缓存为空，在PC2上 ping PC0，请叙述数据通信过程（叙述ARP、NAT）并填写下面空白
（1）通信过程描述
略
（2）不考虑ARP协议，填写PC2上发出的报文相关地址：
源MAC（     000A.F3D1.3BCB      ）目的MAC（   0002.4AD3.34D4        ）
源IP （   192.168.2.2        ） 目的IP（    1923168.1.5           ）
（3）不考虑ARP协议，填写路由器1（中间路由器Router1向左发出）上发出的报文相关地址：
源MAC（    0090.2B75.2C01      ）目的MAC（    00D0.D38C.6301     ）

源IP （   202.101.208.10   ） 目的IP（      1923168.1.5       ）

承诺：我将严格遵守考场纪律，知道考试违纪、作弊的严重性，还知道请他人代考或代他人考者将被开除学籍和因作弊受到记过及以上处分将不授予学士学位，愿承担由此引起的一切后果。
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