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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　试卷编号：　　　　（　B  ）卷

     计算机网络（D）         课程   课程类别：必
开卷(范围) ：（ 仅允许参考教材1本）       考试日期：　　　 
	题号
	一
	二
	三
	四
	五
	六
	七
	八
	九
	十
	总分
	累分人签名

	题分
	20
	30
	18
	22
	10
	
	
	
	
	
	100
	

	得分
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


考生注意事项：1、请考生将答案填写在答题纸上
2、本试卷共 10 页，总分100分，考试时间　120　分钟。

3、考试结束后，考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

	得分
	评阅人

	
	 


一、填空题（每空1分，共20分） 　

· 对于数据帧用 3 个比特进行编号的连续 ARQ 协议，其接收窗口的大小为（1  1 ），发送窗口的最大值是（2  7  ）。
· 常用的IP地址有A、B、C、D四类， 192.168.0.121 是一个（  3 C ）类IP地址，若使用255.255.255.248作为其子网掩码为，则其获得网络ID是（  4 192.168.0.120 ）。

· 广域网可以提供面向连接服务和无连接服务，其中（ 5 面向连接 ）服务能保证数据报文到达信宿时是有序的。广域网面向连接服务的组网方式又称为（  6虚电路）方式。

· ARP协议是（7地址解析）协议，用于IP地址到（    8 物理    ）地址的映射。

· ICMP，即Internet 控制报文协议，共有三种报文类型，即差错报文、控制报文和（ 9请求/应答报文 ）；由于TTL值为0，路由器向源主机发出的报文属于（10 差错报文 ）

· OSPF工作在（11   IP）层，使用（12  洪泛法）向自治系统中所有路由器发送与本路由器相临的所有路由器的链路状态报文。
· 采用CRC校验的生成多项式为G（x）=x16+x15+x2+1，它产生的校验码是( 13 16  )位。

· 奇偶校验码只能检测出（14 奇数 ）个二进制位错误，但不能纠正错误。
· 由于网上计算机的数字IP地址难以记忆，Internet又引入了（15 域名系统/DNS ），将字符型网络地址翻译成数字IP。
· SNMP协议位于OSI/RM参考模型的（16 应用）层，采用轮询监控方式工作。

· 在TCP协议中，采用（17 端口号 ）来区分不同的应用进程。

· 一个UDP用户数据报的首部的十六进制表示是：05 00 00 35 00 2b df f0。则源端口为（18 1280）、目的端口为（19 53 ）、数据部分长度为（20 35）。
	得分
	评阅人

	
	 


二、选择题（单项选择，每题2分，共30分)
1. 以下叙述正确的是（C  ）

A、一个（N）实体可以同时连接到几个（N-1）SAP上

B、一个（N）实体向一个（N＋1）实体提供服务时，是通过（N+1）SAP

C、一个（N）实体可以和多个（N＋1）实体进行连接。

D、以上均不对

2. 下列对子网掩码的叙述中，（ C   ）是错误的。

A、子网划分后，IP地址＝网络地址＋子网地址＋主机地址。

B、判断两个IP地址是否在同一个子网中，只要看子网掩码与IP地址按位

执行“与”操作后的结果是否相同。

C、子网掩码与IP地址按位执行“与”操作后得到子网地址。

D、一般情况下，子网划分后，全0号子网和全1网不能使用。

3. 下列（  D  ）不属于内部网关协议。

A、OSPF    B、RIP   C、IGRP   D、BGP-4

4. IPV6的地址长度为（ D   ）。

A、16    B、32   C、48   D、128

5. 当路由器接收的IP报文的TTL值等于1时，采取的策略是 （  A  ）

　　A、丢掉该分组　　B、将该分组分片

　　C、转发该分组　　D、以上答案均不对

6. 下面哪个设备可以转发不同VLAN之间的通信? （B） 

A、二层交换机 B、 路由器 C、 网络集线器 D、生成树网桥

7. ARP协议的作用是由IP地址求MAC地址，ARP请求是广播发送，ARP响应是  A  发送。
A、单播


B、组播


C、广播


D、点播

8. 下面有关BGP4协议的描述中，不正确的是  （B）  。
A、BGP4是自治系统之间的路由协议

B、BGP4不支持CIDR技术

C、BGP4把最佳通路加入路由表并通告邻居路由器

D、BGP4封装在TCP段中传送

9. ICMP协议在网络中起到了差错控制和交通控制的作用。如果在IP数据报的传送过程中，如果出现拥塞，则路由器发出  （C）  报文。
A、路由重定向

B、目标不可到达

C、源抑制

D、超时

10. 有4个子网：10.1.201.0/24、10.1.203.0/24、10.1.207.0/24和10.1.199.0/24，经路由汇聚后得到的网络地址是 （A） 。 
A. 10.1.192.0/20 B. 10.1.192.0/21 C. 10.1.200.0/21 D. 10.1.224.0/20
11. 默认情况下，关于路由器命令的作用“[Router-acl-10] rule normal permit ip source 192.168.1.1 0.0.0.0 ”下列说法正确的是  （D）  。
A、允许源地址为192.168.1.2的分组通过，如果分组不匹配，则结束

B、允许源地址为192.168.1.2的分组通过，如果分组不匹配，则检查下一条语句

C、允许源地址为192.168.1.1的分组通过，如果分组不匹配，则结束

D、允许源地址为192.168.1.1的分组通过，如果分组不匹配，则检查下一条语句

12. 开放最短路径优先协议（OSPF）采用（ C  ）算法计算最佳路由。 
A. Dynamic-Search B. Bellman-Ford  C. Dijkstra D. Spanning-Tree 

13. 关于链路状态协议与距离矢量协议的区别，以下说法中错误的是 （A） 。 
A. 链路状态协议周期性地发布路由信息，而距离矢量协议在网络拓扑发生变化时发布路由信息 

B. 链路状态协议由网络内部指定的路由器发布路由信息，而距离矢量协议的所有路由器都发布路由信息 

C. 链路状态协议采用组播方式发布路由信息，而距离矢量协议以广播方式发布路由信息 

D. 链路状态协议发布的组播报文要求应答，这种通信方式比不要求应答的广播通信可靠

14. 无线局域网（WLAN）标准IEEE802.11g规定的最大数据速率是 （D） 。 

A. 1Mb/s B. 11Mb/s C. 5Mb/s D. 54Mb/s
15. 以下给出的地址中，不属于子网192.168.64.0/20的主机地址是  （C）  。

A、192.168.78.17




B、192.168.79.16
	得分
	评阅人

	
	 


C、192.168.82.14




D、192.168.66.15
三、计算题(每题6分，共3题，共18分)
1．设以太网长度d为2048m，数据传输率R为100Mbps，电信号在网上的传播速度V是200m/μs。数据帧平均长度L为512字节，假设网络负载非常轻（即没有冲突），请计算：
1) 该以太网传输介质等价的比特长度；

2) 参数α（发送时延与传播时延的比值）；

3) 最小帧长度；

4) 网络利用率U=1/(1+α)及其提高利用率的有效措施。

2．假定网络中的路由器B的路由表有如下的项目（这三列分别表示“目的网络”、“距离”和“下一跳路由器”）

N1　　　7　　A

N2　　　2　　C

N6　　　8　　F

N8　　　4　　E

现在B收到从C发来的路由信息（这两列分别表示“目的网络”和“距离”　）：

N1　　　4

N2　　　6　

N4　　　3　　

N6　　　7　　

N8　　　4

试求出路由器B更新后的路由表并给出的新路由信息依据。（6分）

3．现有五个站分别连接在三个局域网上，并且用两个透明网桥连接起来，如下图所示。每一个网桥的两个端口号都标明在图上。在一开始，两个网桥中的转发表都是空的。以后有以下各站向其他的站发送了数据帧，即H1发送给H5，H3发送给H2，H4发送给H3，H2发送给H1。试将有关数据填写在下表中。（6分）
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解：

	发送的帧
	网桥1的转发表
	网桥2的转发表
	网桥1的处理

（转发？丢弃？登记？）
	网桥2的处理

（转发？丢弃？登记？）

	
	站地址
	端口
	站地址
	端口
	
	

	H5(H1
	MAC5
	2
	MAC5
	2
	转发，写入转发表
	转发，写入转发表

	H2(H3
	MAC2
	1
	MAC2
	1
	转发，写入转发表
	转发，写入转发表

	H3(H4
	MAC3
	2
	MAC3
	1
	转发，写入转发表
	转发，写入转发表

	H2(H5
	--
	--
	--
	--
	转发，不写入转发表
	转发，不写入转发表

	H4(H5
	--
	--
	MAC4
	2
	接收不到这个帧
	写入转发表，丢弃不转发

	H1(H4
	MAC1
	1
	MAC1
	1
	转发，写入转发表
	转发，写入转发表

	得分
	评阅人

	
	 


四、分析题（共3题，共22分）
1、简述提高ARP解析效率的措施。（6分）

2、网简述虚电路和数据报及其二者区别。（6分）

3、某单位的网络结构如图所示，其中LAN4、LAN5、LAN6的主机数分别为100、200、60，该单位内部的地址块为172.16.110.0/23，已知LAN4、LAN5、LAN6的计算机默认网关地址分别为172.16.110.254、172.16.111.126、172.16.111.190，且所有局域网的子网掩码位数均不大于28位，请给出每个局域网的网络前缀地址及子网掩码，并给出可分配给计算机的地址范围。（10分）


[image: image2]
解：

	部门
	可分配给计算机的地址范围
	网络地址及子网掩码

	LAN1
LAN2
LAN3
	172.16.111.193～172.16.111.206
	172.16.111.192/28

	
	172.16.111.209～172.16.111.222
	172.16.111.208/28

	
	172.16.111.225～172.16.111.238
	172.16.111.224/28

	
	172.16.111.241～172.16.111.254
	172.16.111.240/28

	LAN4
	172.16.111.1～172.16.111.125

(不含路由器占用地址)
	172.16.111.0/25

	LAN5
	172.16.110.1～172.16.110.253

(不含路由器占用地址)
	172.16.110.0/24

	LAN6
	172.16.111.129～172.16.111.189

(不含路由器占用地址)
	172.16.111.128/26


五、实验分析题（共1题，10分）
	得分
	评阅人

	
	 


[image: image17.bmp]1、用路由器实现包过滤防火墙，接线图如下，设所有接口的子网掩码均为255.255.255.0，请按题目要求填空（“#”符号后面填入命令语句解释）。
(1)PC A的默认网关地址应设置为10.100.110.100   (1)
(2)RouterA配置命令：

[RouterA] firewall enable  #   启动防火墙               (2)
[RouterA] interface  Ethernet 1

[RouterA- Ethernet1]ip  address  192.10.1.1  255.255.255.0 (3)
[RouterA- Ethernet1]quit

[RouterA] interface  Ethernet 0

[RouterA-Ethernet0]ip  address  10.100.110.100  255.255.255.0
[RouterA-Ethernet0]quit

[RouterA] ip route-static  10.100.120.0  255.255.255.0  192.10.1.2 (4)
[RouterA]display ip routing-table   # 显示路由表       (5)
(3)查看RouterA当前配置的命令语句是：

[RouterA] display current-configuration  (6)
(4)查看RouterA接口Ethernet1当前的状态命令语句是：

[RouterA]display interface Ethernet 1    (7)
(5)删除RouterA接口Ethernet1 IP地址的命令语句是：

[RouterA- Ethernet1]undo ip address   (8)
(6)在路由器B上实现禁止LAN1内IP地址在10.100.110.128~10.100.110.254范围内的计算机访问PCB，允许其他的通过，请在空白处填入适当的内容。

[RouterB] acl 101

[RouterB-acl-101] rule normal deny  ip  source  10.100.110.128  0.0.0.127 (9)  destination any                                                   
[RouterB-acl-101] rule  normal  permit  ip  source  any  destination  any

[RouterB] interface  Ethernet 1

[RouterB- Ethernet 1] firewall  packet-filter  101  inbound    (10)
	1.  1
	2.   7
	3.    C
	4. 192.168.0.120

	5. 面向连接
	6.  虚电路
	7.  地址解析
	8. 物理

	9. 请求/应答报文
	10. 差错报文
	11.  IP
	12. 洪泛法

	13. 16
	14. 奇数
	15. 域名系统/DNS
	16. 应用

	17. 端口号
	18. 1280
	19. 53
	20. 35


二、选择题（单项选择，每题2分，共30分)
	1. C
	2. C
	3. D
	4. D
	5. A

	6. B
	7. A
	8. B
	9. C
	10.A

	11. D
	12.C
	13. A
	14. D
	15.C


三、计算题(每题6分，共3题，共18分)
1．答：

解：（1）传输介质等价的比特长度为
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            α＝
[image: image6.wmf]R

L

V

d

/

/

＝
[image: image7.wmf]LV

Rd

＝
[image: image8.wmf]8

6

10

2

8

512

2048

10

100

´

´

´

´

´

＝0.25

（3）最小帧长度

  Lmin= R·2
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（4）网络利用率
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提高利用率的有效措施是提高平均帧长度L

2．答：
解：路由器B更新后的路由表如下：

N1　　　5　　C　　　　不同的下一跳，距离更短，更新

N2　　　7　　C　　　　相同的下一跳，更新

N4　　　4　　C　　　　新的项目，添加进来

N6　　　8　　F　　　　不同的下一跳，距离一样，不改变

N8　　　4　　E　　　　不同的下一跳，距离更大，不改变无新信息，不改变

3．答：

	发送的帧
	网桥1的转发表
	网桥2的转发表
	网桥1的处理

（转发？丢弃？登记？）
	网桥2的处理

（转发？丢弃？登记？）

	
	站地址
	端口
	站地址
	端口
	
	

	H5(H1
	MAC5
	2
	MAC5
	2
	转发，写入转发表
	转发，写入转发表

	H2(H3
	MAC2
	1
	MAC2
	1
	转发，写入转发表
	转发，写入转发表

	H3(H4
	MAC3
	2
	MAC3
	1
	转发，写入转发表
	转发，写入转发表

	H2(H5
	--
	--
	--
	--
	转发，不写入转发表
	转发，不写入转发表

	H4(H5
	--
	--
	MAC4
	2
	接收不到这个帧
	写入转发表，丢弃不转发

	H1(H4
	MAC1
	1
	MAC1
	1
	转发，写入转发表
	转发，写入转发表

	得分
	评阅人

	
	


四、分析题（共3题，共22分）
1、（6分）
答：(1)提高 ARP的效率的技术（3分）
使用高速缓存（caching）技术，即在主机内开辟一片专用的内存区，存放最近获得的地址映射。主机在发送报文时，首先检查高速缓存，若找不到，再利用ARP请求地址解析。

(2)提高ARP的效率的措施（3分）
第一，在ARP请求报文中放入源端主机的（IP地址，物理地址）映射，以防目的端主机紧接着为解析源端主机的物理地址而再来一个动态联编；

第二，源端主机在广播自己的（IP地址，物理地址）映射时，网上的所有主机都应该将它存入各自的高速缓存中；

第三，新机入网时，要求它主动广播地址映射，以免其他机器对它运行ARP。

2、（6分）
答：（1）通信过程不同：虚电路是网络层的面向连接服务，虚电路服务过程也相应的分为连接建立、数据传输和连接释放三个阶段；数据报服务数据传输前无需建立连接。（2分）
（2）适用场合不同：虚电路适于在一定时间内要向同一目的地发送许多报文的情况，发送端的报文到达目的地的顺序与发出的顺序一致。数据报适合发送很短的零星报文。（2分）
（3）携带地址和路由不同：建立连接后虚电路的每个报文无需携带完整的地址信息，所有报文通过相同的路径按序到达目的地；数据报的每个报文必须携带完整的目的地址，报文可通过不同的路径到达目的地，报文不能保证使按序到达目的地，因此需要按序重排。（1分）
（4）可靠性：虚电路服务相对于数据报来说可靠性更高。（1分）

3、评分标准：每空1分，共10分
	部门
	可分配给计算机的地址范围
	网络地址及子网掩码

	LAN1
	172.16.111.193～172.16.111.206
	172.16.111.192/28

	LAN2
LAN3
	172.16.111.209～172.16.111.222
	172.16.111.208/28

	
	172.16.111.225～172.16.111.238
	172.16.111.224/28

	
	172.16.111.241～172.16.111.254
	172.16.111.240/28

	LAN4
	172.16.111.1～172.16.111.125

(不含路由器占用地址)
	172.16.111.0/25

	LAN5
	172.16.110.1～172.16.110.253

(不含路由器占用地址)
	172.16.110.0/24

	LAN6
	172.16.111.129～172.16.111.189

(不含路由器占用地址)
	172.16.111.128/26

	得分
	评阅人

	
	


五、实验分析题（共1题，10分）
评分标准：每空1分
	1   10.100.110.100

	2   启动防火墙

	3   192.10.1.1  255.255.255.0

	4   10.100.120.0  255.255.255.0  192.10.1.2

	5   显示路由表

	6   display interface Ethernet 1

	7   display interface Ethernet 1   

	8   undo ip address

	9   deny  ip  source  10.100.110.128  0.0.0.127

	10  101  inbound


承诺：我将严格遵守考场纪律，知道考试违纪、作弊的严重性，还知道请他人代考或代他人考者将被开除学籍和因作弊受到记过及以上处分将不授予学士学位，愿承担由此引起的一切后果。


专业                 班级             学号             学生签名：               
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