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华东交通大学2011 ～2012学年第1学期
计算机2009《计算机网络》考试卷A
         计算机网络（F）    课程   课程类别：必、限、任
开卷(范围：只允许带教材，其它资料一律不能带入考场)
 注意：所有答案请写在答题纸上，写在试卷上无效。

填空题（每空1分，共20分）

随着微型计算机的广泛应用，大量的微型计算机是通过局域网连入广域网，而局域网与广域网的互联是通过  路由器   实现的。 

当通信子网采用  虚电路   方式时，我们首先要在通信双方之间建立起逻辑连接。

衡量数据通信的主要参数有  数据通信速率（传输率）   、  误码率  。

脉冲编码调制的工作原理包括：  采样 、  量化  、 编码   。

数据链路层服务功能主要可以分为以下3类：  面向连接确认服务    、无连接确认服务、    无连接不确认服务    。
WLAN采用的介质访问控制方法是 CSMA/CA ；WSN中根据其网络规模，其拓扑结构可以是平面结构或  分层  结构。

网络层、数据链路层和物理层传输的数据单位分别是  包（分组） 、  帧  、 比特   。
在Internet上一个B类地址的子网被划分为16个网段，写出它的子网掩码：

 255.255.240.0 （即：11111111  11111111  11110000  00000000） 。

ICMP差错报告报文共有5种：终点不可达、源点抑制、时间超时、参数问题、   改变路由（重定向）。

传输层的作用是向源主机与目的主机进程之间提供 端到端 数据传输。

UDP端口号分为3类，即熟知端口号、注册端口号和 临时端口号  。

数字签名 是笔迹签名的模拟，是一种包括防止源点或终点否认的认证技术。

二、单项选择题（每题2分，共20分）

计算机网络拓扑是通过网中结点与通信线路之间的几何关系表示网络结构，它反映出网络中各实体间的（ D ）。

A、主从关系




B、层次关系

C、接口关系




D、结构关系
当PCM用于数字化语音系统时，如果将声音分为128个量化级，由于系统的采样速率为8000样本/秒，那么数据传输速率应该达到（ D ）。

A、1600b/s                  B、14.4Kb/s

C、2880b/s                  D、56Kb/s

0比特插入/删除方法规定，在两个标志字段为F之间的比特序列中，如果检查出连续的（ B ）个1，不管它后面的比特位是0或1，都增加1个0。

A、4                        B、5

C、6                        D、8

对于面向的连接服务，通信子网的网络层在发送数据之前，网络层必须在发送结点与接收点之间建立跨越（  D  ）的端到端连接。
A、局域网                  B、城域网

C、广域网                  D、通信子网

RIP（路由信息协议）采用了（  A  ）算法作为路由协议。

A、距离向量    B、链路状态    C、分散通信量    D、固定查表

ARP协议的功能是（ A ）。

A.将IP地址转换为物理网络地址；

B.将物理网络地址转换为IP地址；

C.将域名转换为IP地址；

D.将IP地址转换为域名。

为了保证连接的可靠建立，TCP通常采用（  C  ）
A、窗口控制机制           B、自动重发机制

C、三次握手法             D、端口机制

在电子邮件程序向邮件服务器发送邮件时，使用的是SMTP，而电子邮件程序从邮件服务器中读取邮件时，一般采用（ A ）协议。

A、POP3        B、PPP
        C、P2P       D、NEWS

假设使用一种加密算法，它的加密方法很简单：将每一个字母加5，即a加密成f。这种算法的密钥就是5，那么它属于（  A  ）。
A、对称加密技术           B、分组密码技术

C、公钥加密技术           D、单向函数密码技术
攻击者用传输数据来冲击网络接口，使服务器过于繁忙以至于不能应答请求的攻击方式是（ D ）。
A、地址欺骗攻击           B、会话劫持              

C、信号包探测程序攻击     D、拒绝服务攻击

三、判断题（每小题2分，共20分）

（对）计算机网络与分布式系统的主要区别不是表现在物理结构上，而是表现在高层软件上。

（错）ISO划分网络层次的基本原则是：不同的结点都有相同的层次；不同结点的相同层次可以有不同的功能。

（错）在线路交换、数据报与虚电路方式中，都要经过线路建立、数据传输与线路释放这3个过程。

（错）同步通信方式中，每传送一个字符都在字符码前加一个起始位，在字符代码和检验码后面加一个停止位。

（对）如果数据链路层能够为两个网络层的对等实体提供数据传输服务，那么对于两个网络层需要通信的对等实体来说就存在着一个虚拟数据路径。

（对）在MAC子层并没有流量控制的功能。
（错）使用路由器去连接两个局域网，那么路由器要求两个局域网的物理层、数据链接层与网络层协议可以是不同的，网络层以上的高层协议可以相同，也可以不同。

（对）在广域网的数据报方式中，每个报文的路由选择独立于其他报文。

（错）当路由器接收到一个目的地址为202.10.162.255的分组时，路由器将这个分组以广播方式传送给202.10.0.0网络上的所有主机。
（错）利用数据加密技术可以完全杜绝数据在传输过程中被泄露。
四、简答题（每题6分，共24分）

1、简述CSMA/CD的工作方式及优缺点。

工作方式：当某工作站检测到信道被占用，继续侦听，直到空闲后立即发送；开始发送后继续检测是否有冲突，如有冲突要撤回发送，随机等待一段时间后继续发送。

优缺点：优点是原理简单，易实现，工作站平等；缺点是无优先级，不能满足确定延时要求，负载时效率下降。

2、（1）子网掩码为255.255.255.0 代表什么意思？

（2）一网络的现在掩码为255.255.255.248，问该网络能够连接多少个主机？

（3）某个IP 地址的十六进制表示为C2.2F.14.81，试将其转换为点分十进制的形式。这个地址是哪一类IP 地址？

（1）可以代表C 类地址对应的子网掩码默认值；也能表示A 类和B 类地址的掩码，前24 位决定网络号和子网号，后8 位决定主机号。（用24bit 表示网络部分地址，包括网络号和子网号）

（2）255.255.255.248 化成二进制序列为：11111111 11111111 11111111 11111000，根据掩码的定义，后三位是主机号，一共可以表示8 个主机号，除掉全0 和全1 的两个，该网络能够接6 个主机。

（3）用点分十进制表示，该IP 地址是194.47.20.129，为C 类地址。
3、TCP/IP协议族模型由哪几层组成？它们各自有哪些功能？分别对应OSI/RM的哪些层次？

TCP/IP协议族由网络接口层、互联网层、传输层、应用层组成。
网络接口层：负责通过网络发送、接收IP数据报，它定义了IP协议和各类数据链路层的接口标准；互联网层：负责将源节点报文发送到目的节点，完成ip寻址与路由功能，对应OSI中的网络层；传输层：负责在通信进程间的端到端的会话连接，对应传输层；应用层：提供各种通信服务，对应OSI的会话、表示与应用共三层。

简述DHCP的概念及工作原理

   答：DHCP是Dynamic Host Configuration Protocol的缩写，它是TCP／IP协议簇中的一种，主要是用来给网络客户机分配动态的IP地址。这些被分配的IP地址都是DHCP服务器预先保留的一个由多个地址组成的地址集，并且它们一般是一段连续的地址。使用DHCP时必须在网络上有一台DHCP服务器，而其他机器执行DHCP客户端。当DHCP客户端程序发出一个信息，要求一个动态的IP地址时，DHCP服务器会根据目前已经配置的地址，提供一个可供使用的IP地址和子网掩码给客户端。 

五、综合题（共16分）

1、设某路由器建立了如下路由表

现共收到3 个分组，其目的站IP 地址分别为：

（1）128.96.39.10

（2）192.4.153.17

（3）192.4.153.90

试分别计算并指出其下一跳地址。（6分）

解：（1）分组的目的站IP 地址为：128.96.39.10。先与子网掩码255.255.255.128相与，得128.96.39.0，可见该分组经接口E0 直接交付。
（2）分组的目的IP 地址为：192.4.153.17。与子网掩码255.255.255.128 相与后得192.4.153.0。与子网掩码255.255.255.192 相与后得192.4.153.0，经查路由表知，该分组经R3 转发。

（3）分组的目的IP 地址为：192.4.153.90，与子网掩码255.255.255.128 相与后得192.4.153.0。与子网掩码255.255.255.192 相与后得192.4.153.64，经查路由表知，该分组转发选择默认路由，经R4 转发。
2、有一个实验需要把6台主机通过3台交换机相连，为了完成静态路由配置，每台交换机的F0/12口连接了一台路由器，拓扑结构如图，请按要求完成实验：

    1）交换机与主机间、交换机与路由器间的连线分别是什么类型？如果在路由器的F0/1上直接连接一台主机，又该用什么连线？

2）按图连接好之后，PC0能否ping通其它主机？

3）由于实验环境中的路由器是背对背连接，因此有一个串口要配置时钟速率，请写出配置Router0上DCE的相关指令；

4）怎样配置Router2的静态路由、缺省路由，请完成相关指令。

[image: image2.bmp]
答：（1）交换机与主机间、交换机与路由器间的连线都是直通线。如果在路由器的F0/1上直接连接一台主机，应该用交叉线。(2分)

PC0可以ping通PC1，但ping不通除PC1外其它主机；(2分)

  R0# configure terminal

R0(config)#interface se0/3/0 

R0(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

R0(config-if)#clock rate 56000



// DCE需要配置时钟

R0(config-if)#no shutdown

静态路由如下：

 R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
 R2(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.2.1
 R2(config)#ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.2.1
 上述192.168.2.1可以写成se0/3/1

设置缺省路由时，先要删除所有静态路由，例如：

R2(config)#no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1

再设置：R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1
承诺：我将严格遵守考场纪律，并知道考试违纪、作弊的严重后果，承担由此引起的一切后果。


专业：  计算机2009   班级：        学号：        学生签名：          





目的网络            子网掩码             下一跳


128.96.39.0      255.255.255.128         接口E0


192.4.153.0      255.255.255.192         R3


*（默认）            -                 R4
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