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华东交通大学2011 ～2012学年第1学期
计算机2009《计算机网络》考试卷B
         计算机网络（F）    课程   课程类别：必、限、任
开卷(范围：只允许带教材，其它资料一律不能带入考场)
 注意：所有答案请写在答题纸上，写在试卷上无效。

一、填空题（每空1分，共20分）

计算机网络拓扑是通过网中结点与通信线路之间的几何关系表示网络结构，它反映出网络中各实体间的  （1）  。

在TCP/IP协议中，UDP协议是一种位于 （2）  层协议。

以太网标准10BASE-T中，10是指  （3）  ，BASE是指采用 （4） 信号传输，T代表双绞线。

两台计算机利用电话线路传输数据信号时必备的设备是 （5）  。

IP路由表通常由  （6）  、  （7）   、 （8）  组成。

IEEE 802.3规定一个数据帧的长度应为  （9） 字节到1518字节之间。

设立数据链路层的主要目的是将一条原始的、有差错的物理线路变为对网络层无差错的  （10）  。

RIP协议使用（11）路由算法，OSPF协议使用（12）路由算法。

IP地址由两部分组成，其中 （13） 表示互联网中一个特定的网络，（14）表示该网络中主机的一个连接。

  （15）  是连接网络线路的一种装置，常用于两个网络节点之间网络信号的双工转发工作，负载在两个节点物理层上按位传递信息，完成信号的复制调整和放大功能。
TCP/IP的域名解析有两种方式，一种是 （16） ，另一种是 （17） 。
RSA算法的安全是基于  （18）  的困难。

DES算法密钥是  （19）  位，其中密钥有效位是  （20） 位。

二、单项选择题（每题2分，共20分）

下列网络拓扑建立之后，增加新站点较难的是（   ）。

A、星型网络    B、总线型网络      C、树型网络      D、环型网络

在常用的传输介质中，带宽最宽、信号传输衰减最小、抗干扰能力最强的一类传输介质是（   ）

A、双绞线      B、无线信道         C、光缆          D、同轴电缆

在（  ）差错控制方式中，只会重新传输出错的数据帧。

A、选择重发    B、连续工作         C、停止等待      D、拉回

网络层、数据链路层和物理层传输数据单位分别是（   ）
A、报文、帧、比特               B、包、报文、比特

C、包、帧、比特                 D、数据块、分组、比特

按照网络的IP地址分类，下列属于C类网络地址的是（   ）。

A、11000001.01000000.00000101.00000110

B、01111110.00000000.00000111.00001000

C、11101010.11001101.00010000.00100010

D、10111111.00101101.00001100.01011000
下列哪种说法是错误的？（   ）

A、以太网交换机可以对通过的信息进行过滤

B、以太网交换机中端口的速率可能不同

C、在交换式以太网中可以划分VLAN

D、利用多个以太网交换机组成的局域网不能出现环

一个路由器有两个端口，分别接到两个网络，两个网络各有一个主机，IP地址分别为110.25.53.1和110.24.52.6，子网掩码均为255.255.255.0，请从中选出两个IP地址分别配给路由器的两个端口（   ）。

A、110.25.52.1和110.24.52.6        B、110.24.53.1和110.25.53.6

C、111.25.53.1和111.25.53.6        D、110.25.53.1和110.24.53.6

如果两个局域网LAN A和LAN B互连，它们的运输层协议不同，而其它层协议均相同LAN A和LAN B的互连设备应该采用（   ）。

A、中继器        B、网桥         C、路由器        D、网关

远程登录协议Telnet、电子邮件协议SMTP、文件传送协议FTP依赖（   ）协议。

A、TCP            B、UDP          C、ICMP         D、IGMP

信息安全的基本属性是（   ）。
    A. 机密性         B. 可用性     C. 完整性     D. 上面3项都是
三、判断题（每小题2分，共20分）

（  ）点对点式网络中，每条物理线路连接一对计算机。假如两台计算机之间没有直接连接的线路，那么它们之间的分组传输就需通过广播方式传输。

（  ）如果一台计算机可以和其他地理位置的另一台计算机进行通信，那么这台计算机就是一个遵循OSI标准的开放系统。

（  ）对于异步通信方式，在每传送一个字符时，都要增加起始位和停止位，表示字符的开始和结束。 

（  ）电路交换需要在通信的双方之间建立一条临时的专用通道，报文交换不需要建立通道。

（  ）误码率应该是衡量数据传输系统不正常工作状态下传输可靠性的参数。

（  ）零比特插入与删除方法规定，在两个标志字段为F之间的比特序列中，如果检查出连续5个1，不管它后面是0还是1，都会增加一个0。

（  ）在Internet中每一个主机或路由器至少有一个IP地址。如果一台Internet主机或路由器同时连接到两个或多个物理网络时，那么它可以拥有两个或多个IP地址。

（  ）不同VLAN间的主机要进行通信，只能采用路由器来实现。

（  ）交换机的“逆向地址学习”是通过读取帧的源地址并记录进入交换机的端口号来实现的，从而动态建立与维护端口/MAC映射表的。

（  ）常用的FTP客户程序通常有以下3种类型：传统的FTP命令行、FTP下载工具与浏览器。

四、简答题（每题6分，共24分）

1、CSMA/CD协议的全称是什么？简述CSMA/CD的数据帧发送过程。
2、试说明IP地址与硬件地址的区别，为什么要使用这两种不同的地址？

3、简述什么是面向连接的通信、什么是面向无连接的通信，在因特网技术中哪个协议是面向连接的，哪个协议是无连接的？

4、什么是DNS？主要功能是什么？如何理解域名www.edu.cn？
五、综合题（共16分）

  1、某公司新建初期申请获得了一个B类IP地址156.26.0.0，现在需要划分50个子网以满足未来业务发展需求，请为其划分子网，确定子网掩码，并计算出第一个有效子网的有效IP地址范围。（请写出分析计算过程）

  2、有实验拓扑结构如图，回答以下问题或写出在PacketTracer完成相关功能的指令。

   1）全部正常连线且没有划分Vlan前后，PC1能否ping通PC4？划分Vlan后，PC1能否ping通PC0与PC4？

2）写出划分Vlan 10并把PC1加入该Vlan 的完整指令；

   3）如果要使所有VLAN间能够相互通信，你认为应该如何实现？
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