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华东交通大学2010—2011学年第二学期考试卷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　试卷编号：　　　　（　A  ）卷

        计算机网络（A）         课程   课程类别：必  
开卷（教材 1本）      考试日期：　　　      
	题号
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考生注意事项：1、请考生将一、二大题答案填写在答题栏上。
2、本试卷共 7 页，总分100分，考试时间　120　分钟。

3、考试结束后，考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

一、选择题答案（单项选择，每题2分，共40分)
	1.
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 

	6.
	7. 
	8. 
	9.
	10.

	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	16.
	17. 
	18. 
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	20.


二、填空题答案（每空2分，共20分） 　

	1. 
	6. 

	2. 
	7. 

	3. 
	8.

	4. 
	9. 

	5. 
	10.

	得分
	评阅人

	
	 


一、选择题（单项选择，每题2分，共40分)
1. 光纤分为单模光纤与多模光纤，这两种光纤的区别是  （         ）。 

A. 单模光纤的纤芯大，多模光纤的纤芯小 

B. 单模光纤比多模光纤采用的波长长 

C. 单模光纤的传输频带窄，而多模光纤的传输频带宽 

D. 单模光纤的光源采用发光二极管，而多模光纤的光源采用激光二极管。  
2. 下列（     ）设备可以隔离ARP广播帧。

　　A.路由器　　　　B.网桥　　　　　　C.以太网交换机　D.集线器

3. 如果要将两计算机通过双绞线直接连接，正确的线序是 （    ）。
A．1--1．2--2．3--3．4--4．5--5．6--6．7--7．8--8

B．1--2．2--1．3--6．4--4．5--5．6--3．7--7．8--8

C．1--3．2--6．3--1．4--4．5--5．6--2．7--7．8—8

D．1--2．2--1．3--4．4--3．5--6．6--5．7--7．8—8

4. 设信道带宽为3400Hz，调制为4种不同的码元，根据Nyquist定理 ，理想信道的数据速率为（     ）。
A．3.4Kb/s

B．6.8Kb/s
C．13.6Kb/s
D．34Kb/s
5. 若信息码字为11100011，生成多项式G(X)=X5+X4+X+1，则计算出的CRC校验码为（     ）。
A. 01101　　 B. 11010　  C. 001101　　D. 0011010

6. 把IP网络划分成子网，这样做的好处是（     ）。
A．增加冲突域的大小

B．增加主机的数量


  C．减小广播域的大小

D．增加网络的数量

7. 以太网中的最小帧长是根据 （     ） 来设定的。 

A．网络中传送的最小信息单位 　　　B．物理层可以区分的信息长度 

C．网络中检测冲突的最长时间 　　　D．网络中发生冲突的最短时间 
8. 在Windows操作系统中，采用（        ）命令来测试到达目标所经过的路由器数目及IP地址。

A ping 

B tracert


C arp

D nslookup

9. 下面哪个命令用于查看网卡的MAC地址？（     ）。
A．ipconfig /release
B．ipconfig /renew C．ipconfig /all
D．ipconfig /registerdns
10. 关于RIP，以下选项中错误的是（     ）。
A. RIP使用距离矢量算法计算最佳路由

B. RIP规定的最大跳数为16

C. RIP默认的路由更新周期为30秒

D. RIP是一种内部网关协议

11. CDMA 系统中使用的多路复用技术是（     ）。
A. 时分多路　　B. 波分多路   C. 码分多址　　D. 空分多址 
12. 若HDLC帧的数据段中出现比特串“01011111001”，则比特填充后的输出为（     ）。
  A. 010011111001        B. 010111110001   C. 010111101001        D. 010111110010

13. 在TCP协议中，采用（     ）来区分不同的应用进程。
A．端口号


B．IP地址

C．协议类型

D．MAC地址

14. 某自治系统采用RIP协议，若该自治系统内的路由器R1收到其邻居路由器R2的距离矢量中包含信息＜net1，16＞，则可能得出的结论是（     ）。
A.  R2可以经过R1到达net1，跳数为17

B.  R2可以到达net1，跳数为16

C.  R1可以经过R2到达net1，跳数为17

D.  R1不能经过R2到达net1

15. 主机甲和主机乙之间已建立一个TCP连接，TCP最大段长度为1000字节，若主机甲的当前拥塞窗口为4000字节，在主机甲向主机乙连接发送2个最大段后，成功收到主机乙发送的第一段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为2000字节，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是（     ）。
A.  1000   B.  2000   C.  3000   D.  4000
16. 当路由器接收的IP报文的TTL值等于1时，采取的策略是（     ）。

　　A．丢掉该分组　　B．将该分组分片

　　C．转发该分组　　D．以上答案均不对

17. 为了保证连接的可靠建立，TCP通常采用（     ）。
A．
端口机制              B．窗口控制机制

C．自动重发机制           D．三次握手法

18. C类地址192.168.1.139的子网广播地址是？（     ）。 
A．192.168.255.255
B．255.255.255.255
C．192.168.1.255  D．192.168.1.0

19. 以下给出的地址中，不属于网络222.15.64.0/20的主机地址是（     ） 。 

A. 222.15.78.17          B. 222.15.79.16     C. 222.15.88.15          D. 222.15.65.18   
20. 私网地址用于配置本地网络，下面的地址中，属于私网地址的是（     ）。
A．100.0.0.0
B．172.15.0.0    C．192.168.0.0
   D．244.0.0.0
	得分
	评阅人

	
	 


二、填空题（每空2分，共20分） 　
· 局域网常用的拓扑结构有总线、星型和环型三种，以太网（Ethernet）在逻辑上是采用其中的（1             ）结构。

· 一个UDP用户数据报的首部的十六进制表示是：0f a0 1f 40 00 a4 93 32。则源端口为（2      ）、目的端口为（3      ）、数据部分长度为（4     ）字节。

· IEEE802.3的CSMA/CD协议中，MAC帧的最小帧长为（5     ）个字节，最大帧长为1518个字节。

· 在TCP协议中，采用（ 6     ）来区分不同的应用进程。

· 基于万维网的电子邮件系统中，用户从主机发送邮件到邮件服务器时使用的协议是（ 7          ）。

· OSI参考模型中，（8         ）层提供端到端的通信服务。
· RIP协议工作在应用层，封装RIP报文的IP数据包的最大报文长度是（9     ）字节。

· 使用超级终端配置以太网交换机，必须用RS-232电缆连接交换机的（10      ）端口。
	得分
	评阅人

	
	


三、分析解答题（共4题，共30分）
1．(6分)设利用 IEEE 802.3 协议局域网传送 ASCII码信息“Good morning!”(每个字符占一个字节)若装成 MAC 帧格式，请问：
　　①数据帧的数据字段有效字节是多少？
　　②填充字节(PAD)是多少？
　　③此帧长度至少多少字节？
2．（8分）某单位申请到一个B类IP地址，其网络号为135.87.0.0，现进行子网划分，若选用的子网掩码为255.255.224.0，则可划分为多少个可用子网？每个子网中的主机数最多为多少？请列出全部可用子网地址。

3．（6分）一具数据报长度为4000字节（固定首部长度20字节）。现在经过一个网络传送，但此网络能够传送的最大数据长度为1500字节。试问应当划分为几个短些的数据报片？各数据报片的数据字段长度和报文总长度、片偏移字段和MF标志应为何数值？请填写在下表中。

答：

	数据报
	总长度(字节)
	数据长度（字节）
	MF
	片偏移

	原始数据报
	4000
	3980
	0
	0

	数据报片1
	
	
	
	

	数据报片2
	
	
	
	

	数据报片3
	
	
	
	


4.（10分）假定网络中路由器A的路由表如下图1所示，现在A收到从路由器B发来的路由信息如图2所示。请根据RIP协议将A更新后的路由表填写在图3中。

	目的网络
	距离
	下一跳路由器
	
	目的网络
	距离

	网络1
	5
	C
	
	网络2
	4

	网络2
	2
	D
	
	网络3
	5

	网络3
	4
	B
	
	网络4
	4

	网络4
	7
	B
	
	网络5
	2

	图1  A的路由表
	
	图2 B发送的路由表

	目的网络
	距离
	下一跳路由器
	更新的理由

	网络1
	
	
	

	网络2
	
	
	

	网络3
	
	
	

	网络4
	
	
	

	网络5
	
	
	

	图3  A更新后的路由表


四、网络设备配置分析题（共2题，每题5分，共10分）

1、跨交换机VLAN配置

要求：填写命令行不完整部分，并在“#”后解释相关命令行的含义，回答提出的问题。

拓扑图如下：
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交换机Switch0命令如下：

Switch(config)#hostname Switch0  #将交换机名字改为Switch0

Switch0(config)#interface fastethernet 0/1  #进入接口F0/1配置模式

Switch0(config-if)#switchport mode access  #（1                            ）

Switch0(config-if)#switchport access vlan 2       #将F0/1分配给VLAN 2

Switch0(config-if)#exit

Switch0(config)#interface fastethernet 0/2 #进入接口F0/2配置模式

Switch0(config-if)#switchport mode access

Switch0(config-if)#switchport access vlan 3       #将 F0/2分配给VLAN 3

Switch0(config-if)#exit

Switch0(config)#interface fastethernet 0/24 #进入接口0/24配置

Switch0(config-if)#switchport mode trunk       #配置Trunk模式

Switch0(config-if)# （2                            ）
#设置只允许VLAN 2和3能通过TRUNK接口

Switch0(config-if)#end   # 退出到特权模式

Switch0 #show vlan             # 显示VLAN配置信息

交换机Switch1的VLAN配置也同交换机Switch0一样配置。

为了使PC0能通过telnet方式管理交换机Switch1，还要在Switch1上做如下配置：

Switch1>enable             #进入特权模式

Switch1#configure terminal   #进入全局配置模式
Switch1(config)# （3                            ）  #进入VLAN配置模式

Switch1(config-if)#ip address 192.168.0.254 255.255.255.0  #配置交换机管理IP地址

Switch1(config-if)#no shutdown      #激活（开启）交换机端口

Switch1(config-if)#exit    #返回上级配置模式（视图）

Switch1(config)#enable password 111111   #设置进入特权模式的密码

Switch1(config)#line vty 0 4              # 进入线路配置模式

#配置管理虚拟终端用户0~4，共5个用户

Switch1(config-line)#password 222222    #设置telent的密码

Switch1(config-line)#login              #密码设置为登录（login）交换机时有效

Switch1(config-line)#end               #等价于Ctrl+Z快捷键，返回特权模式提示符

Switch1 #

问题1：请问交换机Switch1配置完成后，计算机PC1、PC2、PC3中，哪些计算机不能使用telnet远程登录交换机Switch1？为什么？

（4                                                   
问题2：在PC0上使用telnet登录交换机，输入的第一个密码是什么？

（5                                                 
2、静态路由配置

要求：填写命令行不完整部分，并在“#”后解释相关命令行的含义。

拓扑图如下：
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路由器A:

RouterA>enable

RouterA#configure terminal

……
RouterA(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 172.16.1.2  #设置静态路由
RouterA(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 172.16.1.2  #设置静态路由

RouterA(config)# （1                            ）  #设置静态路由
路由器C:

RouterC>enable

RouterC#configure terminal

……
RouterC(config)# （2                                     ）  #设置缺省路由

路由器B上使用命令查看路由表，显示的结果不完整，请填写画线部分空白。

RouterB#（3                           ）   #查看路由表

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    192.168.10.0/24 [1/0] via （4                         ）
C    192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

S    192.168.30.0/24 [1/0] via 172.17.1.2

C    172.17.1.0/24 is directly connected, （5                  ）
C    172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
1、（5分）

答：（1）                                    
（2）                                   
（3）                                   
（4）问题1                             
（5）问题2                             
2、（5分）

答：（1）                                               
（2）                                              
（3）                                              
（4）                                              
（5）                                              
承诺：我将严格遵守考场纪律，知道考试违纪、作弊的严重性，还知道请他人代考或代他人考者将被开除学籍和因作弊受到记过及以上处分将不授予学士学位，愿承担由此引起的一切后果。


专业                 班级             学号             学生签名：               
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