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华东交通大学2011—2012学年第二学期考试卷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　试卷编号：　　　　（　A  ）卷

        计算机网络(A)           课程   课程类别：必  
开卷（教材 1本）      考试日期：　　　      
	题号
	一
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	四
	五
	六
	七
	八
	九
	十
	总分
	累分人签名

	题分
	40
	20
	40
	
	
	
	
	
	
	
	100
	

	得分
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


考生注意事项：1、请考生将一、二大题答案填写在答题栏上。
2、本试卷共 6 页，总分100分，考试时间　120　分钟。

3、考试结束后，考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

一、选择题答案（单项选择，每题2分，共40分)
	1.
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 

	6.
	7. 
	8. 
	9.
	10.

	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	16.
	17. 
	18. 
	19.
	20.


二、填空题答案（每空2分，共20分） 　

	1. 
	6. 

	2. 
	7. 

	3. 
	8.

	4. 
	9. 

	5. 
	10.

	得分
	评阅人

	
	 


一、选择题（单项选择，每题2分，共40分)
1. 关于多模光纤，下面的描述中错误的是（     ）。 

A.多模光纤的芯线由透明的玻璃或塑料制成
B.多模光纤包层的折射率比芯线的折射率低
C.波在芯线中以多种反射路径传播
D.多模光纤的数据速率比单模光纤的数据速率高
2. 把IP网络划分成子网，这样做的好处是（        ）。

A．增加冲突域的大小

B． 减小广播域的大小

 C．增加主机的数量

D．增加网络的数量

3. 如果要将两计算机通过双绞线直接连接，正确的线序是 （   ）。
A．1--1．2--2．3--3．4--4．5--5．6--6．7--7．8--8

B．1--2．2--1．3--6．4--4．5--5．6--3．7--7．8--8

C．1--3．2--6．3--1．4--4．5--5．6--2．7--7．8—8

4. CDMA 系统中使用的多路复用技术是（        。
A. 时分多路　　B. 波分多路   C. 码分多址　　D. 空分多址 

5. 以太网中的最小帧长是根据 （          ） 来设定的。 

A．网络中传送的最小信息单位 　　　B．物理层可以区分的信息长度 

C．网络中检测冲突的最短时间 　　　D．网络中发生冲突的最长时间 
6. 以太网协议中使用了截断二进制指数退避算法，这个算法的特点是（    ）。 

A. 容易实现，工作效率高

B. 在轻负载下能提高网络的利用率  

C. 在重负载下能有效分解冲突




D. 在任何情况下不会发生阻塞
7. 下列关于UDP协议描述错误的是：（     ）。

A.建立在IP之上，同IP一样提供无连接的数据报服务，但其可靠性较高。
B.提供协议端口，以提供进程通信的能力。
C.UDP协议具有高效性。
D.基于UDP的应用程序，其通信的可靠性必须自己（应用程序）解决。

8. 在TCP/IP 网络中，为各种公共服务保留的端口号范围是（     ）。 

A. 1~255    B. 256~1023    C. 1~1023    D. 1024~65535  
9. 下面关于ICMP协议的描述中，正确的是 （     ） 。 

A．ICMP协议根据MAC地址查找对应的IP地址 

B．ICMP协议用于控制数据报传送中的差错情况

C．ICMP协议把公网的IP地址转换为私网的IP地址

D．ICMP协议集中管理网络中的IP地址分配
10. ARP 协议的作用是 （         ） 。
A.  由 IP 地址查找对应的 MAC 地址 

B.  由 MAC 地址查找对应的 IP 地址 

C.  由 IP 地址查找对应的端口号
D.  由 MAC 地址查找对应的端口号

11. 在Windows操作系统中，采用（_   ___）命令来测试到达目标所经过的路由器数目及IP地址。

A. ping 

B. tracert


C.  arp

D . nslookup

12. 当数据在两个VLAN之间传输时需要哪种设备？（        ）

A．二层交换机


B．网桥


  C．路由器



D．中继器

13. 若两台主机在同一个子网中，则两台主机的IP地址分别与它们的子网掩码相“与”的结果一定是(     ) 

A. 为全0     B. 相同     C. 为全1        D. 不同 
14. 以下哪个命令用于测试网络连通？        
A．telnet
B．nslookup
C．ping

D．ftp

15. 以下子网掩码正确的是：        
A．11011101---11011111---11101010---00001000

B．00000000---11111111---11110000---00000000

C．11111111---11111111---11111000---00000000

D．11111111---10101010---11111000---00000000

16. 以下给出的地址中，不属于网络222.15.64.0/20的主机地址是（         ） 。 

A. 222.15.78.17          B. 222.15.79.16     

C. 222.15. 65.18         D. 222.15. 88.15   
17. 下面的地址中，属于本地回路地址的是（        ）。
A. 10.10.10.1

B. 255.255.255.0




C. 127.0.0.1


D. 192.0.0.1
18. 交换机不具有下面哪项功能？(         )

A．转发过滤
B．回路避免
C．路由转发
D．地址学习

19. 通过哪种协议可以在网络中动态地获得IP地址？(         )

A．DHCP

B．SNMP

C．PPP

D．UDP

20. 某校园网的地址是202.100.192.0/18，要把该网络分成30个子网，则每个子网可分配的主机地址数是(_______)。
A. 32

B. 64

C. 510

D. 512

	得分
	评阅人

	
	 


二、填空题（每空2分，共20分） 　
· 10Mb/s以太网的争用期（或碰撞窗口）为（1                        ）。

· 一个UDP用户数据报的首部的十六进制表示是：0f a0 1f 40 00 a4 93 32。则源端口数值是（2              ）。

· OSI参考模型中，（3       ）层提供端到端的通信服务。
· IEEE802.3的CSMA/CD协议中，MAC帧的最小帧长为（4     ）个字节，最大帧长为1518个字节。

· 局域网常用的拓外结构有总线、星形和环形三种。著名的以太网（Ethernet）就是采用其中的（ 5           ）结构。
· 最常用的两种多路复用技术为（6                    ）和（7                   ），其中，前者是同一时间同时传送多路信号，而后者是将一条物理信道按时间分成若干个时间片轮流分配给多个信号使用。
· RIP是基于（ 8           ）路由算法的内部网关协议，它允许的最大跳步数是（9          ）。

· 由于网上计算机的数字IP地址难以记忆，Internet又引入了（10      ），也就是用来对网上的计算机进行命名的管理系统。
	得分
	评阅人

	
	


三、分析解答题（共5题，共40分）
1．（6分）设利用 IEEE 802.3 协议局域网传送 ASCII码信息“Hello,Everyone!”(每个字符占一个字节)若装成 MAC 帧格式，请问：

　　①数据帧的数据字段有效字节是多少？

　　②填充字节(PAD)是多少？

③此帧长度至少多少字节？

2．（6分）一台主机设置如下：IP地址：156.56.97.100，子网掩码： 255.255.240.0 。问：

1）该机器所在的网络属于哪一类网络？其网络是否进行了子网划分？

2）若划分了，则划分为几个子网？第一个子网有效起、止IP是多少？

3）该主机属于哪个子网？ 

3．（8分）一具数据报长度为4000字节（固定首部长度20字节）。现在经过一个网络传送，但此网络能够传送的最大数据长度为1500字节。试问应当划分为几个短些的数据报片？各数据报片的数据字段长度和报文总长度、片偏移字段和MF标志应为何数值？请填写在下表中。

答：

	数据报
	总长度(字节)
	数据长度（字节）
	MF
	片偏移

	原始数据报
	4000
	3980
	0
	0

	数据报片1
	
	
	
	

	数据报片2
	
	
	
	

	数据报片3
	
	
	
	


4．（10分）下图1表示有五个站分别连接在三个局域网上，并且用网桥B1和B2连接起来。每一个网桥都有两个接口（1和2）。在一开始，两个网桥中的转发表都是空的。以后有以下各站向其他的站点发送了数据帧：C发送给B，E发送给C，D发送给E，A发送给B。试把有关数据填写在表1中。


[image: image1]
	发送的帧
	B1的转发表
	B2的转发表
	B1的处理

(转发?丢弃?登记)
	B2的处理

(转发?丢弃?登记)

	
	地址
	接口
	地址
	接口
	
	

	C → B
	C
	2
	C
	1
	转发，写入转发表
	转发，写入转发表

	E → C
	
	
	
	
	
	

	D → E
	
	
	
	
	
	

	A → B
	
	
	
	
	
	

	表1 


5.（10分）假定网络中路由器A的路由表如下图2-1所示，现在A收到从路由器B发来的路由信息如图2-2所示。请根据RIP协议将A更新后的路由表填写在图2-3中。

	目的网络
	距离

	Net1
	1

	Net3
	2

	Net4
	3

	Net5
	2

	图2-2路由器B的路由表

	目的网络
	距离
	下一跳路由器

	Net1
	3
	B

	Net2
	2
	D

	Net3
	5
	F

	Net4
	4
	E

	图2-1 路由器A的路由表


路由器A更新后的路由表：

	目的网络
	距离
	下一跳路由器
	更新的理由

	Net1
	
	
	

	Net2
	
	
	

	Net3
	
	
	

	Net4
	
	
	

	Net5
	
	
	

	图2-3 路由器A更新后的路由表


承诺：我将严格遵守考场纪律，知道考试违纪、作弊的严重性，还知道请他人代考或代他人考者将被开除学籍和因作弊受到记过及以上处分将不授予学士学位，愿承担由此引起的一切后果。


专业                 班级             学号             学生签名：               
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