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华东交通大学2013—2014学年第二学期考试卷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　试卷编号：　　　　（A ）卷

       计算机网络      课程   课程类别：必  
               考试日期：　　　 
	题号
	一
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	五
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	题分
	40
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	30
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	得分
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


考生注意事项：1、本试卷共 5 页，总分100分，考试时间　120　分钟。

2、考试结束后，考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

	得分
	评阅人

	
	 


一、选择题（单项选择，每题2分，共40分)
1. 若网络形状是由站点和连接站点的链路组成的一个闭合环，则称这种拓扑结构为(        )

  A．星形拓扑                              B．总线拓扑

  C．环形拓扑                              D．树形拓扑

2. 计算机网络中负责节点间通信任务的那一部分称为（　 　）。

A．节点交换网 B．节点通信网 C．用户子网 D．通信子网

3. 在同一个信道上的同一时刻，能够进行双向数据传送的通信方式是 （  ）。

A．单工         B．半双工     C．全双工      D．上述三种均不是 
4. 基带系统是使用（   ）进行传输的。 
A．数字信号        B．模拟信号   

C．多信道模拟信号  D．多路数字信号
5. 设信道带宽为3400Hz，调制为4种不同的码元，根据Nyquist定理 ，理想信道的数据速率为（    ）。

A．3.4Kbps
B．6.8Kbps
C．13.6Kbps
D．34Kbps

6. 信噪比为30dB（分贝），带宽为3KHz的信道的最大数据率（信道容量）为（    ）。

A．56Kbps

B．64Kbps

C．128Kbps
D．30Kbps

7. T1载波把24个信道按时分多路方式复用在一条高速信道上，其编码效率是（    ）。
A．6.25%       B．13%      C．87%        D．93.75%

8. 下图中12位曼彻斯特编码的信号波形表示的数据是（    ）。 

[image: image1]
A．100001110011        B．111100110011 

C．011101110011         D．011101110000 

9. 调制是指（    ）。

A．把模拟信号转换为数字信号    B．把电信号转换为光信号
C．把光信号转换为电信号        D．把数字信号转换为模拟信号

10. 滑动窗口协议用于（    ）的协议。
A．差错控制     B．流量控制     C．拥塞控制     D．链路管理

11. GBN（Go-Back-N）协议使用4bit作为发送、应答序号，不允许使用的最大发送窗口是（    ）个。

A．15



B．8



C．16




D．7

12. 某面向比特同步规程的帧数据段中出现位串01000000111110101111110，比特填充后输出是（     ）。

A．0100000011111001011111010    B．0100000011110101011110110

C．01000000111110101111110     D．010000010111110101111110
13. 使用海明码进行纠错，7 位码长(x7x6x5x4x3x2x1)，其中4 位数据，监督关系式为：

　　　　c0 = x1+x3+x5+x7
　　　　c1 =x2+x3+x6+x7
　　　　c2 =x4+x5+x6+x7
如果接收到的码字为1000101，那么纠错后的码字是（    ）。

A．1000001 　B．1000101 　C．1001101　 D．1010101 
14. TCP/IP参考模型的网络层提供的是（  ）
    A．无连接不可靠的数据报服务      B．无连接可靠的数据报服务
    C．有连接不可靠的虚电路服务      D．有连接可靠的虚电路服务

15. 与10.110.12.29 mask 255.255.255.224 属于同一网段的主机IP 地址是 （ ）

A．10.110.12.0　　 B．10.110.12.32　　C．10.110.12.31　　D．10.110.12.30

16. 若路由器R因为拥塞丢弃IP分组，则此时R可以向发出该IP分组的源主机发送的ICMP报文件类型是（  ）
A．路由重定向    B．目的不可达    C．源抑制     D．超时

17. 在TCP/IP 网络中，为各种公共服务保留的端口号范围是 （  ） 。 

A． 1~255    B． 256~1023    C． 1~1023    D． 1024~65535
18. 计算机网络中负责节点间通信任务的那一部分称为（　　　）。

A．节点交换网 B．节点通信网 C．用户子网 D．通信子网

19. 就交换技术而言，局域网中的以太网采用的是（    ）。

A．分组交换技术        B．电路交换技术

C．报文交换技术        D．分组交换与电路交换结合技术
20. 关于拥塞控制叙述不正确的是（　　　）。

A．拥塞控制主要用于保证网络通畅地传送数据，是一种全局性的控制措施。

B．网络拥塞现象是由于网络的数据流量或交通量超过网络额定容量而引起的。

C．现代网络系统大都采用开环控制算法来解决网络拥塞问题。

D．拥塞控制关键技术在于：检索机制，反馈机制，调整机制。

	得分
	评阅人

	
	


二、填空题（每空2分，共20分） 　
1. 最常用的两种多路复用技术为（                ）
和时分多路复用TDM，其中，前者是同一时间同时传送多路信号，而后者是将一条物理信道按时间分成若干个时间片轮流分配给多个信号使用。

2. IEEE802.3的CSMA/CD协议中，MAC帧的最小帧长为64个字节，最大帧长为（       ）字节。

3.ARP协议的请求报文的十六进制形式目的地址是（                   ）。

4. 128.11.3.31是一个（        ）类IP地址。
5.在TCP协议中，采用（         ）来区分不同的应用进程。

6.为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定称为（                  ）。

7.数据链路层协议必须解决三个基本问题分别是封装成帧、透明传输和（            ）。
8.基于万维网的电子邮件系统中，用户从主机发送邮件到邮件服务器时使用的协议是（                    ）。

9.通常交换机工作在数据链路/网络接口层，以（         ）为数据交换单位。
10.采用相位幅度调制PAM技术，可以提高数据传输速率，例如采用8种相位，每种相位取2种幅度值，可使一个码元表示的二进制数的位数为(     )。
	得分
	评阅人

	
	


三、判断题（每题2分，共10分）
1. 在数字通信中发送端和接收端必需使用外部时钟保持同步。
(     )

2. 一个C类网络最大可能的子网位数是6。（    ）


3. 在网络层使用ICMP协议可以提高IP数据报交付成功的机会。(    )

4. 电路交换在数据传送之前必须建立一条完整的通路。
(    )

5. 与OSPF协议相比，RIP协议更适用于基于 IP 的大规模网络。（  ）
四、分析解答题（共4题，共30分）
	得分
	评阅人

	
	


1. （6分）已知多项式和原报文，求CRC编码，如：使用多项式G(x)=x^5 + x^4 + x +1,对报文10100110进行CRC编码，则编码后的报文是什么？
2.（7分）共有4个站进行码分多址CDMA通信。4个站的码片序列为：

A：（-1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1）    B：（-1 –1 +1 -1 +1 +1 +1 -1）

C：（-1 +1 –1 +1 +1 +1 -1 -1）     D：（-1 +1 –1 –1 -1 –1 +1 -1）

现收到这样的码片序列：（-1 +1 –3 +1 -1 –3 +1 +1）。问哪个站发送数据了？发送数据的站发送的1还是0？
3.（7分）收发两端之间的传输距离为1000km，信号在媒体上的传播速率为[image: image2.png]2x10%mis



。试计算以下两种情况的发送时延和传播时延： 
1. 数据长度为107bit,数据发送速率为100kb/s。 
2. 数据长度为103bit,数据发送速率为1Gb/s。 

4．（10分）考虑某路由器具有下列路由表项：

	网络前缀
	下一跳

	142.150.64.0/24
	A

	142.150.71.128/28
	B

	142.150.71.128/30
	C

	142.150.0.0/16
	D


（1）设路由器收到目的地址为142.150.71.132的IP分组，请确定为该分组选择的下一跳，并解释说明。

（2）在路由表中增加一条路由表项，使以142.150.71.132为目的地址的IP分组，选择“A”作为下一跳，而不影响其他目的地址的IP分组的转发。

（3）在路由表中增加一条路由表项，使所有目的地址与该路由表中任何路由表项都不匹配的IP分组被转发到下一跳“E”。

承诺：我将严格遵守考场纪律，知道考试违纪、作弊的严重性，还知道请他人代考或代他人考者将被开除学籍和因作弊受到记过及以上处分将不授予学士学位，愿承担由此引起的一切后果。


专业                 班级             学号             学生签名：               






























































































































































PAGE  
第 1 页 共 8 页

