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华东交通大学2014—2015学年第二学期试卷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　试卷编号：　             （A）卷

        计算机网络（A）         课程   课程类别：必  答案
开卷（教材 1本）      考试日期：　　　      
	题号
	一
	二
	三
	四
	五
	六
	七
	八
	九
	十
	总分
	累分人签名

	题分
	30
	40
	30
	
	
	
	
	
	
	
	60
	

	得分
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


考生注意事项：1、请考生将一、二大题答案填写在答题栏上。
2、本试卷共 6 页，总分100分，考试时间　120　分钟。

3、考试结束后，考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

一、单项选择题（每题2分，共30分）　　

	1. C
	2. C
	3. D
	4.B
	5. A

	6. C
	7. D
	8. A
	9. B
	10. B

	11. D
	12. D
	13. B
	14. A
	15. A


1. TCP/IP参考模型的网络层提供的是（    ）。

A．无连接可靠的数据报服务        B．有连接不可靠的虚电路服务
C．无连接不可靠的数据报服务      D．有连接可靠的虚电路服务
2. 下列拓扑结构的网络扩展性最差的是（    ）。
 A．星形拓扑          B．总线拓扑       C．环形拓扑             D．树形拓扑
3. 关于ARP，以下描述中不正确的是（     ）。
A．大量ARP报文通常是局域网产生广播风暴的原因之一。
B．用于建立IP地址到MAC地址的映射。
C．ARP是不可路由协议。
D．二层交换机不能隔离ARP请求报文。
4. 在无噪声情况下，若某信道的带宽为3kHz，采用4个相位，每个相位具有4种振幅的调制技术，则该信道的最大数据传输速率是（    ）。
  A．12kbps      B.24 kbps       C.48 kbps        D.96 kbps  

5. 信噪比为30dB（分贝），带宽为3KHz的信道的最大数据传输率为（    ）。
A．30Kbps

 B．56Kbps

 C．64Kbps
     D．128Kbps

6. EIA/TIA 568B标准的RJ45接口线序的第1、2、3、6四个引脚的颜色分别为（    ）。 

A．白绿、蓝色、白蓝、绿色　　 B．蓝色、白蓝、绿色、白绿 

C．白橙、橙色、白绿、绿色　　 D．蓝色、绿色、白蓝、白绿
7. 通过交换机连接的一组工作站（     ）。 

A. 既是一个冲突域，又是一个广播域。   B. 既不是冲突域，也不是广播域。
C. 组成一个冲突域，但不是一个广播域。 D. 组成一个广播域，但不是一个冲突域。
8. 使用零比特填充法对01111100 01111110填充后的比特串为（     ）。
A. 01111100 0011111010         B. 01111100 01111101 01111110

C. 01111100 001111110          D. 01111100 01111110 01111101

9. 数据链路层采用了后退N帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号为0~7的帧。当计时器超时时，若发送方只收到0、2、4号帧的确认，则发送方需要重发的帧的个数是（   ）个。
A．2         B. 3          C. 4         D. 5  

10. 路由汇聚（Route Summarization）是把小的子网汇聚成大的网络，下面4个子网：210.131.252.144/29, 210.131.252.152/29, 210.131.252.168/29, 210.131.252.176/29, 进行路由汇聚后的网络地址是（    ）。
A．210.131.252.64/27

    B．210.131.252.128/26

C．210.131.252.192/26

    D．210.131.252.224/27

11. 开放最短路径优先协议（OSPF）采用（   ） 算法计算最佳路由。
A．Dynamic-Search



B． Bellman-Ford


C．Spanning-Tree



    D． Dijkstra

12. 下面有关BGP4协议的描述中，不正确的是（    ）。
A．BGP4是自治系统之间的路由协议。
B．BGP4支持CIDR技术。
C．BGP4力求寻找一条能到达目的网络且比较好的路由，而不是最佳路由。
D．BGP4封装在UDP段中传送。
13. 主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到1个来自乙的TCP段，该段的序号为1913、确认号为2046、有效载荷为100字节，则甲立即发送给乙的TCP段的序号和确认号分别是（     ）。
A.2046、2012      B. 2046、2013     C. 2047、2012       D. 2047、2013

14. 一个表示连接确认的TCP报文段的SYN和ACK两个参数的值设置如下（    ）。
A．SYN=1  ACK=1           B．SYN=0  ACK=1

C．SYN=1  ACK=0           D．SYN=0  ACK=0

15. 如果本地域名服务无缓存，当采用递归方法解析另一网络中某主机域名时，用户主机、本地域名服务器发送的域名请求条数分别为（    ）。
	得分
	评阅人

	
	


A. 1、1      B. 1、多      C.多、1       D.多、多
二、分析解答题（共5题，共40分）

1．（8分）下图表示有五个站分别连接在三个局域网上，并且用网桥B1和B2连接起来。每一个网桥都有两个接口（1和2）。在一开始，两个网桥中的专发表都是空的。以后有以下各站向其他的站点发送了数据帧：B发送给C，E发送给D，C发送给A，D发送给E。试把有关数据填写在下面的表格中。
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	发送的帧
	B1的转发表
	B2的转发表
	B1的处理

(转发?丢弃?登记)
	B2的处理

(转发?丢弃?登记)

	
	地址
	接口
	地址
	接口
	
	

	B → C
	B
	1
	B
	1
	转发，写入转发表
	转发，写入转发表

	E → D
	E
	2
	E
	2
	转发，写入转发表
	转发，写入转发表

	C → A
	C
	2
	C
	1
	转发，写入转发表
	转发，写入转发表

	D → E
	
	
	D
	2
	接收不到该帧
	写入转发表，丢弃不转发

	


2．（10分）下面为捕获的以太网数据帧的十六进制格式（不含前同步码和CRC码），左边为地址，阴影部分为UDP首部，请分析并填写相关内容：
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· 此帧的源MAC地址为（ 00 1a 73 f6 b2 c9 ），目的MAC地址为（  5c 63 bf 97 11 08  ），帧的总长度（包括CRC校验码）为（  78  ）字节， 

· 该IP报文中的源IP地址为（  192.168.1.101  ），源端口号为（ 2627  ），目的IP地址为（  192.168.1.1  ），目的端口号为（  53  ）；

· 该报文最有可能是由（    DNS  ）协应用层议产生的；

· 设TTL的值为（ 64 ），该UDP报文总长度为（  40  ）（含UDP首部）。

3．（8分）路由器路由表如下：

	网络前缀
	下一跳

	128.150.64.0/24
	A

	128.150.71.128/28
	B

	128.150.71.128/30
	C

	128.150.0.0/16
	D

	0.0.0.0/0
	E


（1）设路由器收到目的地址为128.150.65.2、128.150.71.132和128.151.71.38的IP分组，请确定为该分组选择的下一跳，并解释说明。

（2）在路由表中增加一条路由表项，使以128.150.71.136为目的地址的IP分组，选择“A”作为下一跳，而不影响其他目的地址的IP分组的转发，并写出增加该项目的路由命令行是什么。
解：（1）
· 将目的地址128.150.65.2分别与地址块/24、/28、/30、/16作“与”运算，得128.150.65.0/24、128.150.65.0/28、128.150.65.0/30、128.150.0.0/16，显然与路由表第4行匹配。因此，下一跳为D；

· 将目的地址128.150.71.132分别与地址块/24、/28、/30、/16作“与”运算，得128.150.71.0、128.150.71.128、128.150.71.132、128.150.0.0。出现2个匹配值，根据最长前缀匹配原则，取地址块/30，即下一条为C；

· 将目的地址128.150.71.38分别与地址块/24、/28、/30、/16作“与”运算，得128.150.71.0、128.150.71.32、128.150.71.36、128.150.0，显然与路由表第4行匹配。因此，下一跳为D
（2）IP route 128.150.71.136 255.255.255.255  A（此处A是IP地址）。

4．（6分）设某种CRC编码的生成多项式为G(x)=x^5 + x^4 + x +1，若接收方收到的CRC编码信息为接收的为1010011011001，判断是否出错？为什么？
步骤一：由多项式G(x)=x^5 + x^4 + x +1，得其阶数为1的二进制编码为：110011。
步骤二：用接收的报文1010011011001对步骤一的110011进行模二除法，看余数是否为0，如为0则正确，如不为0，则出错，计算余数为1，则出错。如下图：




5．（8分）某高校内部使用192.168.0.0/23作为内网地址，该中学共有A、B、C、D、E、F共6个学院，每个学院需要直接接入校园网的计算机数量分别为200、90、60、30、12，5，请为该高校做出IP子网划分方案，给出每个子网的网络地址，子网掩码，各子网主机可用起止IP地址。
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	得分
	评阅人

	
	


三、分析题（共3题，共30分）
1．（8分）一台TP-Link无线路由器管理地址为192.168.1.1/24。

（1）若该路由器只允许2台计算机接入该路由器，采用的具体方法有哪些？

（2）有哪些方案可以提高无线路由器的安全性？

答：若该路由器只允许2台计算机接入该路由器，则应将子网掩码设置为255.255.255.248，并设置MAC地址过滤，只允许这两台计算机的MAC接入无线路由器。
提高无线路由器安全性的方法主要有：

（1）如果可能的话管理用户名不要使用默认的用户名，如admin

（2）管理密码不能使用默认密码，而且密码尽量长、复杂，管理IP改成非默认

（3）禁止DHCP，手动设置地址，在满足最大用户数的情况下，选择最长掩码

（4）设置MAC地址过滤，只允许需要接入的用户接入无线路由器
（5）可以禁用SSID广播
2．（6分）网络连接如下图所示，请选择合适的传输介质填到相应的空白栏中，并回答下面的问题。
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（1）将图中的序号填入下面的空白栏中：

· 使用交叉双绞线的有（   1  5    6             ）；

· 使用直连双绞线的有（      4     7              ）；

· 使用同步串口线的有（  2                       ）；

· 使用专用配置线的有（   3                     ）；

（2）计算机以太网卡工作在100Mbps时，其RJ45接口中通常只有（  4   ）根引脚用于数据发送和接收。如果用EIA/TIA568A线序的双绞线水晶头来连接此接口，则依次只有（   白/绿,绿,白/橙,橙,   ）颜色的数据线用于发送和接收数据。

3．（16分）路由策略配置。
拓扑图如下：
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	序号
	问题
	相关解释或回答

	1
	PC0的默认网关是（1   192.168.10.1  ）
	

	2
	RouterA(config)#ip route （2  0.0.0.0 0.0.0.0  ）  255.255.255.0 172.16.1.2  
	#补充完命令行

	3
	RouterA#（3  show ip route   ）填写命令
	查看路由表

	4
	RouterB (config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 172.16.1.1
RouterB (config)#（4 ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 172.17.1.2  ）补充空缺处的命令
	

	5
	Router#show running-config 
	命令含义：

#（5  查看路由器当前的配置信息     ）

	路由器C的路由表
	目的网络
	下一跳
	填写路由表空白部分

	
	（6   172.16.1.0/24  ）
	（7  172.17.1.1 ）
	

	
	192.168.20.0/24
	
	

	
	192.168.10.0/24
	
	

	
	PC0使用命令行获得从PC0到PC2路径上所有路由器IP地址的命令是
（8   tracert  192.168.30.2        ）


承诺：我将严格遵守考场纪律，知道考试违纪、作弊的严重性，还知道请他人代考或代他人考者将被开除学籍和因作弊受到记过及以上处分将不授予学士学位，愿承担由此引起的一切后果。


专业                 班级             学号             学生签名：               
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主机号占用位





192.168. 0000 000x. xxxx xxxx
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