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一、填空题(每空2分，共20分) 　　
将一条物理信道按时间分成若干个时间片轮流分配给多个信号使用，这种多路复用技术是（   时分复用     ）。

由于IP地址难以记忆，Internet又引入了（   域名解析/DNS    ）机制，将网址翻译成IP地址。

地址块192.168.128.0/23中共有(   510   )个可分配给主机的IP地址。

以太网的端到端往返时延称为（争用期/碰撞窗口），这个参数也决定了以太网的最小帧长。

数据链路层协议必须解决三个基本问题分别是封装成帧、透明传输和（   差错检测   ）。
通常交换机工作在数据链路/网络接口层，以（  帧     ）为数据交换单位。

路由器一般工作在（   网络   ）层，以分组或IP数据报为数据传输处理单位。

ARP协议是地址解析协议，用于IP地址到（  MAC/物理/硬件   ）地址的映射。

局域网常用的拓扑结构有总线、星型和环型三种，现在的局域网的物理拓扑结构主要采用其中的（   星型    ）结构。

在Internet上浏览时，浏览器和WWW服务器之间传输网页使用的协议是  （  HTTP   ）。

	得分
	


二、选择题(每题2分，共20分) 　　 
传输介质中，(   D  )当前最常用于高速网络系统和中远距离数据传输。
A．双绞线     B．同轴电缆      C．无线介质      D．光纤
下面是关于DNS描述正确的是（  B   ）。
A．DNS使用TCP报文封装，是可靠的协议。

B．主机DNS地址可以设置为互联网上任意一个可达的DNS服务器地址。

C．DNS解析使用递归方式比迭代方式效率高。

D．DNS系统只能有一个根域服务器。

下面不属于网卡功能的是（  D   ）。

A. 实现数据缓存 　       B. 实现某些数据链路层的功能

C. 实现物理层的功能　    D. 实现调制和解调功能

如果要将两计算机通过双绞线直接连接，正确的线序是 （ C   ）。
A．1--1．2--2．3--3．4--4．5--5．6--6．7--7．8--8

B．1--2．2--1．3--6．4--4．5--5．6--3．7--7．8--8

C．1--3．2--6．3--1．4--4．5--5．6--2．7--7．8—8

D．1--2．2--1．3--4．4--3．5--6．6--5．7--7．8—8

为了保证连接的可靠建立，TCP通常采用（   D     ）。

A．
端口机制              B．窗口控制机制

C．自动重发机制          D．三次握手法

以下给出的地址中，不属于网络202.15.64.0/20的主机地址是（  C   ）。 

A. 202.15.78.17          B. 202.15.79.16     C. 202.15.88.15          D. 202.15.65.18   

私网地址用于配置本地网络，下面的地址中属于私网地址的是（  C   ）。

A．100.0.0.0
B．172.32.0.0    C．192.168.0.0
   D．224.0.0.0

下面关于ICMP协议的描述中，正确的是 （ B    ）。 

A．ICMP协议根据MAC地址查找对应的IP地址 

B．ICMP协议用于控制数据报传送中的差错情况

C．ICMP协议把公网的IP地址转换为私网的IP地址

D．ICMP协议集中管理网络中的IP地址分配

在下面的服务中（   D  ）不属于Internet标准的应用服务。

A．WWW服务        B.Email服务      C.FTP服务      D.BIOS服务

某自治系统采用RIP协议，若该自治系统内的路由器R1收到其邻居路由器R2的距离矢量中包含信息＜net1，16＞，则可能得出的结论是（   D   ）

A.  R2可以经过R1到达net1，跳数为17

B.  R2可以到达net1，跳数为16

C.  R1可以经过R2到达net1，跳数为17

D.  R1不能经过R2到达net1

	得分
	


三、RIP协议分析题(15分)
假定网络中某路由器RA的路由表如图1所示，现在RA收到其邻居路由器RB发来的路由信息如图2所示。请根据RIP协议将RA更新后的路由表填写在图3中。

	目的网络
	距离
	下一跳路由器
	
	目的网络
	距离

	Net1
	4
	RB
	
	Net1
	4

	Net2
	3
	RC
	
	Net3
	4

	Net3
	5
	RD
	
	Net4
	5

	Net4
	3
	RE
	
	Net5
	3

	图1 RA的路由表
	
	图2 RB发送的路由表

	目的网络
	距离
	下一跳路由器
	更新的理由

	Net1
	5
	RB
	相同下一跳，无条件更新

	Net2
	3
	RC
	没有新信息，保留原项目

	Net3
	5
	RD
	不同下一跳，新旧距离相同，不更新

	Net4
	3
	RE
	不同下一跳，原来距离更小，不更新

	Net5
	4
	RB
	新信息，添加进来

	图3 RA更新后的路由表


评分标准：共15分，每行3个空都对得3分，否则不得分。

	得分
	


四、判断题(每题1分，共10分) 　　

( √ )1．单模光纤的纤芯直径大，多模光纤的纤芯直径小。

( × )2．半双工通信只能用一个传输通道。





( √ )3．计算机网络中的CRC码主要用于数据链路层控制协议中。

( × )4．默认情况下，动态路由的优先级要高于静态路由的优先级。




( × )5．地址块192.25.160.0/19最多可划分为2046个相同大小的子网。




( √ )6．介质访问控制技术是局域网的最重要的基本技术。

( × )7．255.255.255.127是一个正确的子网掩码。



( √ )8．模拟数据是指在某个区间产生的连续的值。



( × )9．TCP/IP参考模型的网络层提供的是面向连接可靠的数据报服务。

( √ )10．相对于RIP路由协议，OSPF路由协议能互联规模较大的网络。

	得分
	


五、IP数据封装分析题(10分) 　　

   下图为捕获的以太网数据帧的十六进制格式（不含前同步码和CRC码），左边为地址，阴影部分为UDP首部，请分析并填写相关内容：
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此帧的源MAC地址为（ c8:d7:19:2f:9b:c1   ），目的MAC地址为（ f0:b4:29:ec:29:83   ），帧的总长度（包括CRC校验码）为（  77 ）字节， 

该IP报文中的源IP地址为（  192.168.1.96 ），源端口号为（51272 ），目的IP地址为（192.168.1.30 ），目的端口号为（  53 ）；

该报文最有可能是由应用层的（ DNS  ）协议产生的；

该报文TTL为（  128  ），该报文UDP数据校验和为（0x0000992f ）。

	得分
	


六、路由器原理解答题(15分) 　　

某校园网络拓扑结构如下图所示，该网络使用OSPF协议配置路由策略，图中未指明的子网掩码均为255.255.255.0，请回答下列问题。

[image: image2.png]190.1.1.1
Server- 201.101.208.106/24
www.abc.ci
fort
f0/0 fo/1 fo/24
190.1.1.2 10.2.1.2 D207 202.101.208.1/24

Server-PT
www.ecjtu.jx.cn

SRS 8§
E12 202.101.208.30/24

E1/1 172.16.10.254

172.16.20.254 -
2621XM ~~a
Routert o

..g
D 172.16.20.2/24 172.16.10.2/24  omEiRE

T PCPT  14#202
PC-PT o

pc1 SHI2MENLE





（1）PC2的默认网关的IP地址是（  172.16.10.254        ）（2分）

（2）给出三层交换机3560-24PS的路由表（不包括直连路由）（6分）

	目的网络（掩码用“/24”）形式表示
	下一跳IP地址

	190.1.1.0/24
	10.2.1.2

	172.16.20.0/24
	10.1.1.2

	172.16.10.0/24
	10.1.1.2


（3）设ACL策略默认为拒绝模式，请设置ACL策略对网络访问权限进行管理，完成下面的要求（只写ACL语句，3分）：

1）财务办公室PC1所在网段只能访问财务服务器，不能访问其他网段(策必须配置在Router1 E1/1接口的 in方向)；

2）智慧课堂PC2所在网段所有计算机都不能访问财务服务器，且只允许智慧课堂PC2所在网段地址段为（172.16.10.193~172.16.10.254）访问www.abc.com，允许其他的访问请求(策必须配置在Router1 E1/2接口的 in 方向)。

1）Router1(config)#   access-list 101 permit  ip  （172.16.20.0 0.0.0.255  host 202.101.208.30 ） 

2）Router1(config)#   access-list 102  deny  ip  （172.16.10.0 0.0.0.255  host 202.101.208.30 ） 

Router1(config)#   access-list 102  permit  ip  （172.16.10.128 0.0.0.63  any ）        
（4）补充完整路由器Router1设置OSPF路由策略的命令（4分）：

Router1(config)#    route  （ ospf ） 1                        

Router(config-router)#    network  ( 172.16.20.0  0.0.0.255  ) area 0              

Router(config-router)#    network  ( 172.16.10.0  0.0.0.255  ) area 0              

Router(config-router)#    network  ( 10.1.1.0     0.0.0.255  ) area 0              

	得分
	


七、IP子网划分解答题(10分)

某单位获得的网络地址块为200.10.1.128/25，现按图1方式划分子网，组成单位内网，图2 为网络设备连接图，路由器接口使用所属网段最小可用IP地址，连接的计算机使用所属网段最大可用IP地址，请根据已知内容，填写题中空白部分：
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图2 网络设备连接图
根据图中序号，填写局域网序号和对应接口的地址及子网掩码(格式如Lan2, 200.10.1.1/24)。
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	(5)
	(6)
	(7)
	(8)


给出路由器R1的路由配置策略(缺省路由)（2分）
Router1（config）#                                                                             
Router1（config）#                                                                             
Router1（config）#                                                                             
根据图中序号，填写局域网序号和对应接口的地址及子网掩码(格式如Lan2, 200.10.1.1/24)。
	(1) 200.10.1.181/30
	(2) 200.10.1.185/29
	(3) 200.10.1.161/28
	(4) 200.10.1.129/27

	(5) 200.10.1.193/26
	(6)Lan6
	(7) Lan3
	(8) Lan1


给出路由器Router1的路由配置策略（2分）
Router1（config）#     ip route 0.0.0.0 0.0.0.0  200.10.1.178                  
2
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