实验16  DHCP 中继配置


实验16  DHCP 中继配置

　　所谓DHCP(dynamic host configuration protocol，动态主机配置协议)中继，就是跨网段为主机分配IP地址等配置，DHCP Server与DHCP Client处于不同的网段，这时就需要DHCP Relay。

一、实验配置拓扑图
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图1  实验拓扑图
实验环境说明：由于模拟的服务器只能提供一个地址池，因此我使用两个DHCP服务器，分别创建两个DHCP地址池：192.168.3.0/24（服务器IP为:192.168.1.2）及192.168.4.0/24（服务器IP为:192.168.1.4），其中PC0和PC1由服务器192.168.1.2分配地址，PC2和PC3由服务器192.168.1.4分配地址。另外配置了一个DNS服务器192.168.1.3。这里选择2811路由器，连线之前先添加一个串口模块WIC-1T。
首先对DHCP服务器进行配置:Server0自身的IP及子网掩码为192.168.1.2/24，自身网关192.168.1.1，DHCP配置如下图所示；
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图2　DHCP服务器Server0地址池配置

    上图中的Default Gateway是要让PC自动获取的网关地址，并不是服务器自身的网关，起始IP也可以写成192.168.3.0，主要是因为192.168.3.1已经分配给路由器端口了。Maximum number默认是0，表示一个地址也不分配，这里我们有两台PC，只要选择一个大于1的整数就可以了，这里我们选10个。修改完之后一定要点下面的“Save”保存设置。
    同理对Server2进行相应配置，其自身的IP及子网掩码为192.168.1.4/24，自身网关为192.168.1.1，DHCP配置如下图所示；
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图3　DHCP服务器Server2地址池配置

DNS服务器的配置如下，任意添加几个A记录，要有后缀。
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图4　DNS服务器的配置
实验配置

配置DHCP中继代理使用命令：

Router(config-if)#ip helper-address 192.168.1.2（DHCP服务器的IP）
1、Router1的配置
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图5  路由器Router1的配置
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图6  路由器Router0的配置
3、DHCP Client验证
   让客户PC动态获取IP地址。
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图7  PC1通过DHCP获取IP
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图8  PC2通过DHCP获取IP
4、DNS测试

    随便哪台PC，访问刚才在DNS服务器里列举的几个域名，能正常访问说明DNS服务器能正常解析。
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图9  DNS测试
