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实验2  配置VLAN

    Vlan(Virtual Local Area Network)即虚拟局域网。VLAN可以把同一个物理网络划分为多个逻辑网段，因此，Vlan可以抑制网络风暴，增强网络的安全性。

一、实例拓扑图
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　　图1  实验拓扑图
    这里我们选择Cisco2960-24TT系列交换机，7台PC组成三个VLAN。
二、创建VLAN
　　在Cisco IOS中有两种方式创建vlan,在全局配置模式下使用vlan vlanID命令，如switch(config)#vlan 10；在vlan database下创建vlan,如switch(vlan)#vlan 20 name VLANname。
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图2　创建vlan
三、把端口划分给vlan(基于端口的vlan)
　　switch(config)#interface fastethernet0/1　//进入端口配置模式；
　　switch(config-if)#switchport mode access　//配置端口为access模式；
　　switch(config-if)#switchport access vlan 10　//把端口划分到vlan 10；
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Suiteho (configif] fsvitchport mode access
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图3  把端口划分给VLAN
如果想一次把多个端口划分给某一个vlan，可以使用interface range命令。

Switch(config)#interface range fa0/1-3  //把端口fa0/1、fa0/2、fa0/3划分到一起；
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                   图4  一次把多个端口划分给一个VLAN
四、查看vlan信息
    switch#show vlan   //查看VLAN信息；
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图5  查看VLAN信息
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图6　show vlan brief　查看VLAN简明信息
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图7　通过vlan id查看VLAN信息
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图8　通过vlan名字查看VLAN信息
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                    图9　 把fa0/5端口从vlan 30中删除
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图10　删除vlan 30

六、测试
设置PC的IP地址，使之处于同一子网，测试同一VLAN上的主机能否Ping通，不同VLAN上的主机能否Ping通。
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图11  测试同一VLAN和不同VLAN间主机的通信情况
