实验3  Cisco VTP


实验3  Cisco VTP

    VTP(Vlan Trunk Protocol)即VLAN中继协议。VTP通过网络(ISL帧或cisco私有DTP帧)保持VLAN配置统一性。VTP在系统级管理增加、删除、调整VLAN，自动地将信息向网络中其它的交换机广播。此外，VTP减小了那些可能导致安全问题的配置。为了便于管理,只需在vtp server做相应设置,vtp client会自动学习vtp server上的vlan信息。

实例拓扑图
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图1　 实验拓扑图
二、配置VTP
　　核心交换机为Cisco 3560，将其配置为vtp Server,vtp domain为senya。将SW1和SW2设置为vtp Client，vtp domain为senya。
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图2  配置VTP Server和域名
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图3　配置trunk链路，允许带vlan标记的以太网帧通过该链路
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图4　配置汇聚层（接入层）交换机
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图6  配置trunk链路
三、创建Vlan及端口划分
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                     图7　在vtp server上创建vlan
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图8　在vtp client上查看vlan
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图9　划分端口

配置pc及测试vlan

    将PC1和PC2的IP地址及子网掩码分别设为192.168.1.11/24和192.168.1.22/24；将PC3和PC4的IP地址和子网掩码分别设为192.168.2.11/24和192.168.2.22/24。
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图10　 为pc配置IP地址
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图11　 本网段内互ping
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图12 　为vlan配置IP地址
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图13　为pc配置网关
    将PC1和PC2的网关设为192.168.1.1，将PC3和PC4的网关设为192.168.2.1。
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图14 　不同网段pc互相ping
