实验4  STP生成树协议


实验4  STP生成树协议

 STP的全称是spanning-tree protocol,STP协议是一个二层的链路管理协议，它在提供链路冗余的同时防止网络产生环路，与VLAN配合可以提供链路负载均衡。生成树协议现已经发展为多生成树协议和快速生成树协议(RSTP,Rapid Spanning Tree Protocol,IEEE802.1W)。

一、配置实例拓扑图
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图1  实验拓扑图　

　　两台Cisco 2960交换机使用两个千兆端口相连，默认情况下STP协议是启用的。通过两台交换机之间传送BPDU协议数据单元，选出根交换机、根端口等，以便确定端口的转发状态。上图中标记为黄色的端口处于block状态。

二、STP基本配置命令
1、修改Brigde ID，重新选根网桥
   switch(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096  //更改非根网桥交换机的优先级；
[image: image2.png]SU2{contig]
suz (contig)

vLaNo00L
Spanning tree ensbled protocol isss
Root ID  Priority 4097
Mddress  0040.0BSD.3863
This bridge is the roor
Hello Time 2 sec Max hge 20 sec Forvard Delay 1S sec
Bridge I Prioricy 4037 (priority 4096 sys-id-ext 1)
Address  0040.0BSD.3863
Hello Time 2 sec Max hge 20 sec Forvard Delay 1S sec
Bging Tine 20
Intertace Role Sts Cost Prio.mr Type

Fa0/1 Desy FID 13 1281 v
cilsz Desy LaN 4 128.26  v2p
i1 Desy FID 4 128.25  v2p

va0/2 Desy FUD 13 1282w




图2  重新选定根网桥　
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图3　 根网桥改变，交换机端口的状态也发生了变化（与图1比较）
　　switch(config-if)spanning-tree vlan vlan-id port-priority 优先级值　交换机端口优先级值修改命令,通过修改端口优先值也可以更改端口的转发状态。

2、查看、检验STP（生成树协议）配置
　switch#show spanning-tree
  switch#show spanning-tree active
  switch#show spanning-tree detail
  switch#show spanning-tree interface interface-id
  switch#show spanning-tree vlan vlan-id
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图4  show spanning-tree vlan 1
三、STP与VLAN负载均衡配置
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图5  配置负载均衡后
首先，将SW1和SW2之间的两条链路配置为trunk链路。
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图6  配置trunk链路
    其次，分别在SW1和SW2创建VLAN10、VLAN20。
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图7  创建VLAN
    接下来，为VLAN 配置自己的根网桥，这里将SW1作为VLAN10的根网桥，SW2作为VLAN20的根网桥。

switch(config)#spanning-tree vlan vlan-id root primary　//配置某个vlan的根网桥。
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图8  为VLAN配置根网桥
    配置负载均衡后，每个VLAN有自己的根网桥。每条vlan中继链路只转发所允许的Vlan数据帧。
    使用show spanning-tree命令查看每个VLAN的STP信息。
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图9  查看SW1的VLAN生成树信息
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图10  查看SW2的VLAN生成树信息

    通过输出信息可以看到，SW1的Gi1/1与Gi1/2两个端口对于VLAN10来说是处于转发状态，而对于VLAN20来说处于阻塞状态。同理，SW2也是如此。
