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实验5  WLAN

　　本次实验使用Packet Tracer5.0模拟搭建WLAN(Wireless LAN，无线局域网)环境。
一、配置实例拓扑图
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图1  实验拓扑图
拓扑图的说明：Packet Tracer 5.0中无线设备是Linksys WRT300N 无线路由器，该无线路由器共有四个RJ45插口，一个WAN口，四个LANEthernet口；计算机都配置有无线网卡模块，这里需要我们手动添加该无线网卡模块。计算机添加了无线网卡后会自动与Linksys WRT300N相连。在上图中，另添加了一台计算机与无线路由器的Ethernet端口相连，是为了对Linksys WRT300N进行配置。
    以下是为计算机添加无网卡的步骤，先要关闭计算机电源：
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图2  关闭PC电源
然后移去有线网卡模块，按箭头方向拖动；
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图3　移去计算机的中有线网卡，按箭头方向拖动
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图4 　此时，插槽为空

  最后，将无线网卡模块Linksys WRT300N拖动到插槽处。 
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图5　 拖动添加无线网卡模块

    成功添加后，开启计算机电源。
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图6 　成功添加无线网卡，开启电源
    PC1、PC2同理进行添加。
二、配置Linksys WRT300N 
　　配置PC3的IP地址与Linksys WRT300N (默认IP:192.168.0.1)在同一网段。这里配置为192.168.0.11/24；点击图1中的PC3，然后切换到“Desktop”选项卡，点击Web Browser。
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 图7  点击PC3的Desktop中的Web浏览器

    在网址处输入http://192.168.0.1，打开登录界面，输入默认的用户名和密码，全都为admin。点击OK进入无线路由器的配置界面。
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图8 　点击“Web Browser”图标运行web浏览器
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图9　以web的方式配置Linksys WRT300N 
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图10 　配置WLAN的SSID
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图11  无线路由器与计算机无线网卡的SSID必须相同 （以PC0为例）
这里选择WEP加密，密钥是采用10位的十六进制数（这里设为1234567890）。
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图12 　配置WEP加密密钥
    对每一步配置完毕后，一定要点击下面Save Settings。
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图13  保存设置
     此处选择的加密方式和加密密钥要与PC0、PC1、PC2的无线模块加密方式和密钥相同，所以也要对PC做相关配置，这里以PC0为例。
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图14  对PC的无线模块做相应配置
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图15  直接进入GUI进行设置

如果对WLAN有兴趣，可以更多地配置，使用更多的功能。
