实验6  配置单个的路由器


实验6  配置单个的路由器

实验目的是了解思科网络设备中路由器配置的基本特点及IOS命令基本操作方法。这些是配置思科路由器设备的重要前提。

一、实验环境搭建
　　
　　添加一个模块化的路由器，单击Packet Tracer 5.0的工作区中刚添加的路由器，在弹出的配置窗口上添加一些模块：[image: image1.png]NoHS8RAEHRER) & ¢
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                        图1  关闭电源，为路由器添加模块　

　　默认情况下，路由器的电源是打开的，添加模块时需要关闭路由器的电源，单击图1箭头所指的电源开关，将其关闭，路由器的电源关闭后绿色的电源指示灯也将变暗。
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图2 　添加所需要的模块

　　在“MODULES”下寻找所需要的模块，选中某个模块时会在下方显示该模块的信息。然后拖到路由器的空插槽上即可。
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　　图3　 各种模块添加完成，打开路由器的电源
　　 

[image: image4.png]Cisco Packet Tracer

Router-PT-Empty
Routerd






　　图4　 添加一台PC，其RS-232口与路由器的Console端口相连
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　　图5 　用PC的终端连接路由器
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　图6 　实验环境搭建完成

二、配置单个的路由器
　　路由器的几种模式：User mode(用户模式)、Privileged mode（特权模式）、Global configuration mode(全局配置模式)、Interface mode(接口配置模式)、Subinterface mode(子接口配置模式)、Line mode（线路配置模式）、Router configuration mode（路由配置模式）。每种模式对应不同的提示符。
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　　图7 　几种配置命令提示符
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                           图8  配置路由器的名字
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　　图9  配置enable password密码
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　　图10  配置Console登录时的密码
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　　图11　 通过Console口登录到路由器需要输入密码
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　　图12 　配置终端登录方式的密码
默认情况下路由器中的各种密码以明文形式保存。在全局配置模式下使用service password-encryption命令加密口令。
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图13  加密口令
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　　图14 　查看路由器端口的IP配置信息
　　首先要明白接口名称的表示方式：接口类型 接口数字标识/插槽数字标识，如Serial 4/0表示该接口为串口，第一个插槽的第4个接口。插槽的数字标识是从零开始的。
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　　图15　 显示所有端口的详细信息
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                        图16　 显示某个指定端口的详细信息
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                         图17　 配置登录时的欢迎信息
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                             图18　 保存配置信息
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　　图19  各显示信息的命令
　　

    思科的IOS命令非常庞大，不同的硬件，不同的版本，它们的命令是不同的。只有多练习才能灵活掌握。

