实验9  配置EIGRP


实验9  配置EIGRP

EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol，增强型内部网关路由协议)是Cisco内部专有协议，其它公司的网络产品是不会拥有该协议的。


一、配置实例拓扑图
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图1　有四个Cisco 2811路由器，共七个网段

    如上图配置拓扑图，其中为路由器1和4各添加一个WIC-1T模块，为路由器2和3各添加一个WIC-2T模块，以便进行串行连接。各端口IP、子网掩码如图所示。为路由器各DCE端配置时钟频率64000。
二、配置Cisco EIGRP的基本命令
　　Router(config)#router eigrp 100　//开启EIGRP进程，100为AS编号(1——65535)
　　Router(config-router)#network 10.0.0.0　//在网络上通告自己所直接连接的网段

三、配置Cisco EIGRP实例
1、基本配置（这里以Router2为例）
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图2　以Router2为例配置各端口
Router1、Router3、Router4的端口配置与Router2的相似，读者可自行配置。

通过show ip interface brief查看各路由器的端口配置情况:

[image: image3.png]Routerlfshov ip interface brief

Interface

FastEcherneco/0

FastEcherneco/1

Serialo/s/o

——

Ip-hadress

172.16.0.1

massigned

152.168.0.1

unassigned

k2

vis

vis

vis

p—

HMethod

nanal

nanal

nanal

manual

Seatus Protocol

w w

adauiniscracively down down

w w

adninistratively down down




图3  Router1的各端口配置情况
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图4  Router2的各端口配置情况
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图5  Router3的各端口配置情况
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图6  Router4的各端口配置情况
2、启用EIGRP
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图7  Router1启用EIGRP
[image: image8.png]Routerzgcont ©
Enter configuravion commands, one per line. End wich CNTL/Z
Router?(contig) froucer sigrp 100

Router? (contig-router) fnetwork 192.168.0.0

Router? (contig-router) fnstwork 192.163.1.0

Router? (contig-router) fnscwork 172.17.0.0

RouterZ config-router)fexit




图8  Router2启用EIGRP
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图9  Router3启用EIGRP
[image: image10.png]Routerdgeont ©
Bncer configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
Routerd (config] frouter eigrp 100

Routerd (config-router] fnetuork 192.168.2.0

Routerd (config-router] fnetvork 10.1.1.0

Bouterd {config-router) fexit




图10  Router4启用EIGRP

通过show ip route查看路由表：（以Router2为例）
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图11  查看路由表
3、校验与排错
　　将各PC配置好IP地址及网关，以PC4为例，用PC4 ping 所有网段都可以ping通。

通过show ip eigrp neighbors查看EIGRP的邻接关系，show ip eigrp interfaces查看EIGRP的各端口配置情况，show ip eigrp topology查看EIGRP拓扑表，show ip eigrp traffic查看通信量统计情况。

通过debug eigrp packets命令查看数据包收发情况，以undebug all终止。
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图12  通过ping命令进行测试
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图13  show ip eigrp neighbors命令查看EIGRP的邻接关系
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图14　 show ip eigrp interfaces
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图15 　show ip eigrp topology　查看拓扑表
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图16　 show ip eigrp traffic
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图17  debug eigrp packets
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图18  undebug all终止
EIGRP支持MD5加密认证，但是我们的这个模拟器不支持，这个实验就不做了。

