[bookmark: _Toc31599][bookmark: _Toc28236][bookmark: _GoBack]实验五   Linux系统网络管理

[bookmark: _Toc29770][bookmark: _Toc7824][bookmark: _Toc6912]一、实验目的
掌握VMware环境下Linux联网操作，以及Samba、SSH等网络服务。
[bookmark: _Toc9501][bookmark: _Toc30851][bookmark: _Toc16400]二、实验设备及工具
PC机及Linux系统相关软件
3、 [bookmark: _Toc18789][bookmark: _Toc32288][bookmark: _Toc23130]实验内容
1． 将VMware环境Linux分别使用NAT模式、host-only模式和bridged模式三种方式联网，分别将联网成功后，运行ifconfig命令以及ping交大网址后截图，理解它们的区别。
1.1选择VMware网络设置为桥接模式，通过ifconfig命令查看网卡配置信息。
1.2配置主网卡IP地址为主机主网卡同一网段地址，并确认生效（通过ping主机或者网关能连通）。
1.3禁用主网卡，此时ping不通，再激活主网卡，此时能ping通。
1.4通过以上步骤，实现了局域网互通，在主机能够上网的条件下，请实现linux操作系统也能够访问互联网（能够ping通www.baidu.com）。
1.5通过命令重启linux操作系统，起机后再次查看网卡信息，ip地址失效。
1.6选择VMware网络设置为仅主机模式，通过ifconfig命令查看网卡配置信息。
1.7配置主网卡IP地址为VMnet1虚拟网卡同一网段地址，并确认生效（能ping通主机VMnet1网卡的IP地址）。
1.8记住上一步配置的linux IP地址，在windows端启动putty或者securecrt远程登录软件，通过SSH2协议方式远程登录到linux系统当中，用ifconfig命令查看网络配置，确认登录的是同一台linux，这样就可以实现网络远程操作linux了（业界90%以上都是通过网络远程操控linux系统）。
1.9通过命令重启linux操作系统，起机后再次查看网卡信息，ip地址失效。
1.10选择VMware网络设置为NAT模式，参考ppt使得linux操作系统能够访问互联网。
2.选择VMware网络设置为桥接模式，通过修改/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-网卡，修改该文件相应的字段，可以使IP地址、网关等内容，通过service network restart或者重启linux使得主网卡的网络配置可以永久生效。

拓展：
1.在VMware三种模式中，选择任意一种进行route命令的增、删操作。
2.使用ping命令的-c -W -s -t参数。
3.traceroute  www.baidu.com，分析路由信息。
4.熟悉netstat -tuln，netstat -an，netstat -rn，每行和每列的涵义，分析数据后过滤出使用了tcp协议的行。
5.学会使用Winscp，实现windows和linux之间的文件共享功能。
6.以寝室或者家庭网络建设为背景，如何搭建DHCP服务器、DNS服务器、samba服务器、NFS服务器、WEB服务器以及防火墙的应用。

