


华东交通大学2019—2020学年第一学期考试卷

                                                       （A）卷
课程名称： 单片机原理及应用 考试时间： 120分钟  考试方式：开卷 范围：教材
学生姓名：         学号：            教学班级：          教学小班序号：   
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	总分

	得分
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注：编程语言限定为汇编语言
	得分
	


1、 填空题(每空1 分，共 15 分) 　　
1、计算：11011001B∧10010110B＝(                 )B。 

2、堆栈指针SP的作用是（                           ）。  
3、AT89S51的四个端口P0～P3中，三态双向口是（        ）口。
4、指令MOV A, P1的源操作数所属的寻址方式是（        　　）。
5、指令CPL P1.0属于读端口（           ）的指令。
6、51系列单片机中地址范围为8000H~8FFFH的存储器的容量是（       ）个字节单元。

7、指令“MOV  IE，＃7FH”执行的结果是：（            ）。
8、若要直接访问程序存储器的某个单元以获取其所存的数据，可以使用的指令是（                ）和（              ）。
9、OV标志位在除法指令中的作用是（                            ）。

10、51系列单片机配置四个工作寄存器组的目的，是在子程序或中断调用中用于（              ）。
11、如果希望串行口成为优先级最高的中断源，那么初始化时IP的值应该是：

（                 ）B（未用到的位全取1）。
12、利用Keil µVision软件调试程序时，如果希望查看片内数据存储器50H单

元的内容，可在Memory 窗口的地址栏内输入（            ），然后回车即可。
13、AT89S51的串行口工作在方式0输出时，输出数据的端口线是（          ）。
    14、将定时/计数器T1设置为工作方式3的后果是（              ）。
	得分
	


二、正误判断题(每题1 分，共 10 分) 　　
判断以下指令或说法的正误，如正确就在   中写“√”，如错则在   中写“×”

1、DJNZ P1，LOOP                                                        
2、CJNE P1，#0FH，LOOP                                                 
3、CPL  ACC                                                             
4、用Keil µVision软件调试程序时，单步运行程序的快捷键是F1。           
5、在一个AT89S51的应用系统中,P0口可作为低8位地址线、

数据总线和通用I/O口线分时使用。                                    
6、51系列单片机的堆栈区设在片外RAM中。                                
7、82C55的B口工作在方式2时，既可以输入数据也可以输出数据。           
8、利用AT89S51的串行口可以扩展多个8位的并行I/O口。                   
9、DAC0832是电流输出型的模数转换器。                                   
10、利用五片DAC0832可以将五路模拟量同时输出。                         
	得分
	


三、程序分析题(共 5 分) 　　
1、阅读下如子程序后，回答问题。（5分）
H： 
  MOV 
A，R3    

   

 ADD   
A，R4   

   

 JC     
H1

   

 MOV  
R3，#00H 

   

 SJMP  
H2

H1：
 MOV  
R3，#01H 

H2：
 MOV  
R4，A   

   

 RET

（1） 该子程序的功能是什么？
（2）入口参数和出口参数各是什么？

	得分
	


四、定时器/计数器与中断应用题(共 20 分)
1、设AT89S51的晶振频率为12MHz，利用T1每20ms中断一次的方法，使P1.2端口线产生周期为1s的方波信号。请编写实现此功能的程序。
	得分
	


五、串行口应用题(共 12 分) 　　 
1、AT89S51采用11.0592MHz的晶振，SMOD＝1，定时器T1工作于方式2，串口采用方式1，以4800bps的波特率接收数据。CPU以查询的方式持续监控串行口，并将从串口接收到的数据从P1口输出，试编写相应程序。

	得分
	


六、存储器扩展题(共 10 分) 　　 
仅利用下图所示的芯片，为AT89S51单片机扩展8KB的程序存储器，使程序存储器空间中地址为0000H的单元能被使用。要求：

1、 将图中缺少的线条补上。（8分）
2、 请写出所扩展的程序存储器的地址分布。（2分）       
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	得分
	


七、并行口扩展应用题(共 12 分) 
1、对于如下图所示的应用系统，希望LED0 ~ LED7能实时地模拟显示K0 ~ K7的状态，开关合上时，相应的发光二极管点亮，断开时不亮。试编程实现之。（设置端口地址时，无关地址信号取为“1”）
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	得分
	


八、模拟量接口技术题(共 17  分) 　
单片机与ADC0809的接口部分如下图所示，CPU以中断方式监控ADC，连续将IN6通道输入的模拟量转换成数字量并通过P1口输出，试设计出完整的汇编语言源程序，完成所要求的功能。（设置端口地址时，未用到的地址信号设置为1）。
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第 6 页 共 7 页  背面有试题
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