


华东交通大学2019—2020学年第一学期考试卷

                                                       （B）卷
课程名称： 单片机原理及应用 考试时间： 120分钟  考试方式：开卷 范围：教材
学生姓名：         学号：            教学班级：          教学小班序号：   
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注：编程语言限定为汇编语言
	得分
	


1、 填空题(每空1 分，共 15 分) 　　
1、计算：11011001B∧10010110B＝( 1 0 0 1 0 0 0 0  )B。
2、在51系列单片机中，供用户使用的F0标志位所在的寄存器的名字是（ PSW /程序状态字寄存器）。

3、AT89S51的特殊功能寄存器中，可位寻址的那部分其字节地址的特征是（能够被8整除/末位是0H或8H  ）。

4、AT89S51系统中，若晶振频率为24MHz，则一个机器周期等于(  0.5  )μs。

5、访问特殊功能存储器的寻址方式是（   直接寻址   ）。
6、51系列单片机指令系统中，执行时间最长的指令其执行时间是（ 4 ）个机器周期。
7、设（A）=04H，Cy=1H，执行指令“RLC A”后，结果为：（A）=（  09H   ）。
8、当晶振频率为3MHz，AT89S51单片机定时器工作方式1次溢出的最长定时时间是（262.144）ms。
9、AT89S51的串行口工作在方式0输出时，输出数据的端口线是（  RXD/P3.0  ）
10、AT89S51单片机向片外输出数据的渠道有三类，相应的指令有（MOV  P1 ，A）、（MOV SBUF ，A）和（MOVX @DPTR ，A）（指令各举一例即可）。
11、82C55的B口共有（   2  ）种工作式可供选择。
12、往82C55的控制口写入数字7FH，则实现的功能是（  使PC7置位   ）。
13、82C55A口工作在方式2时，需要的联络应答信号线有（ 5  ）根。
	得分
	


二、正误判断题(每题1 分，共 10 分) 　　
判断以下指令或说法的正误，如正确就在   中写“√”，如错则在   中写“×”

1、 SETB  ACC.0                                                     √    
2、 CLR   PC.0                                                      ×   
3、 MOV B ，DPL                                                      √   
4、AT89S51的串口方式0是一种异步通信方式。                         ×  
5、定时器/计数器T0工作在方式3时，T1的功能并不会受到任何影响。    ×  
5、在异步通信中，收发双方的实际波特率很难做到完全一致。             √  
7、利用Keil软件汇编编译源程序后所得到的目标程序一定包含.hex文件   ×         
8、82C55可以作为单片机的一个外部中断源来使用。                     √   
9、ADC0809是8路的模数转换器，
可以同时将8路模拟量转换为数字量。                               ×   
10、ADC0809完成一次模数转换的标志是EOC引脚的电平由低变高。        √   
	得分
	


三、程序题(共 11 分) 　　
1、试编写程序，统计片内数据存储器30H单元中“1”的个数，然后把结果存放在片外数据存储器0030H单元中。（11分）
答：
                MOV  R5, #0




  MOV  A, 30H

MOV  R0，#30H


NEXT:
  JZ   EXIT

       

  CLR  C

 



  RLC   A





  JNC   L1





  INC   R5
        L1:     AJMP  NEXT


  
EXIT:
  MOV  A，R5




  MOVX @R0，A





                 （每条指令一分，共11分）
	得分
	


四、定时器/计数器应用题(共 10分)
1、利用定时器/计数器T0以方式3对外部计数信号进行计数，每计满220个数就使P1.2发出一个负脉冲信号。要求AT89S51单片机以中断方式监控T0，试对T0和中断系统进行初始化设置并编写相应程序。

解：

T0工作于计数模式的方式3
由此可确定工作方式控制字为：0 0 0 0 0 1 1 1 B             +1分
计数器初始值为：TL0=256-220=36=24H                     +2分
程序如下：




ORG 0000H                                        +1分



LJMP MAIN




ORG 000BH                                        +1分



LJMP COUNT




ORG 0030H


MAIN：
MOV TMOD，#07H          （以下每条指令0.5分共5分）



MOV TL0, #24H




SETB EA 




SETB ET0



SETB TR0



SJMP $


COUNT: MOV TL0, #24H
CPL P1.2（CLR P1.2）



CPL P1.2(SETB P.2)






RETI                                            
	得分
	


五、串行口应用题(共 18 分) 　　 
设内部数据存储器起始地址为50H的10个单元中，存放了10个ASCII码，这些ASCII码所在字节单元的最高位都是“0”。现通过改变最高位的状态，使这些字节数据中“1”个数都为偶数（偶校验），并将这些数据逐个通过AT89S51的串口以方式2发送出去（设TB8=1）。假设单片机主频为11.0592MHz,串行通信的波特率为主频的六十四分之一，CPU以中断的方式监控串行口的工作。请确定相关控制寄存器的值，并完成程序的设计。
解：

           PCON= 0 0 0 0 0 0 0 0 B=00H                 




SCON= 1 0 0 0 1 0 0 0 B=88H   （以上带下划线部分，各0.5分，共2分）
ORG  0000H






LJMP MAIN






ORG 0023H               （1分）





LJMP TXSVE






ORG 0100H

MAIN:


MOV PCON, #00H

     



MOV SCON, #88H

     



SETB EA


 



SETB ES


 



MOV R0, #50H


 



MOV R1, #10


 



MOV A, @R0






 MOV C, PSW.0






 MOV ACC.7, C


 



MOV SBUF, A

HERE:


AJMP HERE

TXSVE:


CLR TI

      



INC R0


  



DJNZ R1, NEXT

EXIT: 


RETI

NEXT: 


MOV A, @R0


  



MOV C, PSW.0


  



MOV ACC.7, C


  



MOV SBUF, A


  



RETI
	得分
	


六、存储器扩展题(共 9 分) 　　 
1．下图中外扩的程序存储器和数据存储器容量各是多少？

2．两片存储器芯片的地址分布范围分别是多少？（未实际使用的地址信号取为1）
3. 可使用的程序存储器物理单元是多少KB？分布范围是什么？（未实际使用的地址信号取为1）
4．请编写程序将内部RAM 60H单元中的内容存入6264的最后一个单元中。









解答：1.外扩程序存储器的容量是8KB ，外扩数据存储器的容量是8KB   (2分)
2、  2764范围： C000H ~ DFFFH   ，6264范 围： A000H ~ BFFFH  （2分）
3．可使用的程序存储器空间是12KB，分布范围是0000H ~ 0FFFH和C000H ~ DFFFH。（2分）
4.编写程序如下：（每条指令1分，共3分）
        MOV DPTR, #0BFFFH
        MOV A , 60H

        MOVX  @DPTR，A

	得分
	


七、并行口扩展应用题(共 11 分) 
设计了如下的部分接口电路，以便将按键的状态通过发光二极管显示出来，试将图中缺失的控制信号标注上去，说明IC1和IC2所起的作用并为它们选定芯片型号。如果希望按键的通、断状态在发光二极管上以亮、灭状态显示，试编写相应的程序。
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答：

IC1用于扩展输出口（或输出数据锁存），                 （+1分）
芯片选用数据锁存器或74LS273                        （+1分）
IC2用于扩展输入口（或输入数据三态缓冲），             （+1分）
芯片选用三态缓冲器或74LS244                        （+1分）
相应程序如下：
  MOV  
DPTR，#0BFFFH   
；输入口地址→DPTR （2分）  

LP：    MOVX  
A，@DPTR
   ；按钮开关状态读入A中


  MOVX  
@DPTR，A   ；A中数据送显示输出口

         SJMP    
LP   
 
   ；反复连续执行
（程序其余部分每条指令1分共3分）
	得分
	


八、模拟量接口技术题(共 16 分) 　
1、为将三路数字量转换为模拟量同步输出，设计了如下部分电路，
请补上未画的线条，使DAC0832(1)、DAC0832(2)和DAC0832(3)的输入寄存器的地址分别为：EFFFH、7FFFH、BFFFH，三者的DAC寄存器地址同为：DFFFH。
答：补上的线条如下图所示。    （以单片机上的相关引脚为准，每线1分共5分）
2、假设这三路数字量分别为：50H、60H、70H，欲将这三路数字量转换为模拟量同步输出，试编写相应程序。
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以下每条指令一分，共11分
MOV     DPTR，#0 EFFFH   
；指向1#DAC0832输入寄存器

MOV     A，#50H
MOVX   @DPTR，A       
    ；data1送入1#DAC0832输入寄存器
MOV     DPTR，#7FFFH   
；指向2#DAC0832输入寄存器
MOV     A，#60H
MOVX   @DPTR，A       
    ；data2送入2#DAC0832输入寄存器
MOV     DPTR，#0 BFFFHH       ； 指向3#DAC0832输入寄存器
MOV     A，#70H
MOVX    @DPTR，A          
；data3送入3#DAC0832输入寄存器
MOV     DPTR，#0 DFFFH       ；同时指向三者的DAC寄存器地址
MOVX    @DPTR，A          
；同时启动三片DAC的D/A转换
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