


华东交通大学2019—2020学年第一学期考试卷

                                                       （B）卷
课程名称： 单片机原理及应用 考试时间： 120分钟  考试方式：开卷 范围：教材
学生姓名：         学号：            教学班级：          教学小班序号：   
	题号
	一
	二
	三
	四
	五
	六
	七
	八
	九
	十
	总分

	得分
	15
	10
	11
	9
	17
	10
	12
	16
	
	
	

	阅卷人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：编程语言限定为汇编语言
	得分
	


1、 填空题(每空1 分，共 15 分) 　　
1、已知A=00001111B，B=01010101B，
则A⊕B的结果为（                  ）B。
2、在51系列单片机中，供用户使用的F0标志位所在的寄存器的名字是（      ）。

3、AT89S51的可位寻址的那部分特殊功能寄存器，其字节地址的特征是（                   ）。

4、AT89S51系统中，若晶振频率为24MHz，则一个机器周期等于(     )μs。

5、访问特殊功能存储器的寻址方式是（          ）。
6、51系列单片机指令系统中，执行时间最长的指令其执行时间是（    ）个机器周期。
7、设（A）=04H，Cy=1H，执行指令“RLC A”后，结果为：（A）=（     ）。
8、当晶振频率为3MHz，AT89S51单片机定时器工作方式1次溢出的最长定时时间是（                ）ms。
9、AT89S51的串行口工作在方式0输出时，输出数据的端口线是（      ）

10、AT89S51单片机向片外输出数据的渠道有三类，相应的指令有（         ）、（                   ）和（                  ）（指令各举一例即可）。
11、82C55的B口共有（       ）种工作式可供选择。

12、往82C55的控制口写入数字7FH，则实现的功能是（            ）。
13、82C55A口工作在方式2时，需要的联络应答信号线有（     ）根。
	得分
	


二、正误判断题(每题1 分，共 10 分) 　　
判断以下指令或说法的正误，如正确就在   中写“√”，如错则在   中写“×”

1、 SETB  ACC.0                                                           
2、 CLR   PC.0                                                            
3、 MOV B ，DPL                                                          
4、利用AT89S51的串行口可以扩展一个32位的并行口。                      
5、定时器/计数器T0工作在方式3时，T1也可以作为定时器来使用。           
6、在异步通信中，收发双方的实际波特率很难做到完全一致。                 
7、利用Keil软件汇编编译源程序后所得到的目标程序一定包含.hex文件          
8、82C55可以作为单片机的一个外部中断源来使用。                         
9、ADC0809是8路的模数转换器，
可以同时将8路模拟量转换为数字量。                                  
10、ADC0809完成一次模数转换的标志是EOC引脚的电平由低变高。            
	得分
	


三、程序题(共 11 分) 　　
1、试编写程序，统计片内数据存储器30H单元中“1”的个数，然后把结果存放在片外数据存储器0030H单元中。（11分）
	得分
	


四、定时器/计数器应用题(共 9 分)
1、利用定时器/计数器T0以方式3对外部计数信号进行计数，每计满220个数就使P1.2发出一个负脉冲信号。要求AT89S51单片机以中断方式监控T0，试对T0和中断系统进行初始化设置并编写相应程序。

	得分
	


五、串行口应用题(共 17 分) 　　 
设内部数据存储器起始地址为50H的10个单元中，存放了10个ASCII码，这些ASCII码所在字节单元的最高位都是“0”。现通过改变最高位的状态，使这些字节数据中“1”个数都为偶数（偶校验），并将这些数据逐个通过AT89S51的串口以方式2发送出去（设TB8=1）。假设单片机主频为11.0592MHz,串行通信的波特率为主频的六十四分之一，CPU以中断的方式监控串行口的工作。请确定相关控制寄存器的值，并完成程序的设计。
	得分
	


六、存储器扩展题(共 10 分) 　　 
1．下图中外扩的程序存储器和数据存储器容量各是多少？

2．所扩展的两片存储器芯片的地址分布范围分别是什么？（未实际使用的地址信号取为1）
3. 可实际使用的程序存储器物理单元是多少KB？分布范围是什么？（未实际使用的地址信号取为1）
4．请编写程序将内部RAM 60H单元中的内容存入6264的最后一个单元中。






	得分
	


七、并行口扩展应用题(共 12 分) 
设计了如下的部分接口电路，以便将按键的状态通过发光二极管显示出来，试将图中缺失的控制信号标注上去，说明IC1和IC2所起的作用并为它们选定芯片型号。如果希望按键的通、断状态在发光二极管上以亮、灭状态显示，试编写相应的程序。
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	得分
	


八、模拟量接口技术题(共 16 分) 　
1、为将三路数字量转换为模拟量同步输出，设计了如下部分电路，
请补上未画的线条，使DAC0832(1)、DAC0832(2)和DAC0832(3)的输入寄存器的地址分别为：EFFFH、7FFFH、BFFFH，三者的DAC寄存器地址同为：DFFFH。
2、假设这三路数字量分别为：50H、60H、70H，欲将这三路数字量转换为模拟量同步输出，试编写相应程序。
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