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1单选(1.5分)
AT89S51单片机共有（  5   ）个中断请求源。
2单选(1.5分)
在AT89S51单片机中，需要软件实现中断撤销的是（     ）。
A.定时中断
B.串行口中断
C.脉冲触发的外部中断
D.电平触发的外部中断
正确答案：B你错选为A
3单选(1.5分)
中断查询确认后，在下列各种单片机运行情况下，能立即进行中断响应的是（     ）。
A.当前指令是 MOV  A, R7指令
B.当前正在执行 RET
C.当前正在进行高优先级中断处理
D.当前指令是 DIV 指令，且正处于取指令机器周期
4单选(1.5分)
外部中断0的中断向量地址为（     ）。
A.0013H
B.0003H
C.001BH
D.000BH
5单选(1.5分)
在AT89S51的中断请求源中，需要外加电路实现中断撤销的是（     ）。
A.电平方式的外部中断请求
B.外部串行中断
C.跳沿方式的外部中断请求
D.定时中断
1单选(1.5分)
执行指令“MOV  IE，＃81H”的意义是：（     ）。
A.允许外部中断源1中断
B.屏蔽所有的中断源
C.允许外部中断源0中断
D.允许外部中断源0和1同时中断
2单选(1.5分)
在AT89S51单片机中，需要软件实现中断撤销的是（     ）。
A.定时中断
B.串行口中断
C.电平触发的外部中断
D.脉冲触发的外部中断
3单选(1.5分)
中断查询确认后，在下列各种单片机运行情况下，能立即进行中断响应的是（     ）。
A.当前指令是 MOV  A, R7指令
B.当前指令是 DIV 指令，且正处于取指令机器周期
C.当前正在执行 RET
D.当前正在进行高优先级中断处理
4单选(1.5分)
中断请求自动清除的有（     ）。
A.串行口接收中断
B.串行口发送中断
C.电平触发方式的外部中断
D.脉冲触发方式的外部中断请求
5单选(1.5分)
AT89S51单片机响应中断后，能自动清除中断请求标志的有（     ）。
A.串行口的发送中断TI
B.串行口的接收中断RI
C.外部中断采用的电平触发方式
D.定时/计数器TO/T1的中断
1单选(1.5分)
若（IP）=00010100B，则优先级最高者为（     ），最低者为（     ）。
A.定时器T0，串行口  
B.串行口，定时器T0
C.外部中断1，定时器T1
D.外部中断0，定时器T0
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1单选(1.5分)
AT89S51单片机片内的定时器/计数器，有（      ）种工作模式和（      ）种工作方式。
A.3，4
B.1，5
C.2，4
D.2，3
2单选(1.5分)
为减少AT89S51单片机定时器用指令反复装入计数初值所带来的定时误差问题，应采用方式（      ）。
A.1
B.3
C.0
D.2
3单选(1.5分)
定时器/计数器T0在GATE=0时运行的条件有（      ）。
A.设置好定时初值
B.TRO=1
C.P3.2=1
D.TO开中断




4单选(1.5分)
如果采用晶振的频率为3MHz，定时器/计数器Tx（x=0,1）工作在方式1下的最大定时时间为（      ）。
A.2048µs
B.262.144ms
C.32.768ms
D.1024µs
5单选(1.5分)
AT89S51单片机的晶振为6MHz，若利用定时器T1的方式2循环定时500微秒，则计数初值为（TH1）=(      )，（TL1）=(      )。
A.03H，06H
B.06H，06H
C.06H，03H
D.03H，03H
1单选(1.5分)
AT89S51单片机片内有（      ）个定时器/计数器。
A.4
B.1
C.3
D.2
2单选(1.5分)
AT89S51单片机片内的定时器/计数器，有（      ）种工作模式和（      ）种工作方式。
A.2，3
B.2，4
C.3，4
D.1，5
3单选(1.5分)
为减少AT89S51单片机定时器用指令反复装入计数初值所带来的定时误差问题，应采用方式（      ）。
A.1
B.0
C.2
D.3
4单选(1.5分)
对定时器T0 进行关中断操作，需要复位中断允许控制寄存器的（      ）。
A.EA和ET0
B.EA和EX0
C.EA和ET1
D.EA和EX1
5单选(1.5分)
在下列寄存器中，与定时器/计数器控制无关的是（      ）。 
A.SCON
B.TMOD
C.IE
D.TCON
4单选(1.5分)
定时器/计数器用作计数器模式时，外部输入的计数脉冲的最高频率为系统时钟频率的（      ）。
A.1/24
B.1/48
C.1/6
D.1/12
2、单选定时器T0工作在方式3时,定时器T1有( )工作方式。 .
(1.5分)
A.3种
B.2种
C.1种
D.4种
