
单片机（考查）样卷

姓名：             “名”第一个字大写首字母“    ”的七位ASCII码为：        

在班编号：             “在班编号”的后三位的二进制数码：        

一、填空（40分）

1、已知字节地址为“在班编号”后两位（如43号，即43H）。则其是片内（　   ）存储器的（       　）功能区。

2、已知A中的内容为“在班编号” 后两位,C=1，连续执行两次RLC A指令后，A的值为（       ）。

3、假设A中的值为上题的结果。那么，P标志位为（         ）。

4、定时器T0工作在方式2，计数值为“在班编号”后两位，则其计数初值为TH0=（      ）H，TL0=（     ）H。

二、编程题（30分）

1、 编写程序将片外RAM3000H单元的内容传送到片内RAM字节地址为“在班编号”的后两位（如43号，即43H）单元中去。

2、晶振频率6MHz，试估算下列延时程序的延时时间。

DELAY:    MOV  R6, #**H   ；1机器周期（其中**为“在班编号”后两位）
DL0:    MOV  R5, #25H   ；1机器周期  
            DJNZ  R5,$        ；2机器周期
            DJNZ  R6,DL0      ；2机器周期

            RET               ；2机器周期

解：晶振频率6MHz，1个机器周期为      

延时时间=

3、试按注释要求编写中断初始化程序。
ORG    0000H

LJMP   MAIN
ORG          H        ；定时/计数器1中断入口地址
LJMP   T1             ； 

MAIN：                      ；打开总中断允许              
                            ；允许定时器1中断          
                               ；启动定时计数
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三、综合题（30分）

AT89S51单片机扩展了一片2764和一片6264，扩展方案如图。要求：

（1）将图中缺少的4根控制信号线条补上。

（2）图中外部扩展的程序存储器和数据存储器型号分别是什么？ 

（3）请写出每片存储器的地址分布。（没有用到的地址线设为1）
