
试题2  参考答案
一、填空题（24分，每空1分）

1．AT89S51单片机是（  8  ）位的单片机。

2．AT89S51单片机有（  5   ）个中断源，（  2   ）级优先级中断。

3．串行口方式3发送的第9位数据要事先写入（ SCON ）寄存器的（ TB8 ）位。

4．串行口的方式0的波特率为 ( fOSC/12 )。

5．AT89S51内部数据存储器的地址范围是（00-7FH  ），位地址空间的字节地址范围是（20-2FH ），对应的位地址范围是（00-7FH）外部数据存储器的最大可扩展容量是（64KB ）。
6．在内部RAM中可位寻址区中，位地址为40H的位，该位所在字节的字节地址为（ 28H ）。

7．如果(A)=58H，(R1)= 49H，(49H)= 79H，执行指令XCH  A, @R1后；结果(A)=( 49 H ) ，(49H)=( 58H )。

8．利用81C55可以扩展（ 3 ）个并行口，（256）个RAM单元。

9．当单片机复位时PSW＝
（ 00 ）H，SP=（ 07H ），P0~P3口均为（ 高 ）电平。

10．若A中的内容为88H，那么，P标志位为（ 0  ）。

11．当AT89S51执行MOVC  A，@A+ DPTR指令时，伴随着（ PSEN* ）控制信号有效。

12．AT89S51访问片外存储器时，利用（ ALE  ）信号锁存来自（ P0口   ）发出的低8位地址信号。

13．已知fosc=12MHz， T0作为定时器使用时，其定时时间间隔为（ 1us  ）。

14．若AT89S51外扩8KB 程序存储器的首地址若为1000H，则末地址为（2FFF）H。

二、判断对错，如对则在（    ）中写“√”，如错则在（    ）中写“×”。（10分）

1．AT89S51单片机可执行指令：MOV  35H，@R3。（ × ）

2．8031与8751的区别在于内部是否有程序存储器。（ √ ）

3．当向堆栈压入一个字节的数据后，SP中的内容减1。（×）

4．程序计数器PC中装的内容是当前正在执行指令的地址。（×）

5．某特殊功能寄存器的字节地址为80H，它即能字节寻址，也能位寻址。（√）
6．AT89S51单片机中的PC是不可寻址的。（√）
7．当AT89S51执行MOVX  @DPTR，A指令时，伴随着WR*信号有效。（×）
8．AT89S51的定时器/计数器对外部脉冲进行计数时，要求输入的计数脉冲的高电平或低电平的持续时间不小于1个机器周期。（×）
9．区分外部程序存储器和数据存储器的最可靠的方法是看其是被WR*还是被PSEN*信号连接。（√）
10．各中断源发出的中断请求信号，都会标记在AT89S51的TCON寄存器中。（×）
三、简答题

1． 如果(DPTR)=5678H，(SP)=42H，(3FH)=12H ，(40H)=34H，(41H)=50H，(42H)=80H，则执行下列指令后：

POP

DPH

POP

DPL

RET

则：(PCH) =_34H_；（PCL）=_12H__；（DPH）=__80H__；（DPL）=__50H__；（4分）

2．AT89S51采用6MHz的晶振，定时2ms，如用定时器方式1时的初值（16进制数）应为多少？（写出计算过程）（6分）
答：机器周期6×106=2×10-6s=2uS

又方式1为16进制定时器.故

 （216—X）×2×10-6=2×10-3=>216-X=1000

=>X=65536-1000=64536   即初值=FC18H

3．AT89S51外扩的程序存储器和数据存储器可以有相同的地址空间，但不会发生数据冲突，为什么？（6分）
答:不发生数据冲突的原因是：AT89S51中访问程序存储器和数据存储器的指令不一样。

选通信号也就不一样,前者为PSEN,后者为WR与RD。

程序存储器访问指令为MOVC  A，@DPTR；MOVC  A,@A+pc。

数据存储器访问指令为:movx  A,@DPTR；   MOVX A,@Ri; MOVX  @DPTR,A。
4．说明AT89S51的外部引脚EA*的作用？（4分）
答:当EA*为高电平时，AT89S51访问内部程序存储器,但当地址大于0FFF时,自动转到外部程序存储器；当EA*为低电平时，AT89S51只读取外部程序存储器。
5．写出AT89S51的所有中断源，并说明说明哪些中断源在响应中断时，由硬件自动清除，哪些中断源必须用软件清除，为什么？（6分）
答: 外部中断INT0*
定时器/计数器中断T0

外部中断INT1*
定时器/计数器中断T1

串行口中断                 
其中串行口中断TI与RI必须用软件清“0”,因为串口中断的输出中断为TI,输入中断为RI,故用软件清“0”。
四、下图为某AT89S51应用系统的3位LED 8段共阳极静态显示器的接口电路，（1）该静态显示器电路与动态扫描的显示器电路相比有哪些优缺点？（2）写出显示字符“3”、“8”、“5”的段码，注意：段码的最低位为“a” 段，段码的最高位为“dp” 段（3）已知8255A的PA口、PB口和PC口的地址分别为FF7CH、FF7DH、FF7EH，且8255A的这3个端口均已被编写完毕的初始化程序初始化为方式0输出，请编写出使3位LED共阳极显示器从左至右显示“3.85”的程序段。（14分）
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解：(1) 优点是：亮度高,字符不闪烁,占用CPU资源少。
缺点是：占用的I/O口太多,当需要的LED数目较多时,需要外扩展的I/0口。
    (2) 3.：→B0H
8：→80H
5：→92H
(3) 
MOV 
DPTR,#0FF7CH
MOV
 A,#30H
MOVX @DPTR,A
MOV 
DPTR,#0FF7DH
MOV 
A ,#80H
MOVX @DPTR,A
MVOX @DPTR,#0FF7EH
MOV A,#92H
MOVX @DPTR,A
RET
五、画出AT89S51系列单片机利用串行口进行1台主机与4台从机多机串行通讯连线图，其中1台从机通讯地址号为02H，请叙述主机向02H从机发送一个字节数据的过程(10分)


答：主机发送数据过程如下：

（1）将从机00~03H的REN置1，SM2=1，并使它们工作在串行口工作方式2或3。

（2）由主机向4个从机发出一帧地址址信息02H，第9位为1。从机接到信息后均发生中断，执行中断服务程序，将02H与自身地址做比较。若相同，则清SM2=0，若不同则SM2不变仍为1。

（3）主机发送一帧数据信息，第9位为0，从机接到信息后，只有SM2=0的从机发生中断，将数据信息收取，其余SM2=1的从机不放出中断，信息丢失，从而实现主机向02H从机发送一个字节数据的功能。

六、请回答：(共16分)

1．下图中外部扩展的程序存储器和数据存储器容量各是多少？(2分)

2．两片存储器芯片的地址范围分别是多少？(地址线未用到的位填1)
 (6分,)

3．请编写程序，要求：

（1）将内部RAM 30H~3FH中的内容送入1#  6264的前16个单元中；（4分）

（2）将2#  6264的前4个单元的内容送入40H~43中；（4分）


解：  1. 外扩程序存储器的容量是8K，外扩数据存储器的容量是16K

2. 
2764范围：
C000H~DFFFH

1#范围： 
A000H~BFFFH

2#范围： 
6000H~7FFFH

3．请编写程序
（1）
MOV  

R1 ,#10H
        
MOV  

DPTR,@0A000H
        
MOV  

R0,#30H
   LOOP:
MOV

A,@R0
        
MOVX  
@DPTR，A
INC 

DPTR        
INC  

R0
        
DJNZ  

R1，LOOP
RET
（2）
MOV  

R1,#04H
   

MOV  

DPTR,#6000H
   

MOV  

R0  ,#40H
LOOP：MOVX  
A  ,@DPTR
   

MOV 

@R0  ,A
   

INC  

DPTR
   

INC  

R0
   

DJNZ 

R1，LOOP
   

RET
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