
试题2  
一、填空题（24分，每空1分）

1．AT89S51单片机是（   ）位的单片机。

2．AT89S51单片机有（    ）个中断源，（   ）级优先级中断。

3．串行口方式3发送的第9位数据要事先写入（   ）寄存器的（   ）位。

4．串行口的方式0的波特率为 ()。

5．AT89S51内部数据存储器的地址范围是（  ），位地址空间的字节地址范围是（   ），对应的位地址范围是（  ）外部数据存储器的最大可扩展容量是（   ）。
6．在内部RAM中可位寻址区中，位地址为40H的位，该位所在字节的字节地址为（    ）。

7．如果(A)=58H，(R1)= 49H，(49H)= 79H，执行指令XCH  A, @R1后；结果(A)=(    ) ，(49H)=(    )。

8．利用81C55可以扩展（  ）个并行口，（  ）个RAM单元。

9．当单片机复位时PSW＝
（   ）H，SP=（   ），P0~P3口均为（   ）电平。

10．若A中的内容为88H，那么，P标志位为（    ）。

11．当AT89S51执行MOVC  A，@A+ DPTR指令时，伴随着（    ）控制信号有效。

12．AT89S51访问片外存储器时，利用（  ）信号锁存来自（  ）发出的低8位地址信号。

13．已知fosc=12MHz， T0作为定时器使用时，其定时时间间隔为（   ）。

14．若AT89S51外扩8KB 程序存储器的首地址若为1000H，则末地址为（   ）H。

二、判断对错，如对则在（    ）中写“√”，如错则在（    ）中写“×”。（10分）

1．AT89S51单片机可执行指令：MOV  35H，@R3。（   ）

2．8031与8751的区别在于内部是否有程序存储器。（   ）

3．当向堆栈压入一个字节的数据后，SP中的内容减1。（ ）

4．程序计数器PC中装的内容是当前正在执行指令的地址。（ ）

5．某特殊功能寄存器的字节地址为80H，它即能字节寻址，也能位寻址。（ ）
6．AT89S51单片机中的PC是不可寻址的。（ ）
7．当AT89S51执行MOVX  @DPTR，A指令时，伴随着WR*信号有效。（ ）
8．AT89S51的定时器/计数器对外部脉冲进行计数时，要求输入的计数脉冲的高电平或低电平的持续时间不小于1个机器周期。（ ）
9．区分外部程序存储器和数据存储器的最可靠的方法是看其是被WR*还是被PSEN*信号连接。（ ）
10．各中断源发出的中断请求信号，都会标记在AT89S51的TCON寄存器中。（ ）
三、简答题

1． 如果(DPTR)=5678H，(SP)=42H，(3FH)=12H ，(40H)=34H，(41H)=50H，(42H)=80H，则执行下列指令后：

POP

DPH

POP

DPL

RET

则：(PCH) =_   _；（PCL）=_  __；（DPH）=__  _；（DPL）=__   _；（4分）

2．AT89S51采用6MHz的晶振，定时2ms，如用定时器方式1时的初值（16进制数）应为多少？（写出计算过程）（6分）
3．AT89S51外扩的程序存储器和数据存储器可以有相同的地址空间，但不会发生数据冲突，为什么？（6分）
4．说明AT89S51的外部引脚EA*的作用？（4分）
5．写出AT89S51的所有中断源，并说明说明哪些中断源在响应中断时，由硬件自动清除，哪些中断源必须用软件清除，为什么？（6分）
四、下图为某AT89S51应用系统的3位LED 8段共阳极静态显示器的接口电路，（1）该静态显示器电路与动态扫描的显示器电路相比有哪些优缺点？（2）写出显示字符“3”、“8”、“5”的段码，注意：段码的最低位为“a” 段，段码的最高位为“dp” 段（3）已知8255A的PA口、PB口和PC口的地址分别为FF7CH、FF7DH、FF7EH，且8255A的这3个端口均已被编写完毕的初始化程序初始化为方式0输出，请编写出使3位LED共阳极显示器从左至右显示“3.85”的程序段。（14分）
[image: image1.jpg]THD R3D XD RXD XD RXD XD RXD

AT89S51 . i o i

M AL M AL





五、画出AT89S51系列单片机利用串行口进行1台主机与4台从机多机串行通讯连线图，其中1台从机通讯地址号为02H，请叙述主机向02H从机发送一个字节数据的过程(10分)

六、请回答：(共16分)

1．下图中外部扩展的程序存储器和数据存储器容量各是多少？(2分)

2．两片存储器芯片的地址范围分别是多少？(地址线未用到的位填1)
 (6分,)

3．请编写程序，要求：

（1）将内部RAM 30H~3FH中的内容送入1#  6264的前16个单元中；（4分）

（2）将2#  6264的前4个单元的内容送入40H~43中；（4分）


a





b





c





d





e





f





g





●





dp





PB





8255A





PC





PA





来自AT89S51























·





·





·




















º





















































●























82C55





●





●





●








●


















































●

















●














+5V














●

















●








8





5





RD





1# 6264 





OE





OE





A0-A7





A8-A12





CS





WR





+5V





A0-A7





A8-A12





CE





CS





2# 6264 





WR





+5V





8





8





5





5





5





8





8





8





8





8





│





P0.0





P0.7





ALE





G





│





│





D7





D0





Q7





Q0





74LS373





OE





A0-A7





A8-A12





CE





2764 





OE





D0-D7





OE





D0-D7





AT89S51





│





P2.0





P2.4





P2.5





P2.6





P2.7





WR





CE





PSEN








PAGE  
3

