
试题3
一、填空题（31分，每空1分）

1．AT89S51单片机有（  ）级优先级中断。

2．串行口方式2接收到的第9位数据送（  ）寄存器的（   ）位中保存。

3．当单片机复位时PSW＝（  ）H，这时当前的工作寄存器区是（  ）区，R6所对应的存储单元地址为（  ）H。

4．利用82C55可以扩展（  ）个并行口，其中（  ）条口线具有位操作功能；

5．AT89S51访问片外存储器时，利用（  ）信号锁存来自（    ）发出的低8位地址信号。

6．若AT89S51外扩32KB 数据存储器的首地址若为4000H，则末地址为（  ）H。

7．当AT89S51执行MOVC  A，@A+PC指令时，伴随着（  ）控制信号有效。

8．若A中的内容为67H，那么，P标志位为（  ）。

9．AT89S51单片机的通讯接口有（  ）和（  ）两种形式。在串行通讯中，发送时要把（  ）数据转换成（  ）数据。接收时又需把（  ）数据转换成（  ）数据。
10．AT89S51内部数据存储器的地址范围是（    ），位地址空间的字节地址范围是（    ），对应的位地址范围是（    ），外部数据存储器的最大可扩展容量是（   ）。

11．AT89S51单片机指令系统的寻址方式有（       ）、（        ）、（       ）、（     ）、（       ）、（      ）、（       ） 。

12．AT89S51内部提供（   ）个可编程的（    ）位定时/计数器，定时器有（   ）种工作方式。

二、判断对错，如对则在（    ）中写“√”，如错则在（    ）中写“×”。（10分）

1．AT89S51的定时器/计数器对外部脉冲进行计数时，要求输入的计数脉冲的高电平或低电平的持续时间不小于1个机器周期。（  ）

2．判断指令的正误：MOV
T0，#3CF0H；（  ）
3．定时器T0中断可以被外部中断0中断（  ）
4．指令中直接给出的操作数称为直接寻址。（  ）
5．内部RAM的位寻址区，既能位寻址，又可字节寻址。（  ）

6．特殊功能寄存器SCON与定时器/计数器的控制无关。（  ）
7．当AT89S51执行MOVX  A，@R1指令时，伴随着WR*信号有效。（  ）
8．串行口工作方式1的波特率是固定的，为fosc/32。（  ）
9．区分外部程序存储器和数据存储器的最可靠的方法是看其是被 RD*还是被PSEN*信号连接。（  ）
10．逐次比较型A/D转换器与双积分A/D转换器比较，转换速度比较慢。（  ）
三、简答题

1．AT89S51采用12MHz的晶振，定时1ms，如用定时器方式1时的初值（16进制数）应为多少？（写出计算过程）（6分）
2．中断服务子程序返回指令RETI和普通子程序返回指令RET有什么区别？（4分）

3．AT89S51外扩的程序存储器和数据存储器可以有相同的地址空间，但不会发生数据冲突，为什么？（6分）

4．图为8段共阴数码管，请写出如下数值的段码。(5分)

     


0____________________1____________________2____________________
3____________________4____________________5____________________
P____________________7____________________8____________________
C____________________
5．LED的静态显示方式与动态显示方式有何区别？各有什么优缺点？（4分）

四、程序分析：（10分）
外部RAM  3000H，3001H单元的内容分别为55H，0DDH，试分析如下程序，并回答问题。
程序1： 
MOV  DPTR，#3000H

        
MOV  R1，#40H

        
MOVX  A ，@DPTR

       
MOV  @R1，A

INC  R1

INC  DPTR

MOVX  A，@DPTR

       
MOV  @ R1，A

问题1：若执行上述程序，则结束后，DPTR值为     ，R1的内容为       ，8031内部RAM41H单元的内容      ，40H单元内容为      。
在上程序中，若继续执行如下程序:
程序2：START：MOV  DPTR，#3000H

               MOV  R1  ，#40H

               MOV  A，@R1

               MOVX  @DPTR，A

问题2、START执行结束后，DPTR的值为     ，4000H单元的内容为     ，R1的内容为     。

问题3：执行如下程序，填出A寄存器的内容。

程序3、
MOV  A、#88H

MOV  R7，#AAH

ORL  A、R7  ：A的内容为：      
MOV  A，#37H

MOV  R7，#89H

ANL  A，R7    A的内容为：      
XRL  A，R7    A的内容为：      _
RET

五、简述一种多外部中断源系统的设计方法。（给出图和程序） (10分)

六、请回答：(共14分)

1．下图中外部扩展的程序存储器和数据存储器容量各是多少？(2分)

2．三片存储器芯片的地址范围分别是多少？(地址线未用到的位填1)
 (4分,)

3．请编写程序，要求：

(1) 将内部RAM 40H-4FH中的内容送入1# 6264的前16个单元中；(4分)

(2) 将2# 6264 的前4个单元的内容送入50H-53H中；(4分)
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