
试题4  参考答案
一、填空题（37分）

1.  AT89S51单片机芯片共有 40 个引脚，MCS-51系列单片机为8位单片机。
2.  AT89S51的异步通信口为全双工（单工/半双工/全双工），

3.  AT89S51内部数据存储器的地址范围是00H-7FH，位地址空间的字节地址范围是20H-2FH，对应的位地址范围是00H-7FH，外部数据存储器的最大可扩展容量是64K字节。

4.  单片机也可称为微控制器 或 嵌入式控制器。

5．当MCS-51执行MOVC  A，@A+PC指令时，伴随着 PSEN*控制信号有效。

6.  当单片机复位时PSW＝
00 H，这时当前的工作寄存器区是                
 0区，R4所对应的存储单元地址为 04 H。

7.  MCS-51系列单片机指令系统的寻址方式有 寄存器寻址 、直接寻址、 寄存器间接寻址、立即寻址、 基址加变址 、 位寻址 。（相对寻址也可）
8.  51系列单片机的典型芯片分别为   AT89S51 、8031 、AT89C51 。
9.  AT89S51的  P3口为双功能口；

10.  由AT89S51组成的单片机系统在工作时，EA*引脚应该接 地（或0）；

11.  AT89S51外部程序存储器的最大可扩展容量是    64K    ，其地址范围是0000H - FFFFH  。ROM芯片2764的容量是  8 KB，若其首地址为 0000H，则其末地址  1FFFH  。

12.  AT89S51的中断源有 外中断0， T0  ，外中断1， T1，串行口，有 2个中断优先级。

13.  AT89S51唯一的一条16位数据传送指令为   MOV  DPTR，data16。

14.  LJMP的跳转范围是64K，AJMP的跳转范围是 2K B，SJMP的跳转范围是 ±128 B（或256B） 。

15.  若A中的内容为68H，那么P标志位为
 1。

二、简答题（13分）

1. 采用6MHz的晶振，定时2ms，用定时器方式1时的初值应为多少？（请给出计算过程）（6分）

答：




(1)
 Ts=2us 




(216－X)×2us＝2ms   
          从而X＝64536 ……………4分


(2)
 64536＝FC18H……………2分

2.  AT89S51外扩的程序存储器和数据存储器可以有相同的地址空间，但不会发生数据冲突，为什么？（4分）
答：

因为访问外扩的程序存储器和数据存储器执行的指令不同，所发出的控制信号也就不同。（2分）

读外部数据存储器时，RD*信号有效。写外部数据存储器时，WR*信号有效。而读外部程序存储器时，PSEN*信号有效。由于发出的控制信号不同，且只能有一种信号有效，因此，即使MCS-51外扩的程序存储器和数据存储器有相同的地址空间，也不会发生数据冲突。（2分）
3．说明AT89S51的外部引脚EA*的作用？（3分）

答：

EA*是内外程序存储器选择控制信号。（1分）


当EA*＝0时，只选择外部程序存储器。（1分）


当EA*＝1时，当PC指针≤0FFFH时，只访问片内程序存储器；当PC指针＞0FFFH时，则访问外部程序存储器（1分）

三、编写程序，将外部数据存储器中的5000H—50FFH单元全部清零(10分)。

  答：       ORG  ****H        （1分）

              MOV  DPTR  #5000H

MOV   R0,#00H

CLR     A        （3分）

     LOOP :  MOVX @DPTR,A    

             
INC  DPTR          （3分）

              DJNZ  R0,LOOP      （2分）

HERE:  SJMP  HERE  (RET或SJMP  $ 等)（1分）
四、简述AT89S51单片机主从结构多机通信原理，设有一台主机与三台从机通信，其中一台从机通信地址号为01H，请叙述主机呼叫从机并向其传送一个字节数据的过程。(请给出原理图) (10分)

答：

  1) 原理图  （2分）


2) 将所有从机的REN、SM2置1  (1分)    工作在方式2或3  （1分）

3）主机发送一个地址桢01H  （1分） 第9位为1即TB8=1  (1分)

4) 各从机接收到后，都发生中断，进入中断服务程序，比较自己的地址与01H是否相同，若相同则将本机SM2置0，否则仍为1   (1分)

5）主机发送数据桢，TB8=0 (1分)  各从机接收该数据桢，从机中SM2为0的产生中断，而其它SM2为1的从机不产生中断将信息丢弃，从而实现主机与从机传递数据 (2分)
五、简述行列式扫描键盘的工作原理。（10分）
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答：



1）首先判断有无键按下：  (3分)



将列线全部置0，读行线状态，若P1.0~P1.3全为1，则表明无键按下，若出现低电平即0，则有键按下，记录下行号 i ;



2) 其次，如有键按下，判断具体键号  (7分)



方法如下：逐列为低，其它为高，再读行线状态，如出现哪一行为低，记录此时的列号j ， 则证明第i行第j列的按键被按下，至此完成键盘的行列式扫描。
六、图为8段共阴数码管，请写出如下数值的段码。（5分）
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答案：

0     3FH     (0.5分)       1     06H     (0.5分)        2     5BH     (0.5分)

3     4FH     (0.5分)       4     66H     (0.5分)        5     6DH     (0.5分)

P     73H     (0.5分)       7     07H     (0.5分)        8     7FH     (0.5分)

C     39H     (0.5分)    
七、回答下列问题并写出简要分析过程（15分）。

1．图1(a)所示为某微机中存储器的地址空间分布图。图1(b)为存储器的地址译码电路，为使地址译码电路按图1(a)所示的要求进行正确寻址（设CPU的地址线为16条），要求在答题纸上画出：

(1) A组跨接端子的内部正确连线图？（4.5分）并简要分析（3分）
(2) B组跨接端子的内部正确连线图？（4.5分）并简要分析（3分）
（注：74LS139是2-4译码器，A为低端，B为高端，使能端G接地表示译码器处于正常译码状态）。


答：连线部分：A组跨接端子与B组跨接端子的各自连接如图1(b)所示。连对1根线给1.5分。

注意：连线部分是简答的前提。


简答部分：如果图连线错误，则需对简答酌情扣分，然后再视简答的逻辑性酌情给分。
在连对的基础上，只要分析出连线的逻辑关系或各芯片的地址范围或连线逻辑均给分。
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图1(b) 地址译码电路





图1(a) 地址空间
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