
试题4 
一、填空题（37分）

1.  AT89S51单片机芯片共有    个引脚，MCS-51系列单片机为    位单片机。
2.  AT89S51的异步通信口为    （单工/半双工/全双工），

3.  AT89S51内部数据存储器的地址范围是    ，位地址空间的字节地址范围是    ，对应的位地址范围是    ，外部数据存储器的最大可扩展容量是    。

4.  单片机也可称为       或        。

5．当MCS-51执行MOVC  A，@A+PC指令时，伴随着       控制信号有效。

6.  当单片机复位时PSW＝        H，这时当前的工作寄存器区是          区，R4所对应的存储单元地址为      H。

7.  51系列单片机指令系统的寻址方式有     、    、     、    、     、    、（相对寻址也可）
8.  51系列单片机的典型芯片分别为       、     、     。

9.  AT89S51的     口为双功能口；

10.  由AT89S51组成的单片机系统在工作时，   引脚应该接   ；

11.  AT89S51外部程序存储器的最大可扩展容量是     ，其地址范围是         。ROM芯片2764的容量是     ，若其首地址为 0000H，则其末地址       。

12.  AT89S51的中断源有        ，       ，       ，        ，       ，有     个中断优先级。

13.  AT89S51唯一的一条16位数据传送指令为           。
14.  LJMP的跳转范围是        ，AJMP的跳转范围是         ，SJMP的跳转范围是          。

15.  若A中的内容为68H，那么P标志位为          。

二、简答题（13分）

1. 采用6MHz的晶振，定时2ms，用定时器方式1时的初值应为多少？（请给出计算过程）（6分）

2.  AT89S51外扩的程序存储器和数据存储器可以有相同的地址空间，但不会发生数据冲突，为什么？（4分）
3．说明AT89S51的外部引脚EA*的作用？（3分）

三、编写程序，将外部数据存储器中的5000H—50FFH单元全部清零(10分)。

四、简述AT89S51单片机主从结构多机通信原理，设有一台主机与三台从机通信，其中一台从机通信地址号为01H，请叙述主机呼叫从机并向其传送一个字节数据的过程。(请给出原理图) (10分)

五、简述行列式扫描键盘的工作原理。（10分）
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六、图为8段共阴数码管，请写出如下数值的段码。（5分）
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七、回答下列问题并写出简要分析过程（15分）。

1．图1(a)所示为某微机中存储器的地址空间分布图。图1(b)为存储器的地址译码电路，为使地址译码电路按图1(a)所示的要求进行正确寻址（设CPU的地址线为16条），要求在答题纸上画出：

(1) A组跨接端子的内部正确连线图？（4.5分）并简要分析（3分）
(2) B组跨接端子的内部正确连线图？（4.5分）并简要分析（3分）
（注：74LS139是2-4译码器，A为低端，B为高端，使能端G接地表示译码器处于正常译码状态）。
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图1(b) 地址译码电路





图1(a) 地址空间
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