
试题5  参考答案
一、填空（30分，每空1分）
1.  如果(A)=45H，(R1)=20H，(20H)=12H，执行XCHD  A,  @ R1；结果(A)=  42H    ，(20H)=   15H  

2.  AT89S51的异步通信口为   全双工       （单工/半双工/全双工），若传送速率为每秒120帧，每帧10位，则波特率为1200 bit/s 
3.  AT89S51内部数据存储器的位地址空间的字节地址范围是 20H-2FH ，对应的位地址范围是   00H-FFH。

4.  单片机也可称为   微控制器   或    嵌入式控制器   
5.  当MCS-51执行MOVX  A，@R1指令时，伴随着   RD   控制信号有效。
6.  当单片机的PSW＝01H时，这时当前的工作寄存器区是  0      区，R4所对应的存储单元地址为   04    H
7.  AT89S51的    P0     口为高8位地址总线口。
8.  设计一个以AT89C51单片机为核心的系统，如果不外扩程序存储器，使其内部4KB闪烁程序存储器有效，则其   EA*   引脚应该接   +5V     
9.  在R7初值为00H的情况下，DJNZ R7，rel指令将循环执行    256   次。
10.  欲使P1口的低4位输出0，高4位不变，应执行一条   ANL   P1, #0F0H     命令。
11.  单片机外部三大总线分别为   数据总线   、   地址总线     和控制总线。
12.  数据指针DPTR有   16   位，程序计数器PC有    16   位
13.  74LS138是具有3个输入的译码器芯片，用其输出作片选信号，最多可在  8   块芯片中选中其中任一块。
14.  MCS－51指令系统中，ADD与ADDC指令的区别是  进位位Cy是否参与加法运算   
15.  特殊功能寄存器中，单元地址低位为  0或8   的特殊功能寄存器，可以位寻址。
16.  开机复位后，CPU使用的是寄存器第0组，地址范围是  00H-07H 
17.  若某存储器芯片地址线为12根,那么它的存储容量为    4kB     
18.  关于定时器，若振荡频率为12MHz，在方式0下最大定时时间为    8.192ms    
19.  AT89S51复位后，PC与SP的值为分别为    0000H     和       07H      
 20. LJMP跳转空间最大可达到   64K    
21. 执行如下三条指令后，30H单元的内容是    #0EH     
M O V           R 1，＃30H     

M O V          40H，＃0 E H   

M O V         ﹫R 1，40H      
二、判断题（10分，每题1分）

1  当EA脚接高电平时，对ROM的读操作只访问片外程序存储器。（X ）

2  必须有中断源发出中断请求，并且CPU开中断，CPU才可能响应中断。（X ）
3  8155是一种8位单片机。（X ）
4  51单片机只能做控制用，不能完成算术运算。（X ）
5  单片机内部RAM和外部RAM是统一编址的，它们的访问指令相同。（X ）
6  指令AJMP的跳转范围是2KB。（√ ）

7  扩展I/O口占用片外数据存储器的地址资源。（√ ）
8  8051单片机，程序存储器数和数据存储器扩展的最大范围都是一样的。（√ ） 
9  单片机系统扩展时使用的锁存器，是用于锁存低8位地址（√ ） 
10  在A/D变换时，转换频率越高越好。（X ） 
三、简答题（18分）

1、 采用6MHz的晶振，定时5ms，用定时器方式1时的初值应为多少？（请给出计算过程）（5分）

答：
(1)
(216－X)×2us＝5ms   65536 – 2500 = 63036

          从而X＝63036………………………..4分



(2)
 64536＝F63CH………………………1分

2、 MCS－51单片机片内256B的数据存储器可分为几个区？分别作什么用？（8分）
答：
（1）通用工作寄存器区，00H – 1FH,共4组，R0-R7，在程序中直接使用
（2）可位寻址区，20H-2FH,可进行位操作，也可字节寻址

（3）用户RAM区，30H-7FH，只可字节寻址，用于数据缓冲及堆栈区

（4）特殊功能寄存器区，80H-FFH，21个特殊功能寄存器离散地分布在该区内，用于实现各种控制功能
3、 指出以下程序段每一条指令执行后累加器A内的值，已知（R0）＝30H。（5分）

MOV　  A，＃0AAH    ；（A）= 0AAH
CPL　　A            ；（A）= 55H
RL　   A            ；（A）= 0AAH
CLR　  C            ；（A）= 0AAH
ADDC　 A，R0        ；（A）= 0DAH
四、下图是四片2K×8位存储器芯片的连线图。（1）确定四片存储器芯片地址范围，要求写出必要的推导过程。（2）编程将片内RAM 30H~4FH单元中的32个字节数据传送到片外RAM 左数第一块芯片的最低端32个字节单元（按地址由低至高存放）。（本题15分）
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答：(1) 设从左至右RAM芯片号为#1，#2，#3，#4

	芯片
	A15A14
	A13A12A11
	A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1A0
	地址范围
	

	 #1
	1 0
	0 0 0 
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	低8000H
	(1分)

	
	1 0
	0 0 0
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	高87FFH
	(1分)

	#2
	1 0
	0 0 1
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	低8800H
	(1分)

	
	1 0
	0 0 1
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	高8FFFH
	(1分)

	#3
	1 0
	0 1 0
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	低9000H
	(1分)

	
	1 0
	0 1 0
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	高97FFH
	(1分)

	#4
	1 0
	0 1 1
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	低9800H
	(1分)

	
	1 0
	0 1 1
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	高9FFFH
	(1分)


（2）

ORG 
1000H

MOV
DPTR,
#8000H
；
MOV
R0,
#20H

；
MOV
R1,
#30H

；
LOOP:
MOV
A,
@R1

；


MOVX
@DPTR,A

；


INC
DPTR


；


INC
R1



；


DJNZ
R0,
LOOP

；
HERE:
RET  




；或AJMP
HERE
五、简述行列式键盘线反转法识别按键的工作原理。（本题6分）
[image: image3.jpg]



答：

第1步：让行线编程为输入线，列线编程为输出线，使输出线输出为全低电平，则行线中电平由高变低的所在行为按键所在行。（3分）

第2步：再把行线编程为输出线，列线编程为输入线，使输出线输出为全低电平，则列线中电平由高变低的所在列为按键所在列。（3分）

综合上述两步，可确定按键所在行和列。

六、图为8段共阴数码管，请写出如下数值的段码。（本题5分）
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答：

0  3FH  (0.5分)  1  30H(06H) (0.5分)    2   6DH (0.5分)

3  79H  (0.5分)  4  72    H  (0.5分)    5   5BH (0.5分)

P  67H  (0.5分)  7  31    H  (0.5分)    8   7FH (0.5分)

C  0FH  (0.5分)   
七、回答下列问题并写出简要分析过程。（本题16分）
左下图是DAC0832的应用电路，DA转换时数字量FFH与00H分别对应于模拟量+5V与0V。右下图给出了DAC0832的逻辑结构。（1）将图中空缺的电路补充完整；（2）编写程序，产生图中所示锯齿波。设有一个延时3.905ms的子程序DELAY可以直接调用。
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[image: image5.emf]  DAC0832 的逻辑结构  


答：
（1）共6根线，每根线1分。连线如图，如果WR2*与WR*或XFER*相连也给分。ILE直接接+5V也正确。
（2）  ORG 1000H



MOV

R0,
#0FEH

；（3分） 或：MOV
DPTR,
#FFFEH



MOV

A,
#00H

；（1分）

LOOP:
MOVX
@R0,
A

；（1分） 或：MOVX

@DPTR,
A



INC

A



；（1分）



LCALL
DELAY


；（3分）



SIMP
LOOP


；（1分）

程序应整体思路正确，若有其他错误，视情况减分
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