
试题5
一、填空（30分，每空1分）
1.  如果(A)=45H，(R1)=20H，(20H)=12H，执行XCHD  A,  @ R1；结果(A)=    ，(20H)=
2.  AT89S51的异步通信口为         （单工/半双工/全双工），若传送速率为每秒120帧，每帧10位，则波特率为       
3.  AT89S51内部数据存储器的位地址空间的字节地址范围是      ，对应的位地址范围是        。

4.  单片机也可称为        或         
5.  当MCS-51执行MOVX  A，@R1指令时，伴随着        控制信号有效。
6.  当单片机的PSW＝01H时，这时当前的工作寄存器区是         区，R4所对应的存储单元地址为       H
7.  AT89S51的         口为高8位地址总线口。
8.  设计一个以AT89C51单片机为核心的系统，如果不外扩程序存储器，使其内部4KB闪烁程序存储器有效，则其         引脚应该接         
9.  在R7初值为00H的情况下，DJNZ  R7，rel指令将循环执行          次。
10.  欲使P1口的低4位输出0，高4位不变，应执行一条              命令。
11.  单片机外部三大总线分别为          、           和控制总线。
12.  数据指针DPTR有       位，程序计数器PC有         位
13.  74LS138是具有3个输入的译码器芯片，用其输出作片选信号，最多可在       块芯片中选中其中任一块。
14.  AT89S51指令系统中，ADD与ADDC指令的区别是                         
15.  特殊功能寄存器中，单元地址低位为          的特殊功能寄存器，可以位寻址。
16.  开机复位后，CPU使用的是寄存器第0组，地址范围是        
17.  若某存储器芯片地址线为12根,那么它的存储容量为           
18.  关于定时器，若振荡频率为12MHz，在方式0下最大定时时间为          
19.  AT89S51复位后，PC与SP的值为分别为           和            
 20. LJMP跳转空间最大可达到          
21. 执行如下三条指令后，30H单元的内容是            
M O V   R 1，＃30H     

M O V   40H，＃0 E H   

M O V   ﹫R 1，40H      
二、判断题（10分，每题1分）

1  当EA*脚接高电平时，对ROM的读操作只访问片外程序存储器。（  ）

2  必须有中断源发出中断请求，并且CPU开中断，CPU才可能响应中断。（  ）
3  81C55是一种8位单片机。（  ）
4  51单片机只能做控制用，不能完成算术运算。（  ）
5  单片机内部RAM和外部RAM是统一编址的，它们的访问指令相同。（  ）
6  指令AJMP的跳转范围是2KB。（  ）

7  扩展I/O口占用片外数据存储器的地址资源。（  ）
8  8051单片机，程序存储器数和数据存储器扩展的最大范围都是一样的。（   ） 
9  单片机系统扩展时使用的锁存器，是用于锁存低8位地址（   ） 
10  在A/D变换时，转换频率越高越好。（   ） 
三、简答题（18分）

1. 采用6MHz的晶振，定时5ms，用定时器方式1时的初值应为多少？（请给出计算过程）（5分）

2.  AT89S51单片机片内256B的数据存储器可分为几个区？分别作什么用？（8分）
3.  指出以下程序段每一条指令执行后累加器A内的值，已知（R0）＝30H。（5分）

MOV　  A，＃0AAH    ；（A）=    

CPL　　A            ；（A）=     
RL　   A            ；（A）=     
CLR　  C            ；（A）=    
ADDC　 A，R0        ；（A）=    
四、下图是四片2K×8位存储器芯片的连线图。（1）确定四片存储器芯片地址范围，要求写出必要的推导过程。（2）编程将片内RAM 30H~4FH单元中的32个字节数据传送到片外RAM 左数第一块芯片的最低端32个字节单元（按地址由低至高存放）。（本题15分）
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五、简述行列式键盘线反转法识别按键的工作原理。（本题6分）
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六、图为8段共阴数码管，请写出如下数值的段码。（本题5分）
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七、回答下列问题并写出简要分析过程。（本题16分）

左下图是DAC0832的应用电路，DA转换时数字量FFH与00H分别对应于模拟量+5V与0V。右下图给出了DAC0832的逻辑结构。（1）将图中空缺的电路补充完整；（2）编写程序，产生图中所示锯齿波。设有一个延时3.905ms的子程序DELAY可以直接调用。
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[image: image5.emf]  DAC0832 的逻辑结构  
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