[bookmark: OLE_LINK1]1. 当微机把下列数视为无符号数时，它们相应的十进制数为多少？若把它们视为补码，最高位为符号位，那么它们相应的十进制数又是多少？（12分）
  （1）10001110B  	（2）10110000B  	（3）01110101B
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]2. 已知x和y，试分别计算[x]补 + [y]补和[x]补-[y]补，并指出是否产生溢出（设补码均用8位二进制数表示）。（8分）
[bookmark: _GoBack]     x = +0101101B，y = -1100100B
3.内部RAM中，位地址为40H、88H的位，该位所在字节的字节地址分别为（    ）和（    ）。（4分）
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]4. AT89S51单片机复位后，R2所对应的存储单元的地址为（    ）。当PSW = （    ）时，当前的工作寄存器区是第1组工作寄存器组。（4分）
5. 分析下面各指令源操作数的寻址方式。（14分）
     ADD A,R1
     MOV A，32H      
   	MOV @R0，#0FEH 
   	SUBB A，@R0       
   	MOV DPTR，#1E00H 
   	MOVC A，@A+DPTR   
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]   	MOV  C，20H
6.假定（A）=85H，（R0） =20H，（20H） =AFH。执行指令：ADD A，@R0后，累加器 A的内容为      ，CY 的内容为   ，AC的内容为    ，OV的内容为     。（4分）
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]7. 假定(A) = 58H，(R5) = 76H。执行指令ADD  A，R6后，累加器 A的内容为       ，Cy的内容为       。
   接着执行
    DA   A
   后，累加器 A的内容为       ，Cy的内容为       。（4分）

8. 假定(A) = 50H，(B) = 0A0H，执行指令“MUL AB”后，寄存器 B的内容为       ，累加器A的内容为           。（4分）
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]9  假定(A) = 0FBH，(B) = 10H	，执行指令“DIV  AB”后，累加器A的内容为_______，寄存器 B的内容为________。（4分）
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]10.下列指令中可将累加器A最高位置1的是（       ）。（4分）
    (A)ORL A，#7FH  	(B)ORL A，#80H     (C)SETB 0E7H
    (D)ORL E0H，#80H       	(E)SETB ACC.7
11.假定标号L2对应的地址值为0100H，标号L3对应的地址值为0122H。当执行指令“L2：SJMP L3”时，该指令的相对偏移量（即指令的第二字节）为______H。（4分）

12. 试根据以下要求写出相应的汇编语言指令。（12分）
（1）将R6和R7的内容互换
（2）两个无符号数分别存放在30H、31H，试求出他们的和并将结果存放在32H。
（3）将20H单元的内容左环移两位，并送外部RAM 2000H单元。
（4）将程序存储器中1000H单元的内容取出送外部RAM 3000H单元。
（5）使进位标志位清0
（6）使ACC.4、ACC.5置1。
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]13．下列三种情况下：                  （12分）
（1） （30H）=0；
（2） （30H）=80H
（3） （30H）=01H
分析调用下面子程序后，（31H）=？
 SUB1：MOV  A，30H  
       JZ    EXIT
  JNB  ACC.7，POS
       MOV   A，#0FFH
       SJMP EXIT
 POS： MOV  A，#01H
 EXIT：MOV  31H，A
      RET   
14. 编写双字节加法程序。要求：被加数放在内部RAM的30H（低字节）、31H（高字节）单元中，加数存放在内部RAM的32H（低字节）和33H（高字节）中，运算结果放存放在30H，31H中，进位存放在位寻址区的00H位。（12分）











