单片机大作业焊接提示
焊接前请先仔细阅读以下内容，防止最后做出来的是废品！！！
1、电路图见附件，因为书上已近给了电路图，只要简单加上LED即可，可以参考图或者自己另外做。仿真电路（对应仿真图的R2）P0.7用的是100欧上拉电阻，实际焊接(对应连线图R4)用的是1k欧上拉电阻！

2、proteus仿真自己按电路图画，仿真软件里面已经默认给单片机做好了最小系统了，所以电源电路，晶振电路和复位电路可以不用画。
3、电源底座是5.5*2.1的接口，用之前八路抢答器的线连充电宝就可以供电，底座尾巴上的电源正极，中间引脚是负极，旁边引脚不用接，电源按键和电源指示灯可以根据个人需要添加焊接，不加也没有影响。
4、单片机和74hc00芯片都有方向，焊接时请注意缺口朝向，芯片内部是精密电路，不耐高温，焊接时请先焊接底座，焊完全部电路再按正确方向插上芯片。
[bookmark: _GoBack]5、单片机请先写好程序生成hex文件，通过开发板写入程序再安装上去，已经默认给大家下载好了程序，自己要改的找人借开发板改。（默认程序在text.asm里）
6、LED、蜂鸣器、电解电容、三极管都有正负引脚之分，焊接时请注意。
7、小开关是电源开关，焊接前请先确定松开时断开哪两个脚再焊接进去，两个中断开关是大的无锁开关，按下自动回弹，也先请用多用电表确定弹起时连接的哪两个引脚再焊接。
8、二极管二进制显示有高低位区别，按正常习惯是左高右低，所以在排LED的时候尽量把低位的LED放右边，高位LED放左边，也可通过程序倒转高低位！
9、这次电路虽然不复杂，但是最好先大概规划好线路，以免洞洞板位置不够。
本文档只是个人建议，请勿私自随意转发！后果自负！！！
