/*实验二   分支程序，文件名：13-2.A51*/
		ORG	0000H
NUMB	EQU	30H	  
FONT	EQU	31H
INT:		MOV	NUMB,#00H	 ;需要显示数字送NUMB单元
		MOV	R2,#04H
START:	MOV	A,NUMB
		MOV	DPTR,#TABADDR
		RL	A
		JMP	@A+DPTR
TABADDR:SJMP	DISP0
		SJMP	DISP1	
		SJMP	DISP2
	  	SJMP	DISP3
DISP0:	MOV	FONT,#0C0H
		LJMP	MJUP1
DISP1:	MOV	FONT,#0F9H
		LJMP	MJUP1
DISP2:	MOV	FONT,#0A4H	;
		LJMP	MJUP1
DISP3:	MOV	FONT,#0B0H
/**************数码管显示子程序*****************/		 
MJUP1:	MOV		A,FONT 
 	 	MOV    P0,A			;字型送P0口
		ACALL	DELAY
	  	INC		NUMB
		DJNZ 	R2,START
		AJMP	INT
DELAY: 	MOV    R7,#0FFH
DL:   	MOV    R6,#0FFH
DL6:  	DJNZ   R6,DL6
      	DJNZ   R7,DL
      	RET
		END		
