实验五  串口通信

实验内容一：单片机与PC通信


第一步：先按下图作图
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第二步：配置图中的COM，双击后配置如下图
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第三步：在KEILC51中编译程序代码MCU_PC.asm，已上传至群.
第四步：下载安装vspdconfig.exe.设置后结果图如下。
[image: image3.png]| portpairs Qptions  Help

Serial ports explorer

& COM1 [9600-N-8-1]
K8 COM2 [9600-N-8-11
Other virtual ports

Manage ports | Port access list | Custom pinout

VSPD RS {EA SR AR O] SHIER Eﬁw?‘MT
i S(COM) B (B2, BRI R R ER0 S

@, Wo— oM
5 Q‘ WA= COM4.
&8 -
ok RO
RSN
e/ B
STEEIACI S
A AR 2

5o

For help press F1




最后一步：下载安装串口调试助手，打开后可看到发送和接收的结果。
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实验内容二：单片机与单片机通信

实验步骤见教材第十三章

