/*实验四 串口双机通讯, A机首先发送一个启动信号AA，B机接收到后发送一个应答信号BB表示同意接收。A机收到BB后，就可以发送数据了, B机将接收到的数据存储到数据缓冲区bufR，接收数据存放在片外数据区，接收数据首地址为片内50H，接收数据块后，再接收A机发来的校验和，并将其与B机求出的校验和进行比较。若两者相等，说明接收正确，B机回答00H；若两者不等，说明不正确，B机回答FFH，请求重发*/
 	ORG		0000H	
BUFS 			EQU	30H		;发送数据缓冲区
BUFR 			EQU	50H		;接收数据缓冲区
NUMB			EQU	10H		;发送/接收数据字节个数
SUMS			EQU	7EH		;发送检验和单元
SUMR			EQU	7FH		;接收检验和单元
/******** main主程序*********/
MAIN:	LCALL InitArray		  
		LCALL	DELAY		 
		LCALL	InitUart  	 
MAIN2:	JB	P1.0,SEND		 
   		LCALL RECEIVE		 
HERE:	SJMP HERE
SEND:	LCALL	SEND1
HERE1:	SJMP HERE1	
/**********·发送数据单元初始化¯************/
InitArray:	MOV	R2,#NUMB
		MOV	R0,#BUFS
		MOV	A,#00H
LOOP:	MOV	@R0,A
		INC	R0
		INC	A
		DJNZ	R2,LOOP
		RET
/********** 初始化串行口波特率 ************/
InitUart:		;/* 初始化串行口波特率,使用定时器1*/
			;/* Setup the serial port for 9600 baud at 11.0592MHz */
	MOV	SCON,#50H;  //串口工作方式1
	MOV	TMOD,#20H;
	MOV	PCON,#00H;
	MOV	TH1,#0FDH
	MOV	TCON,#40H;
	RET
/*******发送子程序 **********/
SEND1:				
		MOV	P2,#0AAH	;
		MOV	SBUF,#0AAH	;  /*发送联络信号*/
LOOP1:	JNB	TI,LOOP1 
		CLR	TI
LOOP2:	JNB	RI,LOOP2
		CLR	RI
		MOV	A,SBUF
		CJNE A,#0BBH,LOOP2
		MOV	P2,#0BBH
		LCALL	DELAY
SEND2:	MOV	SUMS,#00H
		MOV	R0,#BUFS
		MOV	R2,#NUMB	
LOOP3:	MOV	A,@R0
		MOV	P2,A
		LCALL	DELAY
		MOV	SBUF,A
LOOP4:	JNB	TI,LOOP4
		CLR	TI
		ADD	A,SUMS
		MOV	SUMS,A
		INC	R0
		DJNZ R2,LOOP3
LOOP5:	JB P1.7,LOOP6
		ADD	A,#01H
		MOV	SUMS,A
LOOP6:	MOV	P2,A
		LCALL DELAY
		MOV	SBUF,A
LOOP7:	JNB	TI,LOOP7
		CLR TI
LOOP8:	JNB	RI,LOOP8
		CLR	RI
		MOV	P2,SBUF
		LCALL	DELAY
		MOV	A,SBUF
		CJNE A,#00H,LOOP9
ENDS:	RET
LOOP9:	LJMP	SEND2	 
/********接收子程序**********/
RECEIVE:JNB	RI,RECEIVE
		CLR	RI
		MOV	P2,SBUF
		LCALL	DELAY
		MOV	A,SBUF
		CJNE A,#0AAH,RECEIVE
		MOV	P2,#0BBH
		LCALL	DELAY
		MOV	SBUF,#0BBH
LOOP11:	JNB	TI,LOOP11
		CLR	TI
LOOP12:	MOV	SUMR,#00H
		MOV	R1,#BUFR
		MOV	R3,#NUMB
LOOP13:	JNB	RI,LOOP13
		CLR	RI
		MOV	P2,SBUF
		LCALL	DELAY
		MOV	A,SBUF
		MOV	@R1,A
		ADD	A,SUMR
		MOV	SUMR,A
		INC	R1
		DJNZ R3,LOOP13
		MOV	P2,SUMR
LOOP14:	JNB	RI,LOOP14
		CLR	RI
		MOV	P2,SBUF
		LCALL	DELAY
		MOV	A,SBUF
		CJNE A,SUMR,LOOP16
		MOV	P2,#00H
		LCALL	DELAY
		MOV	SBUF,#00H
LOOP15:	JNB	TI,LOOP15
		CLR	TI
		RET
LOOP16:	MOV	P2,#0FFH
		LCALL	DELAY
		MOV	SBUF,#0FFH
LOOP17:	JNB	TI,LOOP17
		CLR	TI
		LJMP LOOP12
/*************延时子程序***********************/
DELAY:  MOV    R7,#04H
DL:   	MOV    R6,#0FFH
DL1:	MOV	   R5,#0FFH
DL5:	DJNZ   R5,DL5
	  	DJNZ   R6,DL1
      	DJNZ   R7,DL
      	RET	     
	  	END
