功能简介
1.密码锁的原密码存在单片机的某几个单元里，通过矩阵按键扫描输入的密码，若密码相同，锁打卡；否则，密码错误，SOUNDER 报警；
2.若输入时间过长SOUNDER 则会发出警告并且清空输入密码；
3.若输入错误密码三次则会发出长时间的警告一系列“嗒嗒嗒”声音，并且一段时间内无法输入密码。

初始设定密码：123456；
[bookmark: _GoBack]程序缺陷：无法在proteus中重设密码。
