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（1） 每20分钟（为了便于观察，程序中用20秒代替）用较柔和的声音提醒一次值班者，并且绿灯闪烁大概1秒，值班者按R5键后复位，计时重新开始。也就是说如果值班者间隔20分钟之内按一次R5键，则不会触发报警，不会记录报警次数。
（2） 若计到21分钟时无人按复位键，则以较急促的声音报警，并且黄灯闪烁大概2秒。
（3） 当到60分钟时红灯闪烁，并以尖锐的声音持续报警。以数码管显示时、分、秒。并记录下这个时刻（按下R9键即可查看报警次数，连续点R9键可查看每次记录），以便管理者查看。（能够统计一整夜值班人员睡觉的次数，以及显示每次睡觉的具体时间）
（4） 一般情况下，它可以作为一个时钟使用，显示格式：时、分、秒。
（5） R5是复位键，R6是分钟加一，R7是时加一，R8是清空时钟，R9是LCD显示记录的红灯次数和时间。
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