[bookmark: _Toc212433800]附录A　基本ASCII字符集
ASCII：American Standard Code for Information Interchange，美国信息交换标准代码。
其中：ASCII码0～31的字符为控制字符，用于控制像打印机等一些外围设备；ASCII码32～126的字符为可打印字符，即能在键盘上找到的字符；ASCII码127 代表 DELETE 命令。

	ASCII
	字符
	控制符含义
	
	ASCII
	字符
	ASCII
	字符
	ASCII
	字符

	0
	NUL
	空
	
	32
	space
	64
	@
	96
	、

	1
	SOH
	头标开始
	
	33
	！
	65
	A
	97
	a

	2
	STX
	正文开始
	
	34
	''
	66
	B
	98
	b

	3
	ETX
	正文结束
	
	35
	#
	67
	C
	99
	c

	4
	EOT
	传输结束
	
	36
	$
	68
	D
	100
	d

	5
	ENQ
	查询
	
	37
	%
	69
	E
	101
	e

	6
	ACK
	确认
	
	38
	&
	70
	F
	102
	f

	7
	BEL
	震铃
	
	39
	'
	71
	G
	103
	g

	8
	BS
	退一格
	
	40
	(
	72
	H
	104
	h

	9
	HT
	水平制表符
	
	41
	)
	73
	I
	105
	i

	10
	LF
	换行/新行
	
	42
	*
	74
	J
	106
	j

	11
	VT
	竖直制表符
	
	43
	+
	75
	K
	107
	k

	12
	FF
	换页/新页
	
	44
	,
	76
	L
	108
	l

	13
	CR
	回车
	
	45
	-
	77
	M
	109
	m

	14
	SO
	移出
	
	46
	.
	78
	N
	110
	n

	15
	SI
	移入
	
	47
	/
	79
	O
	111
	o

	16
	DLE
	数据链路转意
	
	48
	0
	80
	P
	112
	p

	17
	DC1
	设备控制 1
	
	49
	1
	81
	Q
	113
	q

	18
	DC2
	设备控制 2
	
	50
	2
	82
	R
	114
	r

	19
	DC3
	设备控制 3
	
	51
	3
	83
	X
	115
	s

	20
	DC4
	设备控制 4
	
	52
	4
	84
	T
	116
	t

	21
	NAK
	否定
	
	53
	5
	85
	U
	117
	u

	22
	SYN
	同步空闲
	
	54
	6
	86
	V
	118
	v

	23
	TB
	传输块结束
	
	55
	7
	87
	W
	119
	w

	24
	CAN
	取消
	
	56
	8
	88
	X
	120
	x

	25
	EM
	媒体结束
	
	57
	9
	89
	Y
	121
	y

	26
	SUB
	替换
	
	58
	:
	90
	Z
	122
	z

	27
	ESC
	转意
	
	59
	;
	91
	[
	123
	{

	28
	FS
	文件分隔符
	
	60
	<
	92
	\
	124
	|

	29
	GS
	组分隔符
	
	61
	=
	93
	]
	125
	}

	30
	RS
	记录分隔符
	
	62
	>
	94
	^
	126
	~

	31
	US
	单元分隔符
	
	63
	?
	95
	—
	127
	del


[bookmark: _Toc212433801]附录B　扩展 ASCII 表 
	ASCII
	字符
	ASCII
	字符
	ASCII
	字符
	ASCII
	字符
	ASCII
	字符

	128
	Ç
	154
	Ü
	180
	┤
	206
	╬
	232
	Φ

	129
	ü
	155
	¢
	181
	╡
	207
	╧
	233
	Θ

	130
	é
	156
	£
	182
	╢
	208
	╨
	234
	Ω

	131
	â
	157
	¥
	183
	╖
	209
	╤
	235
	δ

	132
	ä
	158
	₧
	184
	╕
	210
	╥
	236
	∞

	133
	à
	159
	ƒ
	185
	╣
	211
	╙
	237
	φ

	134
	å
	160
	á
	186
	║
	212
	Ô
	238
	ε

	135
	ç
	161
	í
	187
	╗
	213
	╒
	239
	∩

	136
	ê
	162
	ó
	188
	╝
	214
	╓
	240
	≡

	137
	ë
	163
	ú
	189
	╜
	215
	╫
	241
	±

	138
	è
	164
	ñ
	190
	╛
	216
	╪
	242
	≥

	139
	ï
	165
	Ñ
	191
	┐
	217
	┘
	243
	≤

	140
	î
	166
	ª
	192
	└
	218
	┌
	244
	⌠

	141
	ì
	167
	º
	193
	┴
	219
	█
	245
	⌡

	142
	Ä
	168
	¿
	194
	┬
	220
	▄
	246
	÷

	143
	Å
	169
	⌐
	195
	├
	221
	▌
	247
	≈

	144
	É
	170
	¬
	196
	─
	222
	▐
	248
	≈

	145
	æ
	171
	½
	197
	┼
	223
	▀
	249
	∙

	146
	Æ
	172
	¼
	198
	╞
	224
	α
	250
	·

	147
	ô
	173
	¡
	199
	╟
	225
	ß
	251
	√

	148
	ö
	174
	«
	200
	╚
	226
	Γ
	252
	ⁿ

	149
	ò
	175
	»
	201
	╔
	227
	π
	253
	²

	150
	û
	176
	░
	202
	╩
	228
	Σ
	254
	■

	151
	ù
	177
	▒
	203
	╦
	229
	σ
	255
	 

	152
	ÿ
	178
	▓
	204
	╠
	230
	µ
	
	

	153
	Ö
	179
	│
	205
	═
	231
	τ
	
	


注：为了满足了对更多字符的需求，扩展的 ASCII 字符增加了 128 个字符，总共是 256 个。即使有了这些字符，许多语言还是包含无法压缩到 256 个字符中的符号，如中文。因此，出现了一些 ASCII 的变体来囊括地区性字符和符号。例如，许多软件把 ASCII 表（又称作 ISO 8859-1）用于北美、西欧、澳大利亚和非洲的语言。 
