实验八 Linux系统gcc相关程序设计与调试
1、 [bookmark: _Toc15246][bookmark: _Toc13220]实验目的
掌握Linux的编程工具GCC和调试工具GDB的使用，以及程序维护工具Makefile的使用。了解Makefile的基本概念和基本结构；初步掌握编写简单makefile的方法；初步掌握利用GNU Make编译应用程序的方法。

2、 [bookmark: _Toc6391][bookmark: _Toc20123]实验设备及工具
PC机及Linux系统相关软件
3、 [bookmark: _Toc30198][bookmark: _Toc25129]实验内容
一）使用命令行的方式手动编译程序方法
1、创建hello.c文件
//hello.c
//written by Emdoor
#include <stdio.h>
int main()
{
	printf("Welcome Emdoor!\n");
	return 1;
}

手动编译hello.c之后，查看当前目录下是否生成源代码hello.c的object文件hello.o和可执行文件hello，运行可执行文件hello。查看一下运行结果。
2、 创建sinmath.c文件
[image: ]
编译并运行sinmath.c文件，记录编译时的参数使用。
3、 创建optgood.c文件
[image: ]
编译并运行optgood.c文件，比较优化前和优化后的运行时间。

二）利用 GNU make 自动编译应用程序方法
1、 创建一个makefile文件，并将其保存到与hello.c相同的目录下。
# makefile test for hello program
#written by Emdoor
CC=gcc
CFLAGS=
all: hello
hello: hello.o
	$(CC) $(CFLAGS) hello.o –o hello
hello.o: hello.c
	$(CC) $(CFLAGS) –c hello.c –o hello.o
clean:
	rm –rf  hello *.o

2、删除之前生成的hello.o和hello文件之后，运行makefile，查看所生成的文件和运行的结果。
3、执行make clean命令，再查看所生成的文件和运行的结果。

[bookmark: _GoBack]4、重新编辑如下makefile文件（斜黑体表示修改部分）
# makefile test for hello program
#written by Emdoor
CC=gcc
CFLAGS=
OBJS=hello.o
all: hello
hello: $(OBJS)
	$(CC) $(CFLAGS) $^ -o $@
hello.o: hello.c
	$(CC) $(CFLAGS) –c $< -o $@
clean:
	rm –rf hello *.o

5、重复第2，3步操作，查看并记录所生成的文件和运行的结果。同时指出$^ 、$@、$<在上述Makefile中的含义。
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