
试题1
一、填空题（25分，每空1分）

1.  AT89S51单片机为        位单片机

2.  MCS-51系列单片机的典型芯片分别为       、       、      。

3.  AT89S51的异步通信口为          （单工/半双工/全双工）

4.  AT89S51有      级中断，        个中断源

5.  AT89S51内部数据存储器的地址范围是          ，位地址空间的字节地址范围是           ，对应的位地址范围是          ，外部数据存储器的最大可扩展容量是
    
。

6.  AT89S51单片机指令系统的寻址方式有      、_______、_   ___、_ __   __、         。
7. 如果(A)=34H，(R7)=0ABH，执行XCH
A, R7；结果(A)=         ，(R7)=      
。

8.  82C55可以扩展       个并行口，其中
      条口线具有位操作功能；

9. 当单片机复位时PSW＝

    H，这时当前的工作寄存器区是
      区，R4所对应的存储单元地址为      H。

10. 若A中的内容为67H，那么，P标志位为
     。

11. 74LS138是具有3个输入的译码器芯片，其输出作为片选信号时，最多可以选中
   
片芯片。

二、判断以下指令的正误：（5分）

（1）MOV  28H，@R4；

（
 
）

（2）INC   DPTR；


（    ）

（3）DEC   DPTR
；


（
 
）

（4）CLR   R0
；



（
 
）

（5）MOV
T0，#3CF0H；
（
 
）

三、简答题

1. 如果(DPTR)=507BH，(SP)=32H，(30H)=50H，(31H)=5FH，(32H)=3CH,则执行下列指令后：

POP

DPH;

POP

DPL;

POP

SP;

则：(DPH)= __   ___；（DPL）=____  ____；（SP）=____   ____；（6分）

2. 采用6MHz的晶振，定时1ms，用定时器方式0时的初值应为多少？（请给出计算过程）（6分）

3. 分析下列程序的功能（5分）



PUSH  ACC



PUSH  B



POP   ACC



POP   B

四、图为8段共阴数码管，请写出如下数值的段码。
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0____   __；1_______   _；2_______  _；3____ _  ；_4______  ；5_____  ；
P_____   _；7_______    ；8____    __；C_______；
五、简述AT89S51单片机主从结构多机通信原理，设有一台主机与三台从机通信，其中一台从机通信地址号为01H，请叙述主机呼叫从机并向其传送一个字节数据的过程。(请给出原理图) (10分)

六、简述一种多外部中断源系统的设计方法。(给出图和程序)（10分）

七、简述行列式扫描键盘的工作原理。(8分)
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八、请回答：(共20分)

1. 下图中外部扩展的数据存储器容量是多少？(2分)

2. 三片6264的地址范围分别是多少？(地址线未用到的位填1)
(6分,)

3. 若外部程序存储器已扩展（未画出），请编写程序，要求：

（1）将30H~3FH中的内容送入6264 1# 的前16个单元中；(6分)

（2）将6264 2# 的前32个单元的内容送入40H~5FH中；(6分)
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